铜陵学院育秀校区局部监控系统建设项目
询 价 文 件

项目编号：HCTZ[2019]019号
采    购   人：铜陵学院

  采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司
2019年5月

铜陵学院育秀校区局部监控系统建设项目
询价公告
华春建设工程项目管理有限责任公司受采购人铜陵学院委托，对铜陵学院育秀校区局部监控系统建设项目进行采购，请符合资格条件的供应商参加询价。

一、采购项目概况及预算：

铜陵学院育秀校区局部监控系统建设项目，预算控制数15万元。

二、标段划分：一个标段 
三、采购方式：询价 
四、合格供应商资格条件：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且具有从事本项目的经营范围和能力；
2.受到招投标行政监管部门限制投标处罚的，至询价截止之日仍在处罚期内的供应商不得参与投标；
3.本项目不允许联合体投标；
4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。             
五、资格审查：本次采购采取资格后审方式，资格审查将在开标后由询价小组审查。

六、询价文件获取方式：

1.凡有意参加供应商，持单位介绍信并于2019年6月2日下午 5 时前（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9 时至12 时、下午 3 时至 5 时（北京时间，下同），在华春建设工程项目管理有限责任公司（铜陵市万泰汇富广场1406号）购买询价文件。

2.询价文件每套售价 200 元，售后不退。

七、询价截止及询价时间：2019年6月3日 16时30分，递交询价文件地点：华春建设工程项目管理有限责任公司。

八、联系方式

采购人：铜陵学院    

联系人：程老师
联系电话：0562-5881058    

采购代理机构: 华春建设工程项目管理有限责任公司
联系电话：0562-2310636 

联 系 人：张芳
铜陵学院育秀校区局部监控系统建设项目
询价函
华春建设工程项目管理有限责任公司受采购人铜陵学院委托，以询价采购方式采购以下所需的货物。现将有关事项通知如下：
一、询价须知
1、对本项目感兴趣的供应商，不统一安排时间勘察现场，若供应商有勘察需求，自行与铜陵学院联系。
2、请在本询价文件规定的截止时间之前，向采购人做出一次性书面报价。本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。
3、供应商如对本询价文件报价，即表示认可采购人提出的上述要求，且在报价时间截止后不得撤回，否则，该供应商将被记入不良供应商名单，在被限制投标（响应）的时间内不得参与采购人组织的任何采购活动。
4、采购人将根据质量和服务均能满足询价文件规定的实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商，该供应商的报价即为成交的合同价，报价相同的，通过现场抽签确定成交供应商。是否满足采购文件实质性响应要求，由询价小组按照“少数服从多数”原则评判。
5、供应商的响应函将作为合同的组成部分。

6、询价保证金：人民币叁仟元整。于投标截止时间前，由投标企业转至招标代理机构。

开户名称：铜陵华春建设工程项目管理有限责任公司

开户银行：建设银行铜陵建龙支行

银行账号：34001662208053005978
7、响应函如有以下情况，将做无效响应处理。
1）相应位置未加盖供应商单位公章的；
2）相应位置法定代表人或授权委托人未签字或者盖章的

3）所提供的货物清单缺少的或商务、技术参数以及相关要求不能得到真正满足的；
4）没有按规定要求密封装订、未按要求格式填报、文件前后不符的、字迹模糊无法辨认的造成无法评审的；
5）其它不满足本询价文件要求和法定应当否决的情形。

二、货物服务技术标准和要求

以下要求是最低限度技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合询价文件和有关最新工业标准的优质产品。

（一）货物需求

铜陵学院育秀校区局部监控系统建设项目，具体内容详见附件项目需求。

（二）技术标准
详见项目需求
（三）质量保证
    1、保修期限：质保期一年，时间从设备运行之日起计算。
    2、保修方式：在质保期内，产品出现问题、故障，供货商必须在接到采购人通知后2小时内到达现场解决问题。
三、关于偏离
（1）供应商响应文件（响应函）中出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。
（2）实质性偏离是指响应文件未能实质响应询价文件的要求，所供货物和服务在功能上无法达到询价文件规定的最低要求。非实质性偏离是指响应文件在实质上响应询价文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，或者所供货物和服务实质上能够满足所列技术需求达到的功能，只是因为采用了不同的技术而导致不能在技术参数中响应。
（3）出现实质性偏离的将作无效响应处理。出现非实质性偏离的，询价小组将要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明、补正或承诺。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明、补正或澄清、补正的内容不能说明问题的，作无效响应处理。询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
（4）响应文件中出现的偏离是否属于实质性偏离，以及偏离程度由询价小组根据项目实际情况确定，询价小组成员意见不一致的，按照少数服从多数的原则确定。
四、询价工作程序
1、询价响应文件递交截止时间，华春建设工程项目管理有限责任公司工作人员当众开启技术商务部分响应函并唱出报价。
2、询价小组对供应商技术商务部分响应函进行评审，不合格的将做无效响应处理。
3、询价小组依法推荐出有排序的3名成交供应商。
五、代理服务费
代理服务费3000元整，由成交供应商向华春建设工程项目管理有限责任公司支付。

    六、项目需求
1、项目名称：铜陵学院育秀校区局部监控系统建设项目
2、项目基本要求：依据《安徽省公共安全技术防范管理规定》（第138号政府令），本项目要求在设备购置和安装上，充分考虑技术的先进性和配置的合理性，确保系统的安全可靠性和可扩展性。系统采取智能化、数字化、网络化监控系统，采用光纤进行系统连接、传输数据及图像，进行全年365*24小时实时录像。系统应具有网上传送、控制和调阅的功能，并通过光纤实现远程控制指挥、实时监控。 

3、项目建设范围：本着“统一规划、统一标准、统一平台”的思路，以铜陵学院现有视频监控系统为核心，建设铜陵学院育秀校区局部监控系统。
[image: image1.png]=] £ 3.0}
KRSE
BRENE

< BRAER
< BRPY

FREERX

) MO L




4、安装示意图（仅供参考）
5、投标方案：投标单位需按照国家相关的最新标准： GB50311(综合布线系统工程设计规范)、GB50312（综合布线系统工程验收规范）、GB50462(电子信息系统机房施工及验收规范)等，结合现场勘查情况，设计出系统技术方案（投标时作为技术标书的一部分）。同时投标单位有自己企业的相关综合布线系统工程的施工工艺管理及质量验收方面的标准文件或规范，投标时也要提供相关材料。
★6、项目要求
本项目为铜陵学院育秀校区局部独立监控系统，其系统存储采取前端存储方式，存储时间不低于30天。为确保监控系统数据安全、可靠，须将系统与学校总监控平台和云存储系统实现功能完全对接，提供对接承诺函加盖投标人公章。
★7、验收标准 

项目建设完工后，校方将组织相关部门工作人员严格按照合同和投标文件进行验收，中标单位需按要求向校方提供完整的项目资料。

★8、售后服务
1、本项目质保期自系统建设竣工完成验收合格之日起计算，不低于一年，服务期内不收取任何硬件维修、更换费用，投标人须在投标文件中书面承诺。

2、保修期满后的服务承诺

提供终身技术服务；提供完整的项目维修、维护档案。
9、设备采购清单
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	200万网络红外枪型摄像机
	1. 具有200万像素CMOS传感器。
2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
3. 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。
4. 红外补光距离不小于110米。
5. 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。
6. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。
7. 信噪比不小于59dB。需具大于105dB宽动态。
8. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。
9. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
10. 不低于IP67防尘防水等级。
11. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
12. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
13. ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供公安部检测报告证明）
14. ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供公安部检测报告证明）
15. ★为保证系统兼容性，摄像机、硬盘录像机、硬盘、显示器要求为同一品牌；
	只
	23

	200万网络红外半球摄像机
	1. 具有200万像素CMOS传感器，最大分辨率1920x1080。
2. 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。
3. 红外补光距离不小于50米。
4. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。
5. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。
6. 信噪比不小于59dB。需具大于100dB宽动态。
7. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。
8. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。
9. 不低于IP67防尘防水等级。
10. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
11. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
12. ★需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（提供公安部检测报告证明）
13. ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供公安部检测报告证明）
14. ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供公安部检测报告证明）
15. ★为保证系统兼容性，摄像机、硬盘录像机、硬盘、显示器要求为同一品牌；
	只
	7

	半球支架
	壁装支架/φ110mm转接帽/铝/白色喷塑
	只
	7

	枪机支架
	壁装支架/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm
	只
	4

	电源适配器
	 12V 2A
	只
	30

	光纤跳线
	2mLC-LC
	根
	4

	光纤跳线
	2mSC-SC
	根
	30

	 8口光纤终端盒(含耦合器)
	1、加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+黑色喷塑 
2、产品性能完全符合YD/T925-2009指标要求
	只
	2

	接入交换机
	1.设备性能: 交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps（以官网最小值为标准）；
2.设备固化千兆电口≥24个，SPF千兆光口≥4个 ；
3.★支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3，提供该功能官网截图及链接并加项目授权章；
4.★要求该设备具有流量控制和安全审计功能；提供权威检测报告证明加盖厂商项目授权章；
5.★支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系提供挂网截图链接加盖原厂项目授权章；
6.支持虚拟化技术，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，也就是说，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用，实现设备级的1：N备份；
7.支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持端口限速，支持丰富以太网IPv6功能。
8.★厂商通过知识产权管理体系、软件成熟度CMMI5证书、QC 080000有害物质过程管理体系认证，提供证书复印件并加盖项目授权章；
9.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购交换机必须与核心交换机统一品牌；
	台
	2

	千兆光模块
	SFP-GE-LX-SM1310
	只
	4

	网络硬盘录像机
	1. ★支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端（提供公安部检测报告证明）
2. ★支持客户端实时展示人脸比对结果，比对成功人员可查看人脸抓拍图、样本图、相似度、姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省市、年龄段、戴眼镜等信息；比对失败人员可查看实时抓拍的人脸图片、性别、年龄段、戴眼镜等信息，支持倒叙显示24H统计的人脸检测记录（提供公安部检测报告证明）
3. ★支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格（提供公安部检测报告证明）
4. ★支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（提供公安部检测报告证明）
5. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能
6. 支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件
7. 可同时正放或倒放16路H.265编码的视频图像
8. 可支持最大接入总带宽640Mbps的32路视频图像
9. 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选
10. 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于8192
11. 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片
12. 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖
13. 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统
14. 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口
15. ★为保证系统兼容性，摄像机、硬盘录像机、硬盘、显示器要求为同一品牌；
	台
	1

	硬盘
	4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3
★监控专用硬盘
	块
	8

	监视器
	1. 22寸液晶监视器，塑胶外观，
2. 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P；
3. 亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤35W，
4. 接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，BNC输入*1，USB输入*1；
5. ★支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
6. ★监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
7. 具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。
8. 监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。
9. 可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息； 
10. 内置图像处理器采用3D梳状滤波技术，消除动态视频图像的边缘锯齿，图像清晰、细腻。
11. ★监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 
12. ★为保证系统兼容性，摄像机、硬盘录像机、硬盘、显示器要求为同一品牌；
	台
	1

	锥形监控立杆
	立杆高度5米，直径165，横臂长度3米，直径76，配法兰连接，整体热镀锌，防锈处理，标配地龙基础，防雨箱（抱箍、排插6孔、2P断路器）
	根
	10

	铠装4芯室外单模光纤
	符合GB/T 7424-2008规范要求+E24
	米
	3500

	超五类非屏蔽网线
	符合TIA/EIA-568-B.1-2001技术要求
	米
	1500

	电源线
	1、RVV2*1.0
2、符合GB/T 5023.5-2008规范要求；
	米
	3500

	光纤收发器
	1光2电单模千兆收发器
	对
	5

	光纤收发器
	1光4电单模千兆收发器
	对
	6

	防雨盒
	不锈钢250mm*200mm*100mm
	只
	11

	配电箱
	500mm*400mm*150mm冷轧钢 喷塑、漏电保护器C40/小型断路器C10
	只
	1

	机柜
	1、 符合ANSI / EIARS—310-D、 IEC297—2、D1N41491 PART1、DIN41494.PART7、GB/T3047.2—92标准；兼容ETSI标准。
2、 材料：SPCC优质冷轧钢板制作。表面酸洗、磷化、除油除锈。
3、 防护等级：IP20.
4、 24U网络机柜 规格1200*600*600mm（高*宽*深）,
5、 承载：净载200KG。
6、 内部托盘空间，用户可根据自身要求，自由调整。
7、 可快速拆装的机柜侧门，为安装和维护提供方便。
8、 齐全的可选配件，可同时安装脚轮和支持脚
	台
	1

	KBG电管20
	扣压式薄壁直径20的电线管
	米
	150

	PE管25
	PE管25
	米
	3500

	辅材
	国产
	批
	1


六、预算控制数

本项目预算控制数为人民币15万元，超过预算价为无效报价。投标报价为综合报价，包括但不限于设备费、施工费、维护费、培训费、利润、税金等一切费用。投标人在报价时应按系统安装实际需求，充分考虑包括但不限于各类辅材配备、项目现场施工条件尤其是地下管网施工条件等因素造成的项目建设维护成本增加，不接受有条件报价。投标人必须在投标前仔细勘察现场情况，为达到招标文件规定的性能指标，因施工方案及现场条件、技术路线、采用的技术方案差异等原因造成的实际工程量、设备数量与本项目设备清单有增加的或减少的，投标人需明确说明原因，并由投标人自行解决，投标人不得以此为由要求招标人增加任何费用。
七、商务要求
1、供货与安装期：合同签订后15日内完成供货与安装。
2、供货地点：采购人指定地点。
    3、产品质量：合格

4、付款方式：货到现场验收数量，设备安装完成并验收合格后，一次性付清合同价款。
5、履约保证金：中标单位在合同签订前交合同金额5%履约保证金，合同签订后履约保证金自动转为质量保证金，质保期一年。期满无质量问题，一次性无息付清。

八、供应商资格要求

见询价公告
九、编制供应商响应文件要求

1．供应商需提交一式三份响应文件，文件需包含技术商务部分响应函及报价函，正本一份、副本两份，正、副本不一致的，以正本为准。
2．供应商可将正本和副本单独密封封装，也可将正副本合并密封封装。封装应该严密、不易破损，封口处应盖有供应商公章。
3．技术商务部分响应函及报价函参考格式，所供货物应注明品牌。
技术商务部分响应函内还需附以下资料复印件（除法人委托授权书是原件加盖单位公章，其余的提供复印件加盖单位公章）；
1.营业执照副本（原件备查）；

2.法人代表及被授权人身份证、法人委托授权书；

3.提交承诺函，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
4.无被限制投标承诺函；
5.项目需求中要求提供的相关证明；

6.其它需要提交的资料。
询价响应文件密封袋封面样式
(填写采购项目名称)询价响应文件
采购项目编号:

供应商名称（单位盖章） ：

地址：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

报价日期：
法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

单位性质：                                                

地    址：

  


       


          
成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   

年    龄：                 职务：
                   

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商：             （盖公章）
日  期：      年     月     日
授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的安装、调试和保修等，以本公司的名义签署询价响应文件，解释询价响应文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：         （签字）性别 ：         年龄：         

身份证号码：                    职务：                      

供应商：                                      （盖盖章）
法定代表人：                                  （签字或盖章）
 授权委托日期：     年     月     日
无被限制投标承诺函【格式】

致：  （采购人）        
      （供应商单位名称）      承诺，至询价截止之日，我公司不在招投标行政监管部门限制投标处罚期内。

特此承诺。

供应商单位公章：      

企业法定代表人签字或盖章：

日期：

诚信承诺书【格式】
致采购人：                      
我单位在参加                项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取成交。

三、不与采购人、采购代理机构或其他供应商串通投标。

四、不以向采购人、询价小组或其他相关人员行贿方式牟取成交。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、成交后，及时办理成交相关手续，并按照交易文件的约定，与采购人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《政府采购法》、《铜陵市公共资源交易市场主体不良行为记录与披露办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消成交资格、不予退还询价保证金等处罚或处理；给采购人或其他供应商造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

供应商：                           （盖章）

法定代表人：                          （签名）

日期：

询价响应函格式  

致采购人：                      
1、根据贵方       （项目名称）询价公告及询价文件，我们决定参加贵方组织的项目的采购活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（供应商的名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、一旦我方成交，我方承诺    日历天内完成，服务质量达到       标准。
5、我方为本项目提交的询价响应文件正本一份、副本两份。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的供应商。

8、我方承诺，我方的询价响应报价即为我方完成本项目全部采购内容的总费用，包括：人员工资、合理利润、税金、风险费、采购代理费等所有费用。在合同履行时，我方保证对物业服务人员按时按量发放人工工资及相关待遇，所有因工资薪酬纠纷引起的一切责任由我方承担。

供应商名称：（公章）

授权代表姓名（签字）：            电话：
日期：

供应商开户行:                     账号:
附件二：技术商务部分响应函样式
询价采购供应商响应函

采购项目编号:

致： 

我公司已认真阅读了贵方发布的（项目名称）    询价采购函，接受贵方“询价须知”提出的各项要求，参与该项目报价。
技术响应表（参考）：                            

	序号
	设备名称
	数量
	询价文件要求的质量标准和技术参数
	询价

响应
	是否偏离
	偏离对产品的影响
	品牌
	制造商

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表按询价文件中主要技术参数及要求逐项填写，详细说明有关产品及配置的情况，并标出是否偏离。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其成交资格，并按有关规定进行处罚。

3.附偏离后设备的型号及规格的产品说明书（《产品样册》）。

4.优于项为正偏离，劣于项为负偏离。

二、交货期和地点

合同签订后      日内完成供货与安装，交付采购单位验收。交货地点为采购人单位所在地或询价函所指定的地点。

三、技术支持与服务承诺（附原厂针对本项目的售后服务承诺书原件）：

四、有关资质证明材料：

询价文件要求的资格证明文件，复印件必须加盖公章装订入响应文件。

五、联系方式   

联 系 人：                 联系电话：             

供应商名称（盖章）：

法人代表（签字或盖章）：               年   月   日
附件三：报价函样式
询价采购供应商报价函

采购项目编号: 
致：
我公司已认真阅读了贵方发布的（项目名称）     询价采购函，接受贵方“询价须知”提出的各项要求，并对以下报价承担相应责任。
询价响应报价表
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	200万网络红外枪型摄像机
	1. 具有200万像素CMOS传感器。
2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
3. 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。
4. 红外补光距离不小于110米。
5. 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。
6. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。
7. 信噪比不小于59dB。需具大于105dB宽动态。
8. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。
9. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
10. 不低于IP67防尘防水等级。
11. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
12. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
13. ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供公安部检测报告证明）
14. ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供公安部检测报告证明）
15. ★为保证系统兼容性，摄像机、硬盘录像机、硬盘、显示器要求为同一品牌；
	只
	23
	
	
	

	200万网络红外半球摄像机
	1. 具有200万像素CMOS传感器，最大分辨率1920x1080。
2. 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。
3. 红外补光距离不小于50米。
4. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。
5. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。
6. 信噪比不小于59dB。需具大于100dB宽动态。
7. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。
8. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。
9. 不低于IP67防尘防水等级。
10. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
11. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
12. ★需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（提供公安部检测报告证明）
13. ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供公安部检测报告证明）
14. ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供公安部检测报告证明）
15. ★为保证系统兼容性，摄像机、硬盘录像机、硬盘、显示器要求为同一品牌；
	只
	7
	
	
	

	半球支架
	壁装支架/φ110mm转接帽/铝/白色喷塑
	只
	7
	
	
	

	枪机支架
	壁装支架/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm
	只
	4
	
	
	

	电源适配器
	 12V 2A
	只
	30
	
	
	

	光纤跳线
	2mLC-LC
	根
	4
	
	
	

	光纤跳线
	2mSC-SC
	根
	30
	
	
	

	 8口光纤终端盒(含耦合器)
	1、加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+黑色喷塑 
2、产品性能完全符合YD/T925-2009指标要求
	只
	2
	
	
	

	接入交换机
	1.设备性能: 交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps（以官网最小值为标准）；
2.设备固化千兆电口≥24个，SPF千兆光口≥4个 ；
3.★支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3，提供该功能官网截图及链接并加项目授权章；
4.★要求该设备具有流量控制和安全审计功能；提供权威检测报告证明加盖厂商项目授权章；
5.★支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系提供逛网截图链接加盖原厂项目授权章；
6.支持虚拟化技术，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，也就是说，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用，实现设备级的1：N备份；
7.支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持端口限速，支持丰富以太网IPv6功能。
8.★厂商通过知识产权管理体系、软件成熟度CMMI5证书、QC 080000有害物质过程管理体系认证，提供证书复印件并加盖项目授权章；
9.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购交换机必须与核心交换机统一品牌；
	台
	2
	
	
	

	千兆光模块
	SFP-GE-LX-SM1310
	只
	4
	
	
	

	网络硬盘录像机
	1. ★支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端（提供公安部检测报告证明）
2. ★支持客户端实时展示人脸比对结果，比对成功人员可查看人脸抓拍图、样本图、相似度、姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省市、年龄段、戴眼镜等信息；比对失败人员可查看实时抓拍的人脸图片、性别、年龄段、戴眼镜等信息，支持倒叙显示24H统计的人脸检测记录（提供公安部检测报告证明）
3. ★支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格（提供公安部检测报告证明）
4. ★支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（提供公安部检测报告证明）
5. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能
6. 支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件
7. 可同时正放或倒放16路H.265编码的视频图像
8. 可支持最大接入总带宽640Mbps的32路视频图像
9. 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选
10. 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于8192
11. 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片
12. 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖
13. 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统
14. 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口
15. ★为保证系统兼容性，摄像机、硬盘录像机、硬盘、显示器要求为同一品牌；
	台
	1
	
	
	

	硬盘
	4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3
★监控专用硬盘
	块
	8
	
	
	

	监视器
	1. 22寸液晶监视器，塑胶外观，
2. 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P；
3. 亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤35W，
4. 接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，BNC输入*1，USB输入*1；
5. ★支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
6. ★监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
7. 具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。
8. 监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。
9. 可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息； 
10. 内置图像处理器采用3D梳状滤波技术，消除动态视频图像的边缘锯齿，图像清晰、细腻。
11. ★监视器支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 
12. ★为保证系统兼容性，摄像机、硬盘录像机、硬盘、显示器要求为同一品牌；
	台
	1
	
	
	

	锥形监控立杆
	立杆高度5米，直径165，横臂长度3米，直径76，配法兰连接，整体热镀锌，防锈处理，标配地龙基础，防雨箱（抱箍、排插6孔、2P断路器）
	根
	10
	
	
	

	铠装4芯室外单模光纤
	符合GB/T 7424-2008规范要求+E24
	米
	3500
	
	
	

	超五类非屏蔽网线
	符合TIA/EIA-568-B.1-2001技术要求
	米
	1500
	
	
	

	电源线
	1、RVV2*1.0
2、符合GB/T 5023.5-2008规范要求；
	米
	3500
	
	
	

	光纤收发器
	1光2电单模千兆收发器
	对
	5
	
	
	

	光纤收发器
	1光4电单模千兆收发器
	对
	6
	
	
	

	防雨盒
	不锈钢250mm*200mm*100mm
	只
	11
	
	
	

	配电箱
	500mm*400mm*150mm冷轧钢 喷塑、漏电保护器C40/小型断路器C10
	只
	1
	
	
	

	机柜
	1、 符合ANSI / EIARS—310-D、 IEC297—2、D1N41491 PART1、DIN41494.PART7、GB/T3047.2—92标准；兼容ETSI标准。
2、 材料：SPCC优质冷轧钢板制作。表面酸洗、磷化、除油除锈。
3、 防护等级：IP20.
4、 24U网络机柜 规格1200*600*600mm（高*宽*深）,
5、 承载：净载200KG。
6、 内部托盘空间，用户可根据自身要求，自由调整。
7、 可快速拆装的机柜侧门，为安装和维护提供方便。
8、 齐全的可选配件，可同时安装脚轮和支持脚
	台
	1
	
	
	

	KBG电管20
	扣压式薄壁直径20的电线管
	米
	150
	
	
	

	PE管25
	PE管25
	米
	3500
	
	
	

	辅材
	国产
	批
	1
	
	
	

	总报价（元）
	人民币（小写）：

人民币（大写）：


注：投标报价为综合报价，包括但不限于设备费、施工费、维护费、培训费、利润、税金等一切费用。投标人在报价时应按系统安装实际需求，充分考虑包括但不限于各类辅材配备、项目现场施工条件尤其是地下管网施工条件等因素造成的项目建设维护成本增加，不接受有条件报价。投标人必须在投标前仔细勘察现场情况，为达到招标文件规定的性能指标，因施工方案及现场条件、技术路线、采用的技术方案差异等原因造成的实际工程量、设备数量与本项目设备清单有增加的或减少的，投标人需明确说明原因，并由投标人自行解决，投标人不得以此为由要求招标人增加任何费用。
供 应 商：（公章）
法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）
日期：     年    月    日
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