铜陵学院学生公寓楼晾晒架制作及安装项目投标报价表
	序号
	品目名称
	详细技术参数或规格型号要求
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备       注

	2
	晾晒架制作与安装
	φ63×1.0mm（实际壁厚≥0.8㎜），201管材
	
	米
	1100
	
	
	安装要求：固定横档间距3000±100mm；所有焊接点要求多点焊接。

	金额合计
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总金额  
	人民币（大写）：                                                            （￥               ）


说明：本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品原材料价款、制作安装费、材料损耗费、运输保险费、装卸费、搬运费、售后服务费、利税和应承担的风险等一切费用）。
投标单位名称：                              （公章）        
投标单位地址：                                
法定代表人签字或盖章：              
代理人（被授权人）签字：          
联系电话：                                          日期：                 

