铜陵学院电气工程学院实验室开放设备
采购项目
询 价 文 件

项目编号：铜华诚采购[2019]第26号

    采    购   人：铜陵学院

  招标代理机构：铜陵华诚工程咨询有限公司

2019年3月
铜陵学院电气工程学院实验室开放设备采购项目询价公告
项目编号：铜华诚采购[2019]第26号
铜陵华诚工程咨询有限公司受采购人铜陵学院委托，对铜陵学院电气工程学院实验室开放设备采购项目进行招标采购，请符合资格条件的供应商参加投标。

一、采购项目概况及预算：

铜陵学院电气工程学院实验室开放设备采购项目，预算控制数155000元。

二、标段划分：一个标段 
三、采购方式：询价 
四、合格供应商资格条件：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且具有从事本项目的经营范围和能力，具体包括以下几条：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.本项目不允许联合体投标；
3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。             
4.本项目不允许联合体投标。
五、资格审查：本次采购采取资格后审方式，资格审查将在开标后由询价小组审查。
六、询价文件获取方式：
1.凡有意参加投标者，持投标单位介绍信并于2019年 4月 4日12 时前，在铜陵华诚工程咨询有限公司（详细地址：铜陵市铜井路西段658号）购买询价文件（外地企业可在投标前办理缴费手续）。
2.询价文件每套售价 200 元，售后不退。

七、询价截止及询价时间：2019年 4月 4 日 15 时 00 分，递交询价文件地点：铜陵华诚工程咨询有限公司五楼开标室。
八、联系方式
采购人：铜陵学院    

联系人：程老师
联系电话：0562-5881058    
招标代理机构: 铜陵华诚工程咨询有限公司

联系电话：0562-2825819  

联 系 人：古诚
铜陵学院电气工程学院实验室开放设备采购项目询价函
            项目编号：铜华诚采购[2019]第26号
铜陵华诚工程咨询有限公司受采购人铜陵学院委托，以询价采购方式采购以下所需的服务。现将有关事项通知如下：
一、询价须知
1、对本项目感兴趣的供应商，不统一安排时间勘察现场，若投标单位有勘察需求，自行与何沛老师联系（联系方式：18656212718）。
2、请在本询价通知书规定的截止时间之前，向采购人做出一次性书面报价。本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。
3、供应商如对本询价通知书报价，即表示认可采购人提出的上述要求，且在报价时间截止后不得撤回，否则，该供应商将被记入不良供应商名单，在被限制投标（响应）的时间内不得参与采购人组织的任何采购活动。
4、采购人将根据质量和服务均能满足询价通知书规定的实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商，该供应商的报价即为成交的合同价，报价相同的，通过现场抽签确定成交供应商。是否满足采购文件实质性响应要求，由询价小组按照“少数服从多数”原则评判。
5、供应商的响应函将作为合同的组成部分。
6、响应函如有以下情况，将做无效响应处理。
1）相应位置未加盖投标人单位公章的；
2）相应位置法定代表人或授权委托人未签字或者盖章的；
3）所提供的货物清单缺少的或商务、技术参数以及相关要求不能得到真正满足的；
4）没有按规定要求密封装订、未按要求格式填报、文件前后不符的、字迹模糊无法辨认的造成无法评审的；
5）其它不满足本询价文件要求和法定应当否决的情形。

二、货物服务技术标准和要求

以下要求是最低限度技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合招标文件和有关最新工业标准的优质产品。

（一）货物需求

实验室开放设备采购项目，具体内容详见附件项目需求。

（二）技术标准
详见项目需求
（三）质量保证
   若供应商提供的服务及报告不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准或履约过程中有违约行为的，采购人有权拒收并没收履约保证金，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权力。

三、关于偏离

（1）供应商响应文件（响应函）中出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。
（2）实质性偏离是指响应文件未能实质响应询价通知书的要求，所供货物和服务在功能上无法达到询价通知书规定的最低要求。非实质性偏离是指响应文件在实质上响应询价通知书的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，或者所供货物和服务实质上能够满足所列技术需求达到的功能，只是因为采用了不同的技术而导致不能在技术参数中响应。
（3）出现实质性偏离的将作无效响应处理。出现非实质性偏离的，询价小组将要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明、补正或承诺。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明、补正或澄清、补正的内容不能说明问题的，作无效响应处理。询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
（4）响应文件中出现的偏离是否属于实质性偏离，以及偏离程度由询价小组根据项目实际情况确定，询价小组成员意见不一致的，按照少数服从多数的原则确定。
四、询价工作程序
1、询价响应文件递交时间截止时间，铜陵华诚工程咨询有限公司工作人员当众开启技术商务部分响应函并唱出报价。
2、询价小组对供应商技术商务部分响应函进行评审，不合格的将做无效响应处理。
3、询价小组依法推荐出有排序的3名成交供应商。
五、代理服务费
代理服务费3600元整，由采购人向铜陵华诚工程咨询有限公司支付。

    六、项目需求
1、项目名称：铜陵学院电气工程学院实验室开放设备采购项目
2、项目采购内容：铜陵学院电气工程学院实验室开放设备采购项目
	项目(设备)名称
	详细技术参数或规格型号要求
	单位
	数量

	示波器
	1.带宽：DC~100M  双通道 +1外触发通道。
	台
	50

	
	2.彩色显示器存储/调出高达15组测量设置和波形存储。
	
	

	
	3.高亮度高寿命发光二级管背光无坏点A++级TFT真彩屏，侧面170度视角文字可清晰显示。
	
	

	
	4.全金属外壳，防辐射抗干扰。进口元器件。小体积 140*142*310（mm）。
	
	

	
	5.18瓦功耗，风扇超安静设计。
	
	

	
	6.自带1K-100K校准信号发生器。可代替逻辑笔
	
	

	
	7.带全兼容USB接口（USB HOST & DEVICE），带1键存储功能。
	
	

	
	8. 配进口原装示波器探头。

产品全球公布终身保修，每台均贴有终身保修标识。
	
	

	
	9. 多种触发方式，强制触发按钮，单次触发按钮。
	
	

	
	10. 垂直档位自动校准功能。一键存储功能。(供货前需提供样机演示此功能)。
	
	

	
	11. 垂直灵敏度2mV/div~5V/Div (1-2-5 步阶) 准确度± (3% x |读值|+0.1div + 1mV)，水平范围1ns/div~10s/div, 1-2-5 步阶   准确度±0.01%(中标后需提供样机演示此功能)。
	
	

	
	12. Signal撷取：等效取样25G Sa/s最大。
带GO/NOGO（pass/fail）功能。
	
	

	
	13.自动测量19组项目。
	
	

	
	14.自带6位硬件计频功能。
	
	

	
	15.具有分割视窗功能，能同时处罚和显示。
	
	

	
	16.数学运算：加、减、乘、除、FFT、FFTrms、微分、积分、开方，函数运算，以及用户自定义函数。
	
	

	
	17.有交替触发功能，能同时显示2路以上的信号。内置频域：1kHz~200MHz(Max)，RBW调节范围1Hz~200kHz(中标后需提供样机演示此功能)。
	
	

	
	18.带数据记录器功能（data logger）
两通道打开频宽不下降。
	
	

	
	探头具有 LED 灯光测试功能为测试区域提供照明。
	
	

	
	提供原厂针对本项目的售后服务承诺书原件，免费质保不低于3年。
	
	

	万用表
	直流电压 (V) 200mV/2V/20V/200V/1000V±(0.05%+5)
	台
	50

	
	交流电压 (V) 2V/20V/200V/1000V±(0.6%+40)
	
	

	
	直流电流 (A) 200μA/2000μA/20mA/200mA/10A± (0.15%+20)
	
	

	
	交流电流 (A) 200μA/2000μA/20mA/200mA/10A± (0.8%+15)
	
	

	
	电阻 (Ω) 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ±(0.4%+20)
	
	

	
	电容 (F) 20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF±(1.2%+20)
	
	

	
	频率 (Hz) 20Hz-200MHz±(0.1%+15)
	
	

	
	摄氏温度 (°C) -40 °C ～ 1000°C±(1%+30)
	
	

	
	华氏温度 (°F) -40°F～1832°F±(1.5%+50)
	
	

	
	最大显示19999

自动量程
　
√

真有效值
　
√

频响（Hz）
100KHz
√

占空比 (5Hz-2kHz)
10% ～ 90%
±(1%+30)

二极管测试
　
√

自动关机
　
√

通断蜂鸣
　
√
	
	

	
	低电压显示
　
√

数字保持
　
√

相对测量
　
√

最大/最小值
　
√

数据存储
　
100组

USB 数据传输
　
√

LCD 双重背光
　
√

模拟条
　
√

全符号显示
　
√

功能设置
　
√

输入阻抗
DC 200mV: Around 2.5GΩ，All Other Range:10MΩ
√

4 - 20mA %
0～100%
±(1%+50)

10A 保险丝
　
√

电流测量错位报警
　
√

电压电流:AC+DC
　
√
	
	

	
	探头具有 LED 灯光测试功能为测试区域提供照明。
	
	


备注：成交供应商在领取成交通知书时需按采购人要求提交原厂针对本项目的售后服务承诺书，未在规定时间内提交的，采购人有权取消成交供应商资格，并顺延至第二成交供应商，以此类推。
六、预算控制数

本项目预算控制数为人民币155000元，超过预算价为无效报价，报价需包含货物、运输、装卸、保管、损耗、税金及安装服务费等所需的一切费用。
七、商务要求
1、供货期：合同签订后 15 日内完成。
2、服务地点：采购人指定地点。

3、售后服务要求：质保期一年，时间从系统运行正常后经验收合格之日起计算，壹年内因质量原因造成系统运行不正常等事故的全部后果、损失由成交供应商全部承担。
    4、质量：合格。
5、付款方式：不支付预付款，货到经采购人验收合格后，一次性付清。
6、履约保证金：中标单位在合同签订前交合同金额5%履约保证金，合同签订后履约保证金自动转为质量保证金，质保期一年。期满无质量问题，一次性无息付清。

八、供应商资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且具有从事本项目的经营范围和能力；具体包括以下几条：
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.本项目不允许联合体投标；
3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。             
4.本项目不允许联合体投标。

九、编制供应商响应文件要求

1．供应商需提交一式两份响应文件，文件需包含技术商务部分响应函及报价函，均需正本和副本各一份，正、副本不一致的，以正本为准。
2．供应商可将正本和副本单独密封封装，也可将正副本合并密封封装。封装应该严密、不易破损，封口处应盖有供应商公章。
3．技术商务部分响应函及报价函参考格式。
技术商务部分响应函内还需附以下资料复印件（除法人委托授权书是原件加盖单位公章，其余的提供复印件加盖单位公章）；
1.营业执照副本（原件备查）；

2.法人代表及被授权人身份证、法人委托授权书（原件）；

3.提交承诺函，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（原件）；
4.其它需要提交的资料。
询价响应文件密封袋封面样式
(填写采购项目名称)询价响应文件
采购项目编号:

投标单位名称（单位盖章） ：

地址：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

报价日期：
法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

单位性质：                                                

地    址：

  


       


          
成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   

年    龄：                 职务：
                   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）
日  期：      年     月     日
授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：         （签字）性别 ：         年龄：         

身份证号码：                    职务：                      

投  标  人：                                      （盖盖章）
法定代表人：                                  （签字或盖章）
 授权委托日期：     年     月     日
诚信承诺书【格式】
致                  （采购人）：                      
我单位在参加                项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与招标人（采购人）、招标代理机构或其他投标人（供应商）串通投标。

四、不以向招标人（采购人）、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人（采购人）依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《政府采购法》、《铜陵市公共资源交易市场主体不良行为记录与披露办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人（采购人）或其他投标人（供应商）造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

投标单位：                           （盖章）

法定代表人：                          （签名）

日期：

投标函格式  

致                （采购人）：                      
1、根据贵方       （项目名称）招标公告及招标文件，我们决定参加贵方组织的项目的招标招标活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需的服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、一旦我方中标，我方承诺     日历天内完成，服务质量达到      标准。
5、我方为本项目提交的投标文件技术标正本一份、副本一份，商务标正本一份、副本一份。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的投标人。

8、我方承诺，我方的投标报价即为我方完成本项目全部招标内容的总费用，包括：人员工资、合理利润、税金、风险费、招标代理费等所有费用。在合同履行时，我方保证对物业服务人员按时按量发放人工工资及相关待遇，所有因工资薪酬纠纷引起的一切责任由我方承担。

投标单位名称：

（公章）

投标单位授权代表姓名（签字）：
日期：

电话： 
投标单位开户行:                      账号:
附件二：技术商务部分响应函样式
询价采购供应商响应函

采购项目编号:

致： 

我公司已认真阅读了贵方发布的（项目名称）    询价采购函，接受贵方“询价须知”提出的各项要求，参与该项目报价。
1、 采购需求符合采购人的全部要求
二、交货期和地点

合同签订后      日内完成服务，交付采购单位验收。交货地点为采购人单位所在地或询价函所指定的地点。

三、技术支持与服务承诺：

四、有关资质证明材料：

询价通知要求的资格证明文件，复印件必须装订入响应文件。

五、联系方式   

联 系 人：                 联系电话：             

供应商名称（盖章）：

法人代表（印章）：               年   月   日
附件三：报价函样式
询价采购供应商报价函

项目编号:铜陵华诚采购【2019】第  号
致：
我公司已认真阅读了贵方发布的（项目名称）    询价采购函，接受贵方“询价须知”提出的各项要求，并对以下报价承担相应责任。
投标报价汇总表
	序号
	项目名称
	投标总价
	备注

	1
	
	大写： 

小写：
	


注：本报价最终报价（包括所投货物、税费等应承担的风险一切费用）
供 应 商：（公章）

法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）
日期：     年    月    日
投标报价明细表
	项目(设备)名称
	详细技术参数或规格型号要求
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	示波器
	1.带宽：DC~100M  双通道 +1外触发通道
	台
	50
	
	
	

	
	2.彩色显示器存储/调出高达15组测量设置和波形存储。
	
	
	
	
	

	
	3.高亮度高寿命发光二级管背光无坏点A++级TFT真彩屏，侧面170度视角文字可清晰显示。
	
	
	
	
	

	
	4.全金属外壳，防辐射抗干扰。进口元器件。小体积 140*142*310（mm）。
	
	
	
	
	

	
	5.18瓦功耗，风扇超安静设计。
	
	
	
	
	

	
	6.自带1K-100K校准信号发生器。可代替逻辑笔。
	
	
	
	
	

	
	7.带全兼容USB接口（USB HOST & DEVICE），带1键存储功能。
	
	
	
	
	

	
	8.配进口原装示波器探头。

产品全球公布终身保修，每台均贴有终身保修标识。
	
	
	
	
	

	
	9.多种触发方式，强制触发按钮，单次触发按钮。
	
	
	
	
	

	
	10.垂直档位自动校准功能。一键存储功能。(供货前需提供样机演示此功能)。
	
	
	
	
	

	
	11.垂直灵敏度2mV/div~5V/Div (1-2-5 步阶) 准确度± (3% x |读值|+0.1div + 1mV)，水平范围1ns/div~10s/div, 1-2-5 步阶   准确度±0.01%(中标后需提供样机演示此功能)。
	
	
	
	
	

	
	12.Signal撷取：等效取样25G Sa/s最大。
带GO/NOGO（pass/fail）功能
	
	
	
	
	

	
	13.自动测量19组项目。
	
	
	
	
	

	
	14.自带6位硬件计频功能。
	
	
	
	
	

	
	15.具有分割视窗功能，能同时处罚和显示。
	
	
	
	
	

	
	16.数学运算：加、减、乘、除、FFT、FFTrms、微分、积分、开方，函数运算，以及用户自定义函数。
	
	
	
	
	

	
	17.有交替触发功能，能同时显示2路以上的信号。内置频域：1kHz~200MHz(Max)，RBW调节范围1Hz~200kHz(中标后需提供样机演示此功能)。
	
	
	
	
	

	
	18.带数据记录器功能（data logger）
两通道打开频宽不下降。
	
	
	
	
	

	
	探头具有 LED 灯光测试功能为测试区域提供照明。
	
	
	
	
	

	
	提供原厂针对本项目的售后服务承诺书原件，免费质保不低于3年。
	
	
	
	
	

	万用表
	直流电压 (V) 200mV/2V/20V/200V/1000V±(0.05%+5)
	台
	50
	
	
	

	
	交流电压 (V) 2V/20V/200V/1000V±(0.6%+40)
	
	
	
	
	

	
	直流电流 (A) 200μA/2000μA/20mA/200mA/10A± (0.15%+20)
	
	
	
	
	

	
	交流电流 (A) 200μA/2000μA/20mA/200mA/10A± (0.8%+15)
	
	
	
	
	

	
	电阻 (Ω) 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ±(0.4%+20)
	
	
	
	
	

	
	电容 (F) 20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF±(1.2%+20)
	
	
	
	
	

	
	频率 (Hz) 20Hz-200MHz±(0.1%+15)
	
	
	
	
	

	
	摄氏温度 (°C) -40 °C ～ 1000°C±(1%+30)
	
	
	
	
	

	
	华氏温度 (°F) -40°F～1832°F±(1.5%+50)
	
	
	
	
	

	
	最大显示19999

自动量程
　
√

真有效值
　
√

频响（Hz）
100KHz
√

占空比 (5Hz-2kHz)
10% ～ 90%
±(1%+30)

二极管测试
　
√

自动关机
　
√

通断蜂鸣
　
√
	
	
	
	
	

	
	低电压显示
　
√

数字保持
　
√

相对测量
　
√

最大/最小值
　
√

数据存储
　
100组

USB 数据传输
　
√

LCD 双重背光
　
√

模拟条
　
√

全符号显示
　
√

功能设置
　
√

输入阻抗
DC 200mV: Around 2.5GΩ，All Other Range:10MΩ
√

4 - 20mA %
0～100%
±(1%+50)

10A 保险丝
　
√

电流测量错位报警
　
√

电压电流:AC+DC
　
√
	
	
	
	
	

	
	探头具有 LED 灯光测试功能为测试区域提供照明。
	
	
	
	
	

	投标总价（大写）            元       （小写）       元       


供 应 商：（公章）

法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）
日     期：     年    月    日
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