铜陵学院2020年人脸身份识别系统采购项目市场比选公告
项目编号:tlxyzb[2020]51号
各潜在的投标单位：
铜陵学院因管理工作需要，拟采购一批人脸身份识别系统。经研究，现将该项目采用市场比选方式进行采购，欢迎具有经营经销资格和供应能力的供应商参与投标。具体招标条款如下：
一、项目概况
1.项目名称：铜陵学院2020年人脸身份识别系统采购项目。
2.产品名称、详细技术参数、计划数量等：
	序号
	产品
名称
	技术参数　
	数量
	单位

	1
	人脸识别摄像头
	1、200万1/2.7"CMOS ICR智能变焦筒型网络摄像机
2、采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类报警及人脸抓拍功能
3、智能警戒:支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测
4、人脸抓拍:支持人脸跟踪及评分,自动筛选输出最优人脸图,同时可对10张人脸进行检测及抓拍
5、支持两种智能资源切换:人脸抓拍(默认)、Smart事件(警戒)
6、支持联动声音报警
7、最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR
8、镜头:（变焦）2.7-12mm @ F1.4,水平视场角：105~30°，垂直视场角：55~17°，对角线视场角：127~34°
9、宽动态范围:120dB
10、视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG
11、最大图像尺寸:1920×1080
12、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能
13、通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口
14、音频接口:1对音频输入(Line in)/输出(Line out)外部接口,内置麦克风和喇叭
15、报警输入:1路
16、报警输出:1路(报警输出最大支持AC24V/DC24V, 500mA)
17、工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
18、电源供应:DC：12V±25% ，支持防反接保护
19、电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口
20、功耗:DC：12 V, 0.95A, Max：11.4W
21、红外照射距离:最远可达50米
22、防护等级:IP66
23、▲支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（公安部检验报告证明）
24、▲需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明）

25、人脸识别对比结果存储功能，可进行下载，导出，刻盘保存。
	14
	套

	2
	身份证读卡器
	1、可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息；

2、兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号；

3、通信接口：USB2.0接口；

4、工作电压：DC 5V；

5、工作电流：0.3A（Max）；
	14
	套


说明：中标人将作为铜陵学院2020年人脸身份识别系统采购项目供货商，所供货物具体数量、供货时间、供货地点必须按照采购人实际需求，及时送达指定位置并安装到位；对于采购人的需求，中标人应按中标价予以及时按需供应，据实结算。

3.采购控制价：98000元。
二、投标人必须具备的资格条件
1.具备实施本项目能力的独立法人资格的企业；

2.具有生产或经营所投标产品的资质证件； 

3.承诺遵守高校廉洁从业（政）的各项规章制度；

4.本次招标不接受联合体投标；资格审查采取资格后审方式进行。
三、采购方式：市场比选。
四、产品质量及售后服务要求
（1）自验收合格之日起，所投报的系统提供至少3年的免费质保服务期，质保期内免费维护，并免费提供备品、备件。无论在保修期（维护期）内或保修期（维护期）外，投标人需提供上门服务。投标人需提供终身售后服务。

（2）投标人需提供7*24小时维修维护热线电话，产品发生故障后，自报障时起算，2小时内响应，若远程维护无法解决，需24小时内到达现场，48小时内解决问题。如果产品故障在规定时间内仍无法排除，投标人应在随后24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人代替使用或采取应急措施解决，直至故障产品修复，确保系统的正常使用。

（3）投标人须免费培训采购人的使用人员，直至完全掌握产品的操作、日常维护保养及简单维修方法。
（4）保修期后提供设备终身维修服务，如有设备故障，只收需要更换零配件费用。
★投标人须针对上述售后服务要求提供承诺函。
五、评分标准
	评分标准
	评分因素
	所需提供材料
	分值

	技术部分标准
	技术方案
	根据各投标人保证供货质量的措施，保证供货期的方案和措施，安装、调试、验收的方案和措施。综合比较所有投标人实施方案的可操作性、合理性、全面性，技术力量配置等方面。优的得5-6分；良的得3-4分；一般的得 1-2分。
	提供技术方案装订入投标文件，未提供技术方案的不得分
	6

	
	性能和技术参数
	根据所投设备对招标文件采购需求条款的响应性进行综合评分，完全满足或优于招标文件采购需求的，得满分58分，如出现不满足的情况，按下列标准扣分：
1、标注“▲”的技术参数及要求不满足的，每一项扣3分，本项分值扣完为止；
2、未标注“▲”的技术参数及要求不满足的，每一项扣2分，本项分值扣完为止。
注：以投标响应表响应情况和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。
	提供产品技术参数偏离的相关证明材料
	58

	商务部分标准
	售后服务优惠承诺
	1. 投标人注册登记地或分支机构在铜陵的得2分；

2.售后服务方案：投标人需制定合理可行的售后服务方案，评委根据其方案，依据服务响应时间、到达现场时间、产品免费保修时间、售后服务设施和售后培训服务等。售后服务方案优的得4分，良的得2-3分，一般的得1分。
	1、提供营业执照复印件或承诺函。

2、提供售后服务方案和承诺函装订入投标文件，未提供的不得分。
	6

	报价部分评分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（四舍五入，精确到小数点后两位）
	以报价表中的金额为准
	30


六、投标相关事项

（一）投标注意事项及报价须知：
1.投标人在投标之前，对本招标采购项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本采购项目的相关条款，认同采购人的解释。
2.投标报价为所投项目的最终报价。价格中包括产品价款、运输保险费、装卸费、搬运费、售后服务费、利税和应承担的所有费用。
（二）投标函编制：
投标人需提交一式两份（一份正本、一份副本）投标函，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准）及投标报价单位及项目名称，且须密封（“正本”和“副本”可封装在一个档案袋内）并于密封处（封装袋上、下封口处）及封面加盖单位公章。投标函内需附以下资料（复印件须加盖单位公章）：
1.投标资质材料（企业营业执照复印件等）；
2.法定代表人授权书原件；
3.产品质量、免费售后服务和质保期承诺函；
4. 铜陵学院2020年人脸身份识别系统采购项目投标报价表[如投标报价表填写不完整（缺项）则为无效投标]； 

5.供货承诺函；

6.投标单位认为需要提供的其它资料。
（三）标书投送：
1.参与投标单位需在投标前通过企业（单位）账户向我校指定账户“户名：铜陵学院；账号：1990301021000032836；开户行：徽商银行北京路支行”转账支付投标保证金（人民币）伍佰元整（￥500.00元）；须备注×××项目投标保证金。
2.凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为被比选对象。请有意参与投标报价的单位于2020年8月28日上午11：00前，凭投标保证金（银行转账方式支付）缴纳凭证将投标文件送达铜陵学院招投标办公室投标室（新校区图书馆806室），联系人：胡老师（13955931061）。
（四）其它事项：
1.比选小组将综合投标人实力、报价、质保期承诺、供货期承诺与售后服务承诺等因素，按合理综合评分法确定中标单位。

2.中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。
3.中标单位应及时与采购人联系，进一步洽谈履约及相关事宜。如拟中标单位对中标结果不能及时作出响应，或响应程度可能影响到采购人的需要，采购人有权对该单位作出不予中标处理，从而选择其它的候选单位作为中标单位。
4.投标人的投标函将作为合同的组成部分。
5.中标单位需按照合同金额支付5%作为履约保证金，合同签订后履约保证金自动转为质保金，质保期满三年且产品无质量和售后问题无息付清。
六、付款方式
不支付预付款。采购合同约定的产品按招标单位要求送达指定位置，经验收合格后二周内支付实际合同价款。
七、业务联系
1.招标采购负责部门：涉及本项目招投标商务部分事项，请与铜陵学院国资处程老师联系。联系电话：0562-5881058。
2.使用（主管）部门：本项目为铜陵学院教务处、学生处所使用项目，如需了解项目具体情况或有技术业务咨询，请联系吴老师（13955915092）。

3. 投标人如有疑问或需要采购方进一步澄清的事宜，请在2020年8月26日上午11：00前，以书面形式向采购方提出或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn，如有答疑，采购方将于2020年8月27日上午11：00前，在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）予以公布。各潜在的投标单位无论有无质疑，届时均请上网查看。
铜陵学院
                           2020年8月21日
铜陵学院2020年人脸身份识别系统采购项目报价表
	序号
	产品名称
	品牌
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	生产厂家

	1
	人脸识别摄像头
	
	
	套
	14
	
	
	

	2
	身份证读卡器
	
	
	套
	14
	
	
	

	金额合计
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总金额
	人民币大写                                           （￥      元）


说明：本投标报价为所投产品的最终完全报价（产品价款、运输保险费、装卸费、搬运费、售后服务费、利税和应承担的所有费用）。
投标单位名称：                              （公章）        投标单位地址：                                
法定代表人签字或盖章：                                      代理人（被授权人）签字或盖章：               
联系电话：                                日期：                 
铜陵学院2020年人脸身份识别系统采购项目参数响应表

	序号
	产品
名称
	技术参数　
	所投产品技术参数
	是否偏离                    （正偏离/负偏离）

	1
	人脸识别摄像头
	1、200万1/2.7"CMOS ICR智能变焦筒型网络摄像机
2、采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类报警及人脸抓拍功能
3、智能警戒:支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测
4、人脸抓拍:支持人脸跟踪及评分,自动筛选输出最优人脸图,同时可对10张人脸进行检测及抓拍
5、支持两种智能资源切换:人脸抓拍(默认)、Smart事件(警戒)
6、支持联动声音报警
7、最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR
8、镜头:（变焦）2.7-12mm @ F1.4,水平视场角：105~30°，垂直视场角：55~17°，对角线视场角：127~34°
9、宽动态范围:120dB
10、视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG
11、最大图像尺寸:1920×1080
12、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能
13、通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口
14、音频接口:1对音频输入(Line in)/输出(Line out)外部接口,内置麦克风和喇叭
15、报警输入:1路
16、报警输出:1路(报警输出最大支持AC24V/DC24V, 500mA)
17、工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
18、电源供应:DC：12V±25% ，支持防反接保护
19、电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口
20、功耗:DC：12 V, 0.95A, Max：11.4W
21、红外照射距离:最远可达50米
22、防护等级:IP66
23、▲支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（公安部检验报告证明）
24、▲需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明）

25、人脸识别对比结果存储功能，可进行下载，导出，刻盘保存。
	
	

	2
	身份证读卡器
	1、可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息；

2、兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号；

3、通信接口：USB2.0接口；

4、工作电压：DC 5V；

5、工作电流：0.3A（Max）；
	
	


注：所投产品技术参数不可完全复制比选公告中技术参数，否则视为无效标。
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