
铜陵学院育秀校区局部监控系统建设项目补充说明
各投标单位:

现就铜陵学院育秀校区局部监控系统建设项目做如下修改:
1、设备采购清单中：
	200万网络红外枪型摄像机
	1. 具有200万像素CMOS传感器。
2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
3. 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。
4. 红外补光距离不小于110米。
5. 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。
6. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。
7. 信噪比不小于59dB。需具大于105dB宽动态。
8. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。
9. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
10. 不低于IP67防尘防水等级。
11. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
12. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
13. ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供公安部检测报告证明）
14. ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供公安部检测报告证明）
15. ★为保证系统兼容性，摄像机、硬盘录像机、硬盘、显示器要求为同一品牌；


修改为：

	200万网络红外枪型摄像机
	1. 具有200万像素CMOS传感器。
2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。
3. 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。
4. 红外补光距离不小于110米。
5. 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。
6. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。
7. 信噪比不小于59dB。需具大于105dB宽动态。
8. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。
9. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
10. 不低于IP67防尘防水等级。
11. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
12. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
13. ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供公安部检测报告证明）
14. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供公安部检测报告证明）
15. 为保证系统兼容性，摄像机、硬盘录像机、硬盘、显示器要求为同一品牌；


2、设备采购清单中：

	200万网络红外半球摄像机
	1. 具有200万像素CMOS传感器，最大分辨率1920x1080。
2. 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。
3. 红外补光距离不小于50米。
4. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。
5. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。
6. 信噪比不小于59dB。需具大于100dB宽动态。
7. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。
8. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。
9. 不低于IP67防尘防水等级。
10. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
11. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
12. ★需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（提供公安部检测报告证明）
13. ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供公安部检测报告证明）
14. ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供公安部检测报告证明）
15. ★为保证系统兼容性，摄像机、硬盘录像机、硬盘、显示器要求为同一品牌；


修改为：

	200万网络红外半球摄像机
	1. 具有200万像素CMOS传感器，最大分辨率1920x1080。
2. 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。
3. 红外补光距离不小于50米。
4. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。
5. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。
6. 信噪比不小于59dB。需具大于100dB宽动态。
7. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。
8. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。
9. 不低于IP67防尘防水等级。
10. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
11. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
12. ★需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（提供公安部检测报告证明）
13. ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供公安部检测报告证明）
14. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供公安部检测报告证明）
15. 为保证系统兼容性，摄像机、硬盘录像机、硬盘、显示器要求为同一品牌；


3、设备采购清单中：
	网络硬盘录像机
	1. ★支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端（提供公安部检测报告证明）
2. ★支持客户端实时展示人脸比对结果，比对成功人员可查看人脸抓拍图、样本图、相似度、姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省市、年龄段、戴眼镜等信息；比对失败人员可查看实时抓拍的人脸图片、性别、年龄段、戴眼镜等信息，支持倒叙显示24H统计的人脸检测记录（提供公安部检测报告证明）
3. ★支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格（提供公安部检测报告证明）
4. ★支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（提供公安部检测报告证明）
5. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能
6. 支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件
7. 可同时正放或倒放16路H.265编码的视频图像
8. 可支持最大接入总带宽640Mbps的32路视频图像
9. 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选
10. 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于8192
11. 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片
12. 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖
13. 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统
14. 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口
15. ★为保证系统兼容性，摄像机、硬盘录像机、硬盘、显示器要求为同一品牌；


修改为：
	网络硬盘录像机
	1. ★支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端（提供公安部检测报告证明）
2. ★支持客户端实时展示人脸比对结果，比对成功人员可查看人脸抓拍图、样本图、相似度、姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省市、年龄段、戴眼镜等信息；比对失败人员可查看实时抓拍的人脸图片、性别、年龄段、戴眼镜等信息，支持倒叙显示24H统计的人脸检测记录（提供公安部检测报告证明）
3. ★支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格（提供公安部检测报告证明）
4. ★支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（提供公安部检测报告证明）
5. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像文件剪辑和回放截图功能
6. 支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件
7. 可同时正放或倒放16路H.265编码的视频图像
8. 可支持最大接入总带宽640Mbps的32路视频图像
9. 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选
10. 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于8192
11. 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片
12. 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖
13. 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统
14. 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口
15. 为保证系统兼容性，摄像机、硬盘录像机、硬盘、显示器要求为同一品牌；


4、设备采购清单中其他技术参数不变，单位与数量均不变。
5、开标时间修改为2019年6月6日下午15:00。
                                          铜陵学院 
华春建设工程项目管理有限责任公司
2019年6月3日
