 铜陵学院1200℃开启式真空管式炉项目投标报价表

	序号
	设备名称
	详细技术参数
	计量单位
	计划数量
	单价（元）
	金额（元）
	品牌

	1
	1200℃开启式真空管式炉
	最高温度: 1200℃*
工作温度: 1100℃*
*推荐升温速率:≤20℃/min
加热区长度: 440mm
*恒温区长度: 150mm(±1℃) 
*炉管规格: 外径100mm×内径94mm×长1000mm
气氛保护类型: 氩气

*控温精度: ±1℃
最大功率: 2.5KW
电压: 单相AC 208 - 240V，50Hz
*真空度: 双极旋片机械泵不低于10-2torr（带真空系统）
	台
	1
	
	
	

	金额合计
	

	投标报价总金额
	人民币（大写）：                                         （￥           ）


投标单位名称：                              （公章）        

投标单位地址：                                
法定代表人签字或盖章：              
代理人（被授权人）签字或盖章：          
联系电话：             
日期：                 
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