铜陵学院对口招生技能测试考场监控设备采购项目询价公告
项目编号:tlxyzb[2020]017号
各潜在的投标单位：
铜陵学院因工作需要，拟对采购一批对口技能测试考场监控设备。经研究，现将该项目对外询价采购，欢迎具有经营经销资格和供应能力的供应商参与投标。有关具体事项公告如下： 

一、项目概况
（一）项目名称：铜陵学院对口招生技能测试考场监控设备采购项目。
（二）项目内容：
1.品目名称、规格型号及技术参数、计划数量等： 
	序号
	品目设备名称
	详细技术参数或规格型号要求
	计量
单位
	数量
	备注

	1
	半球摄像机
	★1.具有 200 万像素 CMOS 传感器。
★2.最低照度彩色：0.01lx(AGC 开，RJ45 输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45 输出)，灰度等级不小于 11 级。
★3.红外补光距离不小于 50 米。
4.信噪比不小于 55dB。
5.可开启或关闭智能后检索功能。
★6. 不低于 IP67 防尘防水等级（ 投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件加盖厂家印章并装订入投标文件 ）
7. 需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 
	台
	13
	　

	2
	半球摄像机（内置拾音器）
	1.具有200万像素 CMOS传感器。
2.内置GPU芯片。
★3.内置红外与白光补光灯。
4.支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。
★5.最低照度彩色：0.0005 lx ，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。白光补光距离不小于15米。（ 投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件加盖厂家印章并装订入投标文件 ）
6.内置拾音器
7.需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。在1920x1080 @ 30fps下，清晰度不小于1100TVL。支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
8.需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。
9需支持DC12V/POE供电。
★10.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（ 投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件加盖厂家印章并装订入投标文件 ）
	台
	4
	　

	3
	球机
	★1.视频输出支持1920×1080@60fps，1280720@60fps，分辨力不小于1100线，红外距离不小于40米。
2.内置MIC和扬声器。
3.支持WIFI功能。
4.支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux。
★5.信噪比≥56dB，网络延时不大于110ms。
★6.网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于2个。（ 投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件加盖厂家印章并装订入投标文件 ）
6.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。
7．支持宽动态、数字降噪、强光抑制功能。
8.水平手控速度不小于60°/S，产品定位准确度：±0.1°。支持水平0-350°旋转，垂直0-90°旋转。
9.支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能。
10.产品应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB。
11．支持三码流同时输出，支持码流平滑设置
★12.支持48kHz音频采样率
★13.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域、人脸侦测，并联动报警。（ 投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件加盖厂家印章并装订入投标文件 ）
★14.支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测。（ 投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件加盖厂家印章并装订入投标文件 ）
15.支持采用直流12V或PoE供电。
	台
	4
	　

	4
	　 交换机
	★1.交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps；
★2.支持≥24个10/100/1000M以太网电接口，支持≥4个1000M SFP光口；
3.支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping等丰富的软件功能特性 
★4.支持将设备前几个端口使能红口，获得优先转发的能力，保证高可靠业务需求的稳定；提供设备红口标注图片并加原厂项目授权章；
5.支持Diff-Serv QoS、支持SP/WRR/SP+WRR等QOS特性；
6.支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置；                                                                                         ★7.支持6KV防雷特性，提供官网截图并加盖原厂项目授权章；                                                                                                                                   8.内置智能端口限速、休眠节能机制，整机采用多种绿色节能设计；
	台
	2
	　

	5
	硬盘录像机
	★1.支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局（ 投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件加盖厂家印章并装订入投标文件 ）
★2.支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件（ 投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件加盖厂家印章并装订入投标文件 ）
★3.支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加（ 投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件加盖厂家印章并装订入投标文件 ）
★4.支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH（ 投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件加盖厂家印章并装订入投标文件 ）
★5.配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志（ 投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件加盖厂家印章并装订入投标文件 ）
★6.支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、背包属性分组显示人员录像文件（ 投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件加盖厂家印章并装订入投标文件 ）
★7.配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志（ 投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件并装订入投标文件 ）
★8.支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（ 投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件并装订入投标文件 ）
★9.支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（ 投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件并装订入投标文件 ）
★10.支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件（ 投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件并装订入投标文件 ）
★11.支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面（ 投标人需提供公安部检验报告复印件或国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京或上海)检验报告复印件并装订入投标文件 ）
	 台
	2
	　

	6
	硬盘
	6TTB 容量，SATA 接口，128MB 缓存
	块
	4
	　

	7
	显示器
	21.5显示器 分辨率:1920*1080
	台
	2
	　

	8
	辅材
	本项目必需的辅材成品 网线：五类非屏蔽双绞线；数据线,电源线、有走线需用线槽,线槽不得裸露到外面,确保美观
	批
	1
	　

	9
	安装调试
	本项目所有设备的安装、调试、培训 ，考试当天需安排2个人现场值守
	批
	1
	


说明：中标人将作为铜陵学院对口招生技能测试考场监控设备采购项目供货商，所供设备具体数量、供货时间、供货地点需按照采购人实际需求，及时送达指定位置并安装调试到位，确保验收合格并交付正常使用。

2.带“★”部分技术参数为关键参数，必须完全响应，否则按无效标处理；
3.招标控制价：39500元。

二、投标人必须具备的资格条件
1.具备实施本项目能力的独立法人资格的企业；

2.具有生产或经营所投标产品的资质证件； 

3.承诺遵守高校廉洁从业（政）的各项规章制度；

4.本次采购不接受联合体投标；资格审查采取资格后审方式进行。
三、采购方式：询价。
四、产品质量及服务要求
1.所投标报价的产品技术参数及性能不能低于采购文件要求，且投标人必须确保其与学校现有设备兼容。
2.所投标报价的产品须具有唯一性的序列号等标识，以确保产品可溯。 

3.所供产品各项质量、安全和技术指标必须达到或超过国家相关最新标准的要求，并随货提供与所供产品相应的各种规格、型号产品质量验证证书和检验合格报告、产品质量合格证书、质量保证书及国家强制性产品认证证书等全部质量证明资料。
4.中标供应商须按照使用单位实际需求和要求，及时送达指定位置并安装调试到位，确保验收合格并交付安全正常使用。

5.产品生产厂家须提供至少两年免费质保。

五、投标相关事项

（一）投标注意事项及报价须知：
1.投标人在投标之前，对本询价采购项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本询价采购项目的相关条款，认同采购人的解释。
2.投标报价为所投产品与安装服务项目的最终报价。价格中包括产品价款、材料损耗费、运输保险费、装卸费、搬运费、售后服务费、利税和应承担的风险等一切费用。

（二）投标函编制：
投标人需提交一式两份（一份正本、一份副本）投标函，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准）及投标报价单位及项目名称，且须密封（“正本”和“副本”可封装在一个档案袋内）并于密封处（封装袋上、下封口处）及封面加盖单位公章。投标函内需附以下资料（复印件须加盖单位公章）：
1.投标资质材料（企业法人或个体工商户营业执照复印件等）；
2.法定代表人授权书原件；
3.产品及安装质量、免费售后服务和质保期承诺函；
4.《铜陵学院对口招生技能测试考场监控设备采购项目投标报价表》[如投标报价表填写不完整（缺项）则为无效投标]； 

5.供货、安装期承诺函；

6.投标单位认为需要提供的其它资料。
（三）标书投送：

1.参与投标单位需在投标前通过企业（单位）账户向我校指定账户“户名：铜陵学院；账号：1990301021000032836；开户行：徽商银行北京路支行”转账支付投标保证金（人民币）壹仟元整（￥1000.00元）；备注×××项目投标保证金。
2.凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为被询价对象。请有意参与投标报价的单位于2020年5月15日上午11：00前，凭投标保证金（银行转账方式支付）缴纳凭证将投标文件送达铜陵学院招投标办公室投标室（新校区图书馆806室），联系人：胡老师（13955931061）； 

（四）其它事项：
1.招标方将综合投标人实力、最终报价、质保期承诺、供货期承诺、维修与售后服务承诺等因素，按有效低价法合理确定中标单位。

2.中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。
3.中标单位应及时与采购人联系，进一步洽谈履约及相关事宜。如拟中标单位对中标结果不能及时作出响应，或响应程度可能影响到采购人的需要，采购人有权对该单位作出不予中标处理，从而选择其它的候选单位作为中标单位。
4.投标人的投标函将作为合同的组成部分。

5.中标单位需按照合同金额支付5%作为履约保证金，合同签订后履约保证金自动转为质保金，质保期满两年且产品无质量和售后问题无息付清。
六、付款方式
1.付款方式：不支付预付款。采购合同约定的产品按招标单位要求送达指定位置验收合格后二周内支付货款。
七、业务联系
1.招标采购负责部门：涉及本项目招投标商务部分事项，请与铜陵学院国资处程老师联系。联系电话：0562-5881058。
2.使用（主管）部门：本项目为铜陵学院教务处使用项目，如需了解项目具体情况或有技术业务咨询请联系铜陵学院教务处胡老师（18056212177）。
3. 投标人如有疑问或需要采购方进一步澄清的事宜，请在2020年5月13日上午11：00前，以书面形式向采购方提出或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn，如有答疑，采购方将于2020年5月14日上午11：00前，在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）予以公布。各潜在的投标单位无论有无质疑，届时均请上网查看。
铜陵学院
                             2020年5月12日

铜陵学院对口招生技能测试考场监控设备采购项目

投标报价表

	序号
	品目名称
	品牌及型号规格
	计量单位
	计划数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	半球摄像机
	
	台
	13
	
	
	

	2
	半球摄像机（内置拾音器）
	
	台
	4
	
	
	

	3
	球机
	
	台
	4
	
	
	

	4
	交换机
	
	台
	2
	
	
	

	5
	硬盘录像机
	
	台
	2
	
	
	

	6
	硬盘
	
	块
	4
	
	
	

	7
	显示器
	
	台
	2
	
	
	

	8
	辅材
	
	批
	1
	
	
	

	9
	安装调试
	
	批
	1
	
	
	

	金额合计
	

	投标报价总金额
	人民币（大写）：                                         （￥           ）


备注：本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、人工费、运输费、安装费及其保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）
投标单位名称：                              （公章）        

投标单位地址：                                
法定代表人签字或盖章：              
铜陵学院对口招生技能测试考场监控设备采购项目
投标人所投产品主要技术参数偏离表

	序号
	产品名称
	询价函要求的主要技术参数
	拟投标的产品主要技术参数
	响应情况     （正负偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：投标人需填写此表。

 法定代表人或委托代理人（签字）：                 

投标人（盖章）：                                 
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