2019安徽省电子类专业水平测试赛专用仪器采购项目
询 价 文 件

项目编号：HCTZ[2019]014号
采    购   人：铜陵学院

  采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司
2019年3月

2019安徽省电子类专业水平测试赛专用仪器采购项目
询价公告
华春建设工程项目管理有限责任公司受采购人铜陵学院委托，对2019安徽省电子类专业水平测试赛专用仪器采购项目进行采购，请符合资格条件的供应商参加询价。

一、采购项目概况及预算：

2019安徽省电子类专业水平测试赛专用仪器采购项目，预算控制数15.5万元。

二、标段划分：一个标段 
三、采购方式：询价 
四、合格供应商资格条件：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且具有从事本项目的经营范围和能力；
2.受到招投标行政监管部门限制投标处罚的，至询价截止之日仍在处罚期内的供应商不得参与投标；
3.本项目不允许联合体投标；
4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。             
五、资格审查：本次采购采取资格后审方式，资格审查将在开标后由询价小组审查。

六、询价文件获取方式：

1.凡有意参加供应商，持单位介绍信并于2019年4月2日下午 5 时前（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9 时至12 时、下午 3 时至 5 时（北京时间，下同），在华春建设工程项目管理有限责任公司（铜陵市万泰汇富广场1406号）购买询价文件。

2.询价文件每套售价 200 元，售后不退。

七、询价截止及询价时间：2019年4月3日 15 时 00 分，递交询价文件地点：华春建设工程项目管理有限责任公司。

八、联系方式

采购人：铜陵学院    

联系人：程老师
联系电话：0562-5881058    

采购代理机构: 华春建设工程项目管理有限责任公司
联系电话：0562-2310636 

联 系 人：张芳
2019安徽省电子类专业水平测试赛专用仪器采购项目
询价函
华春建设工程项目管理有限责任公司受采购人铜陵学院委托，以询价采购方式采购以下所需的货物。现将有关事项通知如下：
一、询价须知
1、对本项目感兴趣的供应商，不统一安排时间勘察现场，若供应商有勘察需求，自行与铜陵学院联系（联系人：电气工程学院何老师；联系电话：18656212718）。
2、请在本询价文件规定的截止时间之前，向采购人做出一次性书面报价。本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。
3、供应商如对本询价文件报价，即表示认可采购人提出的上述要求，且在报价时间截止后不得撤回，否则，该供应商将被记入不良供应商名单，在被限制投标（响应）的时间内不得参与采购人组织的任何采购活动。
4、采购人将根据质量和服务均能满足询价文件规定的实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商，该供应商的报价即为成交的合同价，报价相同的，通过现场抽签确定成交供应商。是否满足采购文件实质性响应要求，由询价小组按照“少数服从多数”原则评判。
5、供应商的响应函将作为合同的组成部分。

6、询价保证金：人民币叁仟元整。于投标截止时间前，由投标企业转至招标代理机构。

开户名称：铜陵华春建设工程项目管理有限责任公司

开户银行：建设银行铜陵建龙支行

银行账号：34001662208053005978
7、响应函如有以下情况，将做无效响应处理。
1）相应位置未加盖供应商单位公章的；
2）相应位置法定代表人或授权委托人未签字或者盖章的

3）所提供的货物清单缺少的或商务、技术参数以及相关要求不能得到真正满足的；
4）没有按规定要求密封装订、未按要求格式填报、文件前后不符的、字迹模糊无法辨认的造成无法评审的；
5）其它不满足本询价文件要求和法定应当否决的情形。

二、货物服务技术标准和要求

以下要求是最低限度技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合询价文件和有关最新工业标准的优质产品。

（一）货物需求

2019安徽省电子类专业水平测试赛专用仪器采购项目，具体内容详见附件项目需求。

（二）技术标准
详见项目需求
（三）质量保证
    1、保修期限：质保期三年，时间从设备运行之日起计算。
    2、保修方式：在质保期内，产品出现问题、故障，供货商必须在接到采购人通知后2小时内到达现场解决问题。

三、关于偏离
（1）供应商响应文件（响应函）中出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。
（2）实质性偏离是指响应文件未能实质响应询价文件的要求，所供货物和服务在功能上无法达到询价文件规定的最低要求。非实质性偏离是指响应文件在实质上响应询价文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，或者所供货物和服务实质上能够满足所列技术需求达到的功能，只是因为采用了不同的技术而导致不能在技术参数中响应。
（3）出现实质性偏离的将作无效响应处理。出现非实质性偏离的，询价小组将要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明、补正或承诺。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明、补正或澄清、补正的内容不能说明问题的，作无效响应处理。询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
（4）响应文件中出现的偏离是否属于实质性偏离，以及偏离程度由询价小组根据项目实际情况确定，询价小组成员意见不一致的，按照少数服从多数的原则确定。
四、询价工作程序
1、询价响应文件递交截止时间，华春建设工程项目管理有限责任公司工作人员当众开启技术商务部分响应函并唱出报价。
2、询价小组对供应商技术商务部分响应函进行评审，不合格的将做无效响应处理。
3、询价小组依法推荐出有排序的3名成交供应商。
五、代理服务费
代理服务费3000元整，由成交供应商向华春建设工程项目管理有限责任公司支付。

    六、项目需求
1、项目名称：2019安徽省电子类专业水平测试赛专用仪器采购项目
2、项目采购内容：稳压电源：50台；信号发生器：50台
3、技术要求：

	项目(设备)名称
	详细技术参数或规格型号要求
	单位
	数量

	稳压电源
	1、三路输出，两路可变输出0~32V/0~5.2A，一路固定5V/3A；
	台
	50

	
	2、具有主从跟踪功能，恒压、恒流功能，Ⅰ、Ⅱ路可主从跟 踪、可并联或串联使用；
	
	

	
	3、强制通风，温控散热系统，温度到65℃自动散热，改善在极端操作条件下，为多圈电位调整更高的灵敏度；
	
	

	
	4、显示方式：LED数码管显示，同时显示电压和电流值；
	
	

	
	5、低纹波、低噪声；
	
	

	
	6、高调整率：0.01%；
	
	

	
	7、输出ON/OFF控制；
	
	

	
	8、定电压及定电流操作；
	
	

	
	9、可选配欧规输出端子；
	
	

	
	10、过载保护，反极性保护。中标后需提供样机演示所有功能技术。
	
	

	
	11、该设备可扩展成通过网络相互连通各实验仪器，支持在线预约系统一键批量同步各个实验位设备配置、具备一键批量锁定各个实验位设备功能、还可对特殊功能/全部按键进行功能锁定，避免误操作；系统自动采集设备数据生成电子档实验报告。
	
	

	信号发生器
	1、满足：频率范围1μHz-25MHz，全频段1μHz分辨率。内置独立等性能双通道标准的120MSa/s,14bit,4k点任意波。真正双通道输出,CH2提供与通道一同规格的信号输出。双通道功能支持耦合，跟踪，相位操作1%~99%方波可调占空比。提供多种任意波编辑信号编辑功能。内置标准的AM/FM/PM/FSK/SUM/Sweep/Burst和150M计频器功能。提供USB Host/Device接口用于远程控制和波形编辑。射频发生器可扩展到320M.
	台
	50

	
	2、波形：正弦波，方波，斜波，脉冲波，噪声波，任意波；
	
	

	
	3、任意波功能，采样率120MSa/s重建率60MHz波形长度4k点垂直分辨率10位记录长度4k点；
	
	

	
	4、频率特性范围正弦波，方波1uHz~25MHz斜波1uHz~1MHz；
	
	

	
	5、真正的双通道输出，CH2提供与CH1同规格的信号输出分辨率1uHz ，1%~99%方波可调占空比；
	
	

	
	6、稳定度±20 ppm，老化率±1 ppm/年，误差容忍≤1 mHz；
	
	

	
	7、输出特性幅值范围1mVpp~10Vpp(接50Ω负载) 2mVpp~20Vpp(开路)1mVpp~5Vpp(接50Ω负载)  20MHz~ 25MHz 2mVpp~10Vpp(开路)  20MHz~25MHz  精确度设定值的±2%±1mVpp(1kHz) 分辨率1mV或3位平坦度±1% (0.1dB)≤100kHz±3%(0.3dB)≤5MHz±5%(0.4dB)≤12MHz±10%(0.9dB) ≤25MHz(1kHz正弦波) 单位Vpp, Vrms,dBm直流偏移范围±5Vpkac+dc(接50Ω负载)±10Vpk ac+dc(开路)±2.5Vpk ac+dc(接50Ω负载)   20MHz~25MHz ±5Vpk ac+dc(开路)   20MHz~25MHz 精确度 设定值的2%+10mV+ 幅值的0.5%波形输出 阻抗50Ω 典型值(固定)>10MΩ (输出关闭)保护 短路保护，过载继电器自动禁止输出；
	
	

	
	8、正弦波特性谐波失真 ≤-55dBc DC~200kHz, Ampl> 0.1Vpp≤-50dBc 200kHz~1MHz, Ampl>0.1Vpp≤-35 dBc 1MHz~5MHz,Ampl>0.1Vpp≤-30dBc 5MHz~25MHz,Ampl> 0.1Vpp；
	
	

	
	9、方波特性  上升/下降时间最大输出时，≤25ns at (接 50 Ω 负载) 过激信号5% 不对称性周期的1%  +5 ns 可调占空比 1.0% ~ 99.0%≤100kHz 10%~90% ≤ 1MHz 50% ≤ 25MHz；
	
	

	
	10、斜波特性线性度<峰值输出的0.1%可调对称性0% ~ 100%(0.1%的分辨率) 10、脉冲波特性周期40ns~2000s脉宽20ns~1999.9s过激信号<5%抖动率20ppm +10ns；中标后需提供样机演示所有功能技术。
	
	

	
	11、提供原厂针对本项目的售后服务承诺书原件，免费质保不低于3年。4位电压、4位电流显示，最小分辨率：10mV，1mA；
支持10W/2MHz功率输出模块；
内置7位高精度、宽频带频率计、频率范围：100mHz~200MHz；

USB Device和USB Host接口，支持U盘存储；

可设置过压及过流保护，内部5组一键调用存储值；
	
	

	
	12、该设备可扩展成通过网络相互连通各实验仪器，支持在线预约系统一键批量同步各个实验位设备配置、具备一键批量锁定各个实验位设备功能、还可对特殊功能/全部按键进行功能锁定，避免误操作；系统自动采集设备数据生成电子档实验报告。
	
	


六、预算控制数

本项目预算控制数为人民币15.5万元，超过预算价为无效报价，报价需包含货物、运输、装卸、保管、损耗、税金、安装、调试、培训以及完善的售后服务等所需的一切费用。
七、商务要求
1、供货与安装期：合同签订后15日内完成供货与安装。
2、供货地点：采购人指定地点。

3、售后服务要求：质保期三年，时间从系统运行正常后经验收合格之日起计算，叁年内因质量原因造成系统运行不正常等事故的全部后果、损失由成交供应商全部承担。
    4、产品质量：合格

5、付款方式：货到现场验收数量，设备安装完成并验收合格后，付至合同价款。
6.履约保证金：中标单位在合同签订前交合同金额5%履约保证金，合同签订后履约保证金自动转为质量保证金，质保期一年。期满无质量问题，一次性无息付清。

八、供应商资格要求

见询价公告
九、编制供应商响应文件要求

1．供应商需提交一式三份响应文件，文件需包含技术商务部分响应函及报价函，正本一份、副本两份，正、副本不一致的，以正本为准。
2．供应商可将正本和副本单独密封封装，也可将正副本合并密封封装。封装应该严密、不易破损，封口处应盖有供应商公章。
3．技术商务部分响应函及报价函参考格式，所供货物应注明品牌。
技术商务部分响应函内还需附以下资料复印件（除法人委托授权书是原件加盖单位公章，其余的提供复印件加盖单位公章）；
1.营业执照副本（原件备查）；

2.法人代表及被授权人身份证、法人委托授权书；

3.提交承诺函，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
4.无被限制投标承诺函；
5.其它需要提交的资料。
询价响应文件密封袋封面样式
(填写采购项目名称)询价响应文件
采购项目编号:

供应商名称（单位盖章） ：

地址：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

报价日期：
法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

单位性质：                                                

地    址：

  


       


          
成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   
年    龄：                 职务：
                   

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商：             （盖公章）
日  期：      年     月     日
授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的安装、调试和保修等，以本公司的名义签署询价响应文件，解释询价响应文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：         （签字）性别 ：         年龄：         

身份证号码：                    职务：                      

供应商：                                      （盖盖章）
法定代表人：                                  （签字或盖章）
 授权委托日期：     年     月     日
无被限制投标承诺函【格式】

致：  （采购人）        
      （供应商单位名称）      承诺，至询价截止之日，我公司不在招投标行政监管部门限制投标处罚期内。

特此承诺。

供应商单位公章：      

企业法定代表人签字或盖章：

日期：

诚信承诺书【格式】
致采购人：                      
我单位在参加                项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取成交。

三、不与采购人、采购代理机构或其他供应商串通投标。

四、不以向采购人、询价小组或其他相关人员行贿方式牟取成交。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、成交后，及时办理成交相关手续，并按照交易文件的约定，与采购人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《政府采购法》、《铜陵市公共资源交易市场主体不良行为记录与披露办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消成交资格、不予退还询价保证金等处罚或处理；给采购人或其他供应商造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

供应商：                           （盖章）

法定代表人：                          （签名）

日期：

询价响应函格式  

致采购人：                      
1、根据贵方       （项目名称）询价公告及询价文件，我们决定参加贵方组织的项目的采购活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（供应商的名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、一旦我方成交，我方承诺    日历天内完成，服务质量达到       标准。
5、我方为本项目提交的询价响应文件正本一份、副本两份。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的供应商。

8、我方承诺，我方的询价响应报价即为我方完成本项目全部采购内容的总费用，包括：人员工资、合理利润、税金、风险费、采购代理费等所有费用。在合同履行时，我方保证对物业服务人员按时按量发放人工工资及相关待遇，所有因工资薪酬纠纷引起的一切责任由我方承担。

供应商名称：（公章）

授权代表姓名（签字）：            电话：
日期：

供应商开户行:                     账号:
附件二：技术商务部分响应函样式
询价采购供应商响应函

采购项目编号:

致： 

我公司已认真阅读了贵方发布的（项目名称）    询价采购函，接受贵方“询价须知”提出的各项要求，参与该项目报价。
技术响应表（参考）：
	序号
	设备名称
	数量
	询价文件要求的质量标准和技术参数
	询价
响应
	是否偏离
	偏离对产品的影响
	品牌
	制造商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表按询价文件中主要技术参数及要求逐项填写，详细说明有关产品及配置的情况，并标出是否偏离。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其成交资格，并按有关规定进行处罚。

3.附偏离后设备的型号及规格的产品说明书（《产品样册》）。

4.优于项为正偏离，劣于项为负偏离。

二、交货期和地点

合同签订后      日内完成供货与安装，交付采购单位验收。交货地点为采购人单位所在地或询价函所指定的地点。

三、技术支持与服务承诺（附原厂针对本项目的售后服务承诺书原件）：

四、有关资质证明材料：

询价文件要求的资格证明文件，复印件必须加盖公章装订入响应文件。

五、联系方式   

联 系 人：                 联系电话：             

供应商名称（盖章）：

法人代表（签字或盖章）：               年   月   日
附件三：报价函样式
询价采购供应商报价函

采购项目编号: 
致：
我公司已认真阅读了贵方发布的（项目名称）     询价采购函，接受贵方“询价须知”提出的各项要求，并对以下报价承担相应责任。
询价响应报价表
	项目(设备)名称
	详细技术参数或规格型号要求
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	稳压电源
	1、三路输出，两路可变输出0~32V/0~5.2A，一路固定5V/3A；
	台
	50
	
	
	

	
	2、具有主从跟踪功能，恒压、恒流功能，Ⅰ、Ⅱ路可主从跟 踪、可并联或串联使用；
	
	
	
	
	

	
	3、强制通风，温控散热系统，温度到65℃自动散热，改善在极端操作条件下，为多圈电位调整更高的灵敏度；
	
	
	
	
	

	
	4、显示方式：LED数码管显示，同时显示电压和电流值；
	
	
	
	
	

	
	5、低纹波、低噪声；
	
	
	
	
	

	
	6、高调整率：0.01%；
	
	
	
	
	

	
	7、输出ON/OFF控制；
	
	
	
	
	

	
	8、定电压及定电流操作；
	
	
	
	
	

	
	9、可选配欧规输出端子；
	
	
	
	
	

	
	10、过载保护，反极性保护。中标后需提供样机演示所有功能技术。
	
	
	
	
	

	
	11、该设备可扩展成通过网络相互连通各实验仪器，支持在线预约系统一键批量同步各个实验位设备配置、具备一键批量锁定各个实验位设备功能、还可对特殊功能/全部按键进行功能锁定，避免误操作；系统自动采集设备数据生成电子档实验报告。
	
	
	
	
	

	信号发生器
	1、满足：频率范围1μHz-25MHz，全频段1μHz分辨率。内置独立等性能双通道标准的120MSa/s,14bit,4k点任意波。真正双通道输出,CH2提供与通道一同规格的信号输出。双通道功能支持耦合，跟踪，相位操作1%~99%方波可调占空比。提供多种任意波编辑信号编辑功能。内置标准的AM/FM/PM/FSK/SUM/Sweep/Burst和150M计频器功能。提供USB Host/Device接口用于远程控制和波形编辑。射频发生器可扩展到320M.
	台
	50
	
	
	

	
	2、波形：正弦波，方波，斜波，脉冲波，噪声波，任意波；
	
	
	
	
	

	
	3、任意波功能，采样率120MSa/s重建率60MHz波形长度4k点垂直分辨率10位记录长度4k点；
	
	
	
	
	

	
	4、频率特性范围正弦波，方波1uHz~25MHz斜波1uHz~1MHz；
	
	
	
	
	

	
	5、真正的双通道输出，CH2提供与CH1同规格的信号输出分辨率1uHz ，1%~99%方波可调占空比；
	
	
	
	
	

	
	6、稳定度±20 ppm，老化率±1 ppm/年，误差容忍≤1 mHz；
	
	
	
	
	

	
	7、输出特性幅值范围1mVpp~10Vpp(接50Ω负载) 2mVpp~20Vpp(开路)1mVpp~5Vpp(接50Ω负载)  20MHz~ 25MHz 2mVpp~10Vpp(开路)  20MHz~25MHz  精确度设定值的±2%±1mVpp(1kHz) 分辨率1mV或3位平坦度±1% (0.1dB)≤100kHz±3%(0.3dB)≤5MHz±5%(0.4dB)≤12MHz±10%(0.9dB) ≤25MHz(1kHz正弦波) 单位Vpp, Vrms,dBm直流偏移范围±5Vpkac+dc(接50Ω负载)±10Vpk ac+dc(开路)±2.5Vpk ac+dc(接50Ω负载)   20MHz~25MHz ±5Vpk ac+dc(开路)   20MHz~25MHz 精确度 设定值的2%+10mV+ 幅值的0.5%波形输出 阻抗50Ω 典型值(固定)>10MΩ (输出关闭)保护 短路保护，过载继电器自动禁止输出；
	
	
	
	
	

	
	8、正弦波特性谐波失真 ≤-55dBc DC~200kHz, Ampl> 0.1Vpp≤-50dBc 200kHz~1MHz, Ampl>0.1Vpp≤-35 dBc 1MHz~5MHz,Ampl>0.1Vpp≤-30dBc 5MHz~25MHz,Ampl> 0.1Vpp；
	
	
	
	
	

	
	9、方波特性  上升/下降时间最大输出时，≤25ns at (接 50 Ω 负载) 过激信号5% 不对称性周期的1%  +5 ns 可调占空比 1.0% ~ 99.0%≤100kHz 10%~90% ≤ 1MHz 50% ≤ 25MHz；
	
	
	
	
	

	
	10、斜波特性线性度<峰值输出的0.1%可调对称性0% ~ 100%(0.1%的分辨率) 10、脉冲波特性周期40ns~2000s脉宽20ns~1999.9s过激信号<5%抖动率20ppm +10ns；中标后需提供样机演示所有功能技术。
	
	
	
	
	

	
	11、提供原厂针对本项目的售后服务承诺书原件，免费质保不低于3年。4位电压、4位电流显示，最小分辨率：10mV，1mA；
支持10W/2MHz功率输出模块；
内置7位高精度、宽频带频率计、频率范围：100mHz~200MHz；

USB Device和USB Host接口，支持U盘存储；

可设置过压及过流保护，内部5组一键调用存储值；
	
	
	
	
	

	
	12、该设备可扩展成通过网络相互连通各实验仪器，支持在线预约系统一键批量同步各个实验位设备配置、具备一键批量锁定各个实验位设备功能、还可对特殊功能/全部按键进行功能锁定，避免误操作；系统自动采集设备数据生成电子档实验报告。
	
	
	
	
	

	总报价（元）
	人民币（小写）：

人民币（大写）：


注：本报价最终报价（包括所投货物、运输、装卸、保管、损耗、税金、安装、调试、培训以及完善的售后服务等所需的一切费用）
供 应 商：（公章）
法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）
日期：     年    月    日
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