[bookmark: _GoBack]附件一：铜陵学院窗帘制作与安装供应商遴选建库项目
投标报价表
	序号
	产品名称
	布料
规格
	生产
厂家
	单价
（元/米）
	金额合计
（元）
	备注

	1
	布  料
	
	
	
	
	

	2
	环  带
	
	
	
	
	

	3
	罗马杆
	
	
	
	
	含辅材

	4
	复合轨道
	
	
	
	
	含配套辅材

	金额合计
	
	

	投标报价总金额：人民币大写                                           （￥      元）


说明：1.本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、材料损耗费、运输保险费、装卸费、搬运费、承担的风险等一切费用）。
2.投标人投标时，请提供长度不小于15cm的布料、环带、罗马杆、复合轨道各一份。



投标单位名称：                              （公章）    
    
投标单位地址：                                

法定代表人签字或盖章：                        
            
代理人（被授权人）签字或盖章：               
联系电话：                               
                              日期：           



附件二：评标标准
评分方法
(满分100分,计算过程和结果四舍五入,精确到小数点后两位。）
   1.(一)商务部分(报价)评分(40分)
   满足招标文件要求且投标价格平均价的投标报价为评标基准价,其价格分为40分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40；有效报价等于或低于平均价得40分。
(二)技术部分评分(60分,取所有评委评分的算术数平均值为投标人最终技术标得分)
	评分标准
	评分因数
	所需提供材料
	分值

	技术部分标准
	服务
方案
	服务方案上主要内容要求:保证项目实施的人力资源安排,保证供货质量的措施,保证供货期的方案和措施,安装、验收的方法措施,对本项目有效的改进措施和合理化建议。
综合比较所有投标人方案的先进性、合理性、全面性,设计先进、方案合理、技术力量强的得10-8分;设计、方案、技术均一般的,得7-4分;设计、方案、技术存在欠缺的,得3-0分。
	提供服务方案装订入投标文件,未提供方案的不得分。
	10

	
	性能和技术参数
	所有的非关键性技术参数满足招标文件要求的得满分,如有一项不满足,扣2分,扣完为止
	提供产品技术参数相关证明材料。
	8

	
	样品
	根据样品清单提供,由评委目测综合评定,优得16-11分,良10-6分,差5-0分,少提供或者错误提供此项不得分。
	根据样品清单提供小样
	16

	商务部分
	质保期
	质保期三年,每增加1年得2分,最多的6分;
	提供承诺,未提供承诺函的不得分。
	6

	
	售后服务优惠承诺
	售后服务方案全面周到且配件耗材优惠幅度大的,得10分,售后服务不全面或者配件耗材优惠不明显的,得5分,除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的,该项不得分。
	提供售后服务方案装订入投标文件,未提供售后服务方案的不得分。
	10

	
	成功案例及业绩
	投标人2015年至今成功实施的合同的同类项目业绩或案例,一项得2分,满分10分。
注:投标人提供的业绩或案例,均是非同类项目的,本项不得分。但经评标委员会认定技术难度、项目复杂程度等与案例要求相当或者高于案例要求的,按本条评分。
	提供合同复印件
	10

	报价部分评分
	根据各投标人的最终有效投标报价,以满足招标文件要求且最终有效投标价格平均的投标报价为评标基础价；低于或等于平均价得满分40分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基础价/投标报价)×40(四舍五入,精确到小数点后二位)。
	以报价表中的金额为准
	40






附件三：技术参数与要求

	序号
	名称
	材质说明

	1
	窗帘布料
	1. 布料:采用亚麻遮光布，布料遮光率100%,不缩水，质地较后垂感好，纹理感强,色泽素雅、自然、阻燃、防紫外线、透气抗菌防霉,阻燃等级达到国家B1级标准，★幅宽2.8米,★重量380g/平米以上，厚度0.5mm以上；抗静电防灰尘。
2. 轨道（罗马杆）:铝合金纳米罗马杆，★壁厚不小于1.5mm，外围ABS材质包裹，具有耐高低温,耐腐蚀的作用优良，消声静音设计，滑动性能优异。
3.布带：采用全精棉高布带,带宽不小于7.5cm,质量保证经久难用。
4. 布勾：采用特级抗拉力烤漆布勾,顺滑耐用不弯曲。

	2
	复合轨道
	铝合金轨道。
★1.叶片采用优质耐腐蚀强,铝合金材质。厚度：不小于0.2mm，宽度不小于5cm；
2.叶片截面制成圆弧形，增加叶片柔韧性，有弹性，不易折弯，上下梁牢固结实，抗强风经久耐用，调节简便。
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