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铜陵学院实验室水泥试验及混凝土拌合设备采购与安装项目

询价公告
项目编号：tlxyzb[2020]048号

铜陵学院因实践教学工作需要，拟采购一批实验室水泥试验及混凝土拌合设备，现就该项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加询价。
一、项目概况：
（一）项目名称：铜陵学院实验室水泥试验及混凝土拌合设备采购与安装项目。
（二）项目内容及要求：
 1. 采购内容：水泥试验设备（电脑全自动水泥抗折抗压机）和混凝土试验用搅拌机设备采购与安装。
 2.采购具体数量：
（1） 水泥试验设备（电脑全自动水泥抗折抗压机）2台采购与安装调试；2台电脑、2台打印机、2个转换器。
（2） 混凝土试验用搅拌机2台。
 3.详细技术参数与规格型号，见下列采购需求表： 

	项目(设备)名称
	详细技术参数或规格型号要求
	备注

	电脑全自动水泥抗折抗压机
	主要用于测定水泥胶砂抗折抗压强度,由电脑全自动控制试验过程、显示、记录等。具有恒加荷高精度、结构紧凑、操作简单等优点。

产品符合GB/T17671、GB/T3159、GB/T2611标准要求。

电脑控制、恒加载，抗压60MPa，抗折23MPa。
★1.最大抗压力:300kN。

★2.最大抗折力:10kN。
★3.示值精度:±1%。
4.抗压加载速率:0.5-9.0kN/s。5.抗折加载速率:0.02-0.07kN/s。6.活塞行程:120mm。7.抗折行程:40mm。8.外形尺寸(长、宽、高)约：850×460×1416mm(不含电脑桌)。9.电压功率：380V 50Hz 1.2kW。10.毛重净重：400kg。

★11.电脑主机：处理器，intel J4005，内存4G，硬盘500G，含鼠标，键盘。

12.显示器：19.5寸；13.打印机：黑白激光打印机，打印纸张，A4，打印速度不低于18页/分钟；14.转换器1个；15.上门安装调试。
	

	混凝土试验用搅拌机
	混凝土试验用搅拌机主要用于试验室内搅拌普通混凝土、轻质混凝土和砂浆。单卧轴强制式,产品符合JG244标准要求。

1.额定容量:60L。
★2.搅拌叶片运转半径：205mm。
3.最大骨料直径:40mm；4.搅拌设定时间:1～999s。
★5.搅拌轴转速:55r/min。
6.搅拌机壁厚:8mm；7.电压功率：380V/3KW。
8.毛重净重：650/600kg。9.包装尺寸：177×68×104cm。
	


注：上述★属于主要技术参数，不能满足按照无效标处理。
（三）验收标准 

项目安装调试完成、免费培训结束后，校方将组织相关部门工作人员严格按照合同和询价响应文件进行验收，成交供应商需按要求向校方提供完整的项目资料。

（四）售后服务
本项目质保期自设备运行之日起计算，二年，服务期内不收取任何硬件维修、更换费用，供应商须在询价响应文件中书面承诺。

（五）安装地点：

铜陵学院新校区工科实验楼。（建议拟投标单位现场察看，联系人 孙老师：15805629163）。
二、项目控制价：10万元
三、采购方式：询价
四、投标人资质： 
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且具有从事本项目的经营范围和能力；

2.受到招投标行政监管部门限制投标处罚的，至询价截止之日仍在处罚期内的供应商不得参与投标；

3.本项目不允许联合体投标；

4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
五、产品质量及服务要求
质量标准及主要技术参数要求：

（1） 质量标准：电脑全自动水泥抗折抗压机需符合GB/T17671、GB/T3159、GB/T2611标准要求；混凝土试验用搅拌机，单卧轴强制式,产品符合：JG244标准要求。

（2） 安装与调试及售后服务等要求：按照国家标准。
六、投标须知：
（一）投标函编制：
 投标人需提交报价函为正本1份、副本1份，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准），且须密封并于密封处及封面加盖单位公章。报价函内需附以下资料并加盖单位公章：
1.投标人企业简介及近期主要经营业绩介绍；

2.法定代表人授权书原件；

3.投标保证书原件；

4.拟投标产品主要技术参数偏离表；

5.资质等证明材料：营业执照复印件等；

6.承诺函原件（需法人签字或盖章，并加盖投标人单位公章）：包括投标人关于供货期、产品质量、售后服务、单位及法人无违纪违规等承诺；

7.投标人认为需要提供的其它资料，如：所投产品宣传册或详细网上产品截图图片，标明品牌及其生产厂家等，请提供的效果图或截图能清晰看清产品尺寸、材质等。
 8.投标报价表（各投标人结合市场行情和各种风险及自身实力按本询价函要求规范填写投标报价表；所有产品报价时均需注明具体品牌、规格型号、材质和生产厂家）；
（二）报价须知
1.投标人在投标之前，对本询价项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本询价项目的相关条款，认同采购人的解释。
2.投标报价为所投项目的最终报价（包括产品价款、辅材及配件、运输费及其保险费、安装费、搬运力资费、垃圾清运费、利税和应承担的风险等一切费用）。
3.产品质量必须符合国家相关最新标准的要求，《投标报价表》中每项内容均需如实填写，否则，视为无效标。
（三）投标事项：
1.参与投标单位需在投标前通过企业（单位）账户向我校指定账户“户名：铜陵学院；账号：1990301021000032836；开户行：徽商银行铜陵北京路支行”转账支付投标保证金（人民币）壹仟元整（¥1000元）（须备注×××项目投标保证金）
2.凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为被询价对象。请有意参与投标报价的单位于2020年8月5 日上午11：00前，凭投标保证金（银行转账方式支付）缴纳凭证复印件将投标函送达铜陵学院新校区南大门值班室，联系人：胡老师（13955931061）（因新冠肺炎疫情防控要求，请投标人在8月5日上午9：00—11:00投递投标函，其它时段不接收）。
3.按有效低价原则确定中标供应单位。
4.中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。
（四）付款方式、履约保证金及供货期要求：
 1.付款方式：不支付预付款，供货及安装调试完毕，经验收合格后，在一个月内支付合同款。
 2.履约保证金：中标单位在签订合同前，按照中标金额的5%向采购人转账缴纳履约保证金。合同签订后履约保证金自动转为质量保证金，质保期期满且无质量和售后问题予以无息退还。
 3.供货期要求：根据采购人实际需要，中标单位在接通知后10工作日内在采购人指定地点完成安装、调试，并与使用部门协商好时间做好操作培训工作，使用满足实践教学试验需要。
七、业务（项目）咨询：
 1.招标采购负责部门：涉及本询价函中的商务部分，请与铜陵学院国资处程老师（0562-5881058）联系。
 2.使用（主管）部门：本项目为铜陵学院建筑工程学院使用项目，如需了解本项目的具体情况等，请与孙老师联系（15805629163）。
 3.质疑及答疑：投标人如有疑问或需要采购人进一步澄清的事项，请在2020年7月30日下午5:00前以书面形式报送铜陵学院国资处（图书馆）807室、使用部门总务处或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn。招标人认为有需要进一步澄清的事项将于2020年8月1日下午5：00前在国资处网站予以发布。因此，无论投标人有无疑问，届时均请上网查看。
七、监督
铜陵学院审计处：0562-5881997。
 
                                                                                                  铜陵学院
                                            二O二O年七月二十四日
铜陵学院水泥实验设备及混凝土拌合设备采购需求表
	项目(设备)名称
	详细技术参数或规格型号要求
	计量

单位
	数量
	备注

	电脑全自动水泥抗折抗压机
	主要用于测定水泥胶砂抗折抗压强度,由电脑全自动控制试验过程、显示、记录等。具有恒加荷高精度、结构紧凑、操作简单等优点。产品符合GB/T17671、GB/T3159、GB/T2611标准要求。电脑控制、恒加载，抗压60MPa，抗折23MPa

★1.最大抗压力:300kN

★2.最大抗折力:10kN

★3.示值精度:±1%

4.抗压加载速率:0.5-9.0kN/s

5.抗折加载速率:0.02-0.07kN/s

6.活塞行程:120mm

7.抗折行程:40mm

8.外形尺寸(长宽高)：850×460×1416mm(不含电脑桌)

9.电压功率：380V 50Hz 1.2kW

10.毛重净重：400kg
★11.电脑主机：处理器，intel J4005，内存4G，硬盘500G，含鼠标，键盘。

12.显示器：19.5寸

13.打印机：黑白激光打印机，打印纸张，A4，打印速度不低于18页/分钟

14.转换器1个
15.上门安装调试
	台
	2
	

	混凝土试验用搅拌机
	混凝土试验用搅拌机主要用于试验室内搅拌普通混凝土、轻质混凝土和砂浆。单卧轴强制式,产品符合JG244标准要求。

1.额定容量:60L

★2.搅拌叶片运转半径：205mm
3.最大骨料直径:40mm

4.搅拌设定时间:1～999s

★5.搅拌轴转速:55r/min

6.搅拌机壁厚:8mm

7.电压功率：380V/3KW

8.毛重净重：650/600kg

9.包装尺寸：177×68×104cm
	台
	2
	


注：上述★属于必须满足参数，不能满足按照无效标处理。
询价响应文件密封袋封面样式
(填写采购项目名称)询价响应文件
采购项目编号:

供应商名称（单位盖章） ：

地址：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

报价日期：

法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

单位性质：                                                

地    址：

  


       


          
成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   

年    龄：                 职务：
                   

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商：             （盖公章）
日  期：      年     月     日
授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （项目名称）的安装、调试和保修等，以本公司的名义签署询价响应文件，解释询价响应文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：         （签字）性别 ：         年龄：         

身份证号码：                    职务：                      

供应商：                                      （盖盖章）
法定代表人：                                  （签字或盖章）
 授权委托日期：     年     月     日
无被限制投标承诺函【格式】

致：  （采购人）        
           （供应商单位名称）        承诺，至询价截止之日，我公司不在招投标行政监管部门限制投标处罚期内。

特此承诺。

供应商单位公章：      

企业法定代表人签字或盖章：

                                         日期：
诚信承诺书【格式】
致采购人：                      
我单位在参加                项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取成交。

三、不与采购人、采购代理机构或其他供应商串通投标。

四、不以向采购人、询价小组或其他相关人员行贿方式牟取成交。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、成交后，及时办理成交相关手续，并按照交易文件的约定，与采购人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《政府采购法》等法律法规和规范性文件的规定，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消成交资格、不予退还询价保证金等处罚或处理；给采购人或其他供应商造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

供应商：                      （盖章）

法定代表人：                   （签名）      

  日期：

询价响应函格式  

致采购人：                      
1、根据贵方       （项目名称）询价公告及询价文件，我们决定参加贵方组织的项目的采购活动。我方授权       (姓名和职务)代表我方       （供应商的名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、一旦我方成交，我方承诺    日历天内完成，服务质量达到       标准。
5、我方为本项目提交的询价响应文件正本一份、副本两份。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的供应商。

8、我方承诺，我方的询价响应报价即为我方完成本项目全部采购内容的总费用，包括：人员工资、合理利润、税金、风险费、采购代理费等所有费用。在合同履行时，我方保证对物业服务人员按时按量发放人工工资及相关待遇，所有因工资薪酬纠纷引起的一切责任由我方承担。

供应商名称：（公章）

授权代表姓名（签字）：            电话：
日期：

供应商开户行:                     账号:

附件一：技术商务部分响应函样式
询价采购供应商响应函

采购项目编号:

致： 

我公司已认真阅读了贵方发布的（项目名称）    询价采购函，接受贵方“询价须知”提出的各项要求，参与该项目报价。

技术响应表（参考）：                            

	序号
	设备名称
	数量
	询价文件要求的质量标准和技术参数
	询价

响应
	是否偏离
	偏离对产品的影响
	品牌
	制造商

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


  注：1.本表按询价文件中主要技术参数及要求逐项填写，详细说明有关产品及配置的情况，并标出是否偏离。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其成交资格，并按有关规定进行处罚。

3.附偏离后设备的型号及规格的产品说明书（《产品样册》）。

4.优于项为正偏离，劣于项为负偏离。

二、交货期和地点

合同签订后      日内完成供货与安装，交付采购单位验收。交货地点为采购人单位所在地或询价函所指定的地点。

三、技术支持与服务承诺：
四、有关资质证明材料：

询价文件要求的资格证明文件，复印件必须加盖公章装订入响应文件。

五、联系方式   

 联 系 人：                 联系电话：             

供应商名称（盖章）：              法人代表（签字或盖章）：  

                                     2020年   月   日

   附件二：报价函样式
铜陵学院实验室水泥试验及混凝土拌和设备采购与安装项目投标报价表
	序号
	         产品名称
	品牌
	型号规格
	生产厂家
	数量
	综合单价（元）
	小计（元）
	 备  注

	1
	  全自动水泥抗折抗压机
	
	
	
	2台
	
	
	

	
	电  脑
	
	
	
	2台
	
	
	

	
	打印机
	
	
	
	2台
	
	
	

	
	转换器
	
	
	
	2个
	
	
	

	2
	混凝土试验用搅拌机
	
	
	
	2台
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总金额
	人民币（大写）：                                               （￥             ）


  说明：本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、辅材及配件、运输费及其保险费、安装费、搬运力资费、垃圾清运费、培训费、利税和应承担的风险等一切费用）。
投标单位名称：                              （公章）法定代表人签字或盖章：              

    代理人（被授权人）签字或盖章：          联系电话：             
日期：                 


