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铜陵学院2023年消防自动报警系统设备配件维修更换服务
项目询价函
项目编号:tlxyzb[2023]89号
各潜在供应商：
为确保校园内消防报警系统设备和器材的正常使用，保障师生生命财产安全，根据国家消防安全法等有关法规和规定，我校现有消防自动报警系统等维修更换服务。经研究决定，拟将该项目采用询价方式采购。有关事项公告如下：
一、项目概况
1.项目名称：铜陵学院2023年消防自动报警系统设备配件维修更换服务。
2.采购单位：铜陵学院。
3.项目预算：75000元/年。
4.资金来源：自筹，已落实。
2、 采购内容（见下表）
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	个
	1
	29
	功率放大器
	台
	1

	2
	点型感温火灾探测器（A2R）
	个
	1
	30
	蓄电池12v38ah
	节
	1

	3
	点型复合式感烟感温火灾探测器
	个
	1
	31
	显示控制板
	块
	1

	4
	探测器底座
	个
	1
	32
	多线联动控制单
	块
	1

	5
	手动火灾报警按钮
	个
	1
	33
	喷头（下喷）ZST-15  68℃
	个
	1

	6
	消火栓按钮
	个
	1
	34
	湿式报警阀100
	个
	1

	7
	总线隔离模块
	个
	1
	35
	湿式报警阀150
	个
	1

	8
	输入模块
	个
	1
	36
	信号蝶阀
	 个
	1

	9
	输入输出模块
	个
	1
	37
	入柜智能电源盘
	台
	1

	10
	模块底座
	个
	1
	38
	区域控制电源
	台
	1

	11
	输出模块
	个
	1
	39
	联网卡
	块
	1

	12
	中继模块
	个
	1
	40
	主机液晶屏
	块
	1

	13
	切换模块
	个
	1
	41
	单回路板
	块
	1

	14
	扬声器监视模块
	个
	1
	42
	双回路板
	块
	1

	15
	电话模块
	个
	1
	43
	手动控制盘
	块
	1

	16
	火灾声光警报器
	个
	1
	44
	主机开关板
	块
	1

	17
	探测器底座
	个
	1
	45
	总线控制操作盘
	块
	1

	18
	多线切换接口盒
	个
	1
	46
	消防电话主机
	台
	1

	19
	明装吸顶音箱
	个
	1
	47
	消防广播分配盘
	块
	1

	20
	消防电话分机
	个
	1
	48
	广播功率放大器
	台
	1

	21
	火灾显示盘
	个
	1
	49
	打印机
	台
	1

	22
	20端子箱
	个
	1
	50
	风口执行机构
	个
	1

	23
	火灾报警控制器（联动型）
	套
	1
	51
	正压风口
	个
	1

	24
	火灾报警控制器（联动型）
	套
	1
	52
	排烟风机防火阀
	个
	1

	25
	多线盘单元
	个
	1
	53
	排烟风机
	台
	1

	26
	总线盘单元
	个
	1
	54
	排烟风机控制柜
	台
	1

	27
	消防电话总机
	台
	1
	55
	风道
	平方
	1

	28
	消防广播主机
	台
	1
	56
	防火卷帘控制柜
	台
	1


三、投标资质
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。
窗体顶端
3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商或其法定代表人近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
（6）被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在 10 分（含）-15 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 3 个月；
（7）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在 15 分（含）-20 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 6 个月；
（8）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达 20 分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 12 个月。
四、产品质量及服务要求
（1）所投标报价的产品性能不能低于原有设备产品技术参数及性能；所供产品各项质量、安全和技术指标必须达到或超过国家相关最新标准的要求，并随货提供与所供产品相应的各种规格、型号产品质量验证证书和检验合格报告、产品质量合格证书、质量保证书及国家强制性产品认证证书等全部质量证明资料。必须按照使用单位实际需求和要求，及时送达指定位置，确保验收合格并交付正常使用。部分配件品牌、型号不一，投标人需保证所投产品的通用性。
（2）合同期期内消防设施系统等若有损坏，中标单位需在接校方通知2个小时内完成供货安装调试服务。
五、投标标价
（一）投标注意事项:
 1.投标时，按有效低价原则确定中标供应单位。
2.中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。
3.投标报价为所投产品项目的最终报价（包括产品价款、运输费及其保险费、安装费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）。
（二）标书编制：
投标人需提交报价函为正本1份、副本1份，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准），且须装订密封并于密封处及封面加盖单位公章。投标报价函内需附以下资料并加盖单位公章：
1.投标单位和投标报价的产品生产企业简介及近期主要经营业绩介绍；
2.法定代表人授权书；
3.投标保证书；
4.投标报价表（各投标单位结合市场行情和各种风险及自身实力按本询价函要求规范填写投标报价表并进行报价）；
5.投标报价时均需注意原有消防系统具体品牌、规格型号、材质和生产厂家；
[bookmark: _GoBack]6.证明资料：经销商的营业执照或产品生产企业法人营业执照、相应产品质量检验报告以及其他能够说明或证明企业管理水平、产品生产质量的国家级、省部级文件等（复印件必须加盖投标单位公章）；
7.投标单位关于供货期、售后服务（包括无偿提供技术服务）的承诺和对产品质量的保证措施，以及优惠条件的承诺。
（三）标书投送：
凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为询价对象。参与投标的单位请填写《铜陵学院2023年消防自动报警系统设备配件维修更换服务项目投标报价表》，置于信封内，注明投标报价单位及项目名称、加盖单位公章并密封好，于2023年10月8日上午11：00前,将投标文件送达铜陵学院翠湖校区图书馆楼806室，联系人：胡老师（13955931061）。
（因校园管理要求，请投标人在10月8日上午(8:30-11:00)投递投标函，其它时段不接收）。
（四）业务联系：
1、招标采购负责部门：涉及本询价函中的商务部分，请与铜陵学院国资处程老师（0562-5881058）联系。
2、使用（主管）部门：本项目为铜陵学院安全处使用，如需了解所需产品的具体情况等，请与铜陵学院安全处李老师联系（0562—5882910）。
六、付款方式、质保期及验收：
1、付款方式：不支付预付款，可以按学期结算或服务期满一次性结算。供货到位现场验收数量和质量，产品安装调试完成并验收合格后且自动报警系统运行正常，按照更换配件数量，据实结算服务费。
2、质保期：所更换配件等质保期为，验收合格后一年。
     七、供货及服务期
1、合同签订后，供货单位接到校方通知后，在5个工作日内完成供货及安装任务。
2、合同有效期：一年。在合同期期内，有零星更换，在接到采购人通知后2个工作日内予以供货并安装，必要时存放必要的备件。
3、合同期期满，双方合作满意，在合同价格和服务内容不变前提下可续签下一年度合同，最多可以续签二年，合同采取1+1+1方式。 
铜陵学院     二〇二三年九月二十日 

铜陵学院消防自动报警系统设备配件更换项目采购需求
(货物与服务类）
1、 项目基本情况
育秀校区有1台消防报警控制主机（泛海三江JB-QGL-9116）。翠湖校区共有9台消防报警控制主机，分别是逸夫楼（采用天成JB-TG-TC3000火灾报警主机）、图书馆（采用海湾JB-QB-GT5000火灾报警主机）、公寓18、19号楼（采用海湾JB-QB-GST200火灾报警主机）、公寓20、21、22/23号楼（松江JB-3208B火灾主机）、大学生活动中心（北大青鸟JB-TT-JBF11SF）、学生公寓6#楼（北大青鸟JB-TT-JBF11SF）、8#学生公寓楼（海湾JB-QB-GST200）、艺术楼（尼特JB-QG-NT8001）、气体报警主机4台，分别是图书馆档案室3台（尼特JB-QB-NT8031）、图书馆六楼机房1台（海湾）。因年久失修，损坏率较高。
二、技术方案或服务的内容、范围
1.技术方案或服务内容、范围
所投各产品的数量系招标单位对相关产品单价采购，中标单位将作为铜陵学院消防设备配件检修采购协议供货商，所供货物具体品目及数量、供货时间、供货地点必须按照招标单位实际需求，在招标单位消防维保企业监督、协助下及时送达指定位置安装调试，确保验收合格并交付正常使用。
2.采购需求表（服务类采购项目可不填写此表格）
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价
	备注

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	个
	1
	
	

	2
	点型感温火灾探测器（A2R）
	个
	1
	
	

	3
	点型复合式感烟感温火灾探测器
	个
	1
	
	

	4
	探测器底座
	个
	1
	
	

	5
	手动火灾报警按钮
	个
	1
	
	

	6
	消火栓按钮
	个
	1
	
	

	7
	总线隔离模块
	个
	1
	
	

	8
	输入模块
	个
	1
	
	

	9
	输入输出模块
	个
	1
	
	

	10
	模块底座
	个
	1
	
	

	11
	输出模块
	个
	1
	
	

	12
	中继模块
	个
	1
	
	

	13
	切换模块
	个
	1
	
	

	14
	扬声器监视模块
	个
	1
	
	

	15
	电话模块
	个
	1
	
	

	16
	火灾声光警报器
	个
	1
	
	

	17
	探测器底座
	个
	1
	
	

	18
	多线切换接口盒
	个
	1
	
	

	19
	明装吸顶音箱
	个
	1
	
	

	20
	消防电话分机
	个
	1
	
	

	21
	火灾显示盘
	个
	1
	
	

	22
	20端子箱
	个
	1
	
	

	23
	火灾报警控制器（联动型）
	套
	1
	
	

	24
	火灾报警控制器（联动型）
	套
	1
	
	

	25
	多线盘单元
	个
	1
	
	

	26
	总线盘单元
	个
	1
	
	

	27
	消防电话总机
	台
	1
	
	

	28
	消防广播主机
	台
	1
	
	

	29
	功率放大器
	台
	1
	
	

	30
	蓄电池12v38ah
	节
	1
	
	

	31
	显示控制板
	块
	1
	
	

	32
	多线联动控制单
	块
	1
	
	

	33
	喷头（下喷）ZST-15  68℃
	个
	1
	
	

	34
	湿式报警阀100
	个
	1
	
	

	35
	湿式报警阀150
	个
	1
	
	

	36
	信号蝶阀
	 个
	1
	
	

	37
	入柜智能电源盘
	台
	1
	
	

	38
	区域控制电源
	台
	1
	
	

	39
	联网卡
	块
	1
	
	

	40
	主机液晶屏
	块
	1
	
	

	41
	单回路板
	块
	1
	
	

	42
	双回路板
	块
	1
	
	

	43
	手动控制盘
	块
	1
	
	

	44
	主机开关板
	块
	1
	
	

	45
	总线控制操作盘
	块
	1
	
	

	46
	消防电话主机
	台
	1
	
	

	47
	消防广播分配盘
	块
	1
	
	

	48
	广播功率放大器
	台
	1
	
	

	49
	打印机
	台
	1
	
	

	50
	风口执行机构
	个
	1
	
	

	51
	正压风口
	个
	1
	
	

	52
	排烟风机防火阀
	个
	1
	
	

	53
	排烟风机
	台
	1
	
	

	54
	排烟风机控制柜
	台
	1
	
	

	55
	风道
	平方
	1
	
	

	56
	防火卷帘控制柜
	台
	1
	
	

	
	合计
	
	
	
	


 说明：本表所列可能需要采购内容，实际采购量以采购人具体需求为准，据实结算。
3.（售后）服务要求：招标单位将根据实际需要在签订合同时对计划采购数量进行增减调整，中标单位应无条件服从。
4.质保及服务要求：所投标报价的产品性能不能低于原有设备产品技术参数及性能；所供产品各项质量、安全和技术指标必须达到或超过国家相关最新标准的要求，并随货提供与所供产品相应的各种规格、型号产品质量验证证书和检验合格报告、产品质量合格证书、质量保证书及国家强制性产品认证证书等全部质量证明资料。必须按照使用单位实际需求和要求，及时送达指定位置，确保验收合格并交付正常使用。
5、部分配件品牌、型号不一，投标人需保证所投产品的通用性。












   第六章     询价响应书的格式




询价响应书

项目编号：
项目名称：






供应商：（供应商公章）

年  月  日





一、资格、技术商务部分
1、询价响应授权书
致         （采购单位名称）：
本授权书声明：           （供应商名称）授权本单位           （供应商授权代表姓名、职务）代表本单位参加           （项目全称）项目投标活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、询价、合同签署、合同执行等。供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
特此声明。

供应商公章：
日期：________________












2、询价响应函格式
[bookmark: _Toc393705366][bookmark: _Toc400805871]致         （采购单位名称）：
1、根据贵方                 采购公告，我们决定参加贵方组织的                      项目的招标采购活动。我方授权       (姓名和职务),代表我方             （投标单位的名称）联系方式 (手机号码           )全权处理本项目投标的有关事宜。
2、我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》相关要求，即具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、近三年内在经营活动中无重大违法记录；上述承诺若有虚假，同意按政府采购法第七十七条处理。
3、至投标截止日，我方、包括我方法定代表人________近三年内均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；投标截止时间前，我单位未被人民法院列入失信被执行人、未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、未被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。上述承诺若有虚假，同意按政府采购法第七十七条接受处理。
4、至投标截止日，我方未被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在10分（含）-15分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 3 个月；
5、至投标截止日，我方未被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在15分（含）-20分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过6 个月；
6、至投标截止日，我方未被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达20分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过12个月。
7、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。
8、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
9、我方同意按照采购文件的要求，向贵方递交投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权力。
10、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
11、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的投标人。
                                    投标人公章：
日    期：________________

3、项目实施方案
（一）供应商简介
（不超过1000字）
（二）项目实施方案
（详细说明）
4、技术规格响应表
	序号
	产品品牌与型号
	询价文件要求
	产品具体参数
	偏离及其影响

	
	
	技术参数
	技术参数
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商产品具体参数”中，不能只填写“响应”。如所投产品与“询价文件要求”的存在差异，须填写“偏离情况”，并将这些差异内容予以说明。
2、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对询价文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。
[bookmark: _Toc400805872][bookmark: _Toc393705367]5、履行合同所必需的设备专业技术能力证明
（1）服务本项目主要人员一览表
	类别
	姓名
	职务
	职称或执业资格
	学历
	证件

	
	
	
	
	
	名称
	号码

	管理人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：证件应附复印件或影印件，供应商对其真实性负法律责任。
[bookmark: _Toc393705369][bookmark: _Toc400805873]（2）其它证明。
6、质保及售后服务
1、承诺的质保内容
2、货物免费质保期一览表（如果不同的部件质保期不同，应分别列明）
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	生产制造厂家
	免费质保期

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


    3、售后服务
供应商应提供全方位、有效而及时的技术支持和服务，主要包括：
(1)故障响应时间（指接到报修电话起赶到现场的时间）
(2)接到报修后详细的故障响应方案
(3)免费质保期以后的维修内容及收费标准
	序号
	名称
	维修内容
	维修费用（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


（4）免费质保期以后的零配件、易损件内容及收费标准
	序号
	零配件、易损件名称
	规格型号
	制造商
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


（5）售后服务能力一览表
	售后服务点
	详细地址
	技术人员名单
	固定联系电话
	手机

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



7、询价文件要求的其它材料


二、铜陵学院2023年消防自动报警系统设备配件维修更换服务投标报价表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	米
	1
	
	
	

	2
	点型感温火灾探测器（A2R）
	米
	1
	
	
	

	3
	点型复合式感烟感温火灾探测器
	米
	1
	
	
	

	4
	探测器底座
	个
	1
	
	
	

	5
	手动火灾报警按钮
	个
	1
	
	
	

	6
	消火栓按钮
	个
	1
	
	
	

	7
	总线隔离模块
	个
	1
	
	
	

	8
	输入模块
	个
	1
	
	
	

	9
	输入输出模块
	个
	1
	
	
	

	10
	模块底座
	个
	1
	
	
	

	11
	输出模块
	个
	1
	
	
	

	12
	中继模块
	个
	1
	
	
	

	13
	切换模块
	个
	1
	
	
	

	14
	扬声器监视模块
	个
	1
	
	
	

	15
	电话模块
	个
	1
	
	
	

	16
	火灾声光警报器
	个
	1
	
	
	

	17
	探测器底座
	个
	1
	
	
	

	18
	多线切换接口盒
	个
	1
	
	
	

	19
	明装吸顶音箱
	个
	1
	
	
	

	20
	消防电话分机
	个
	1
	
	
	

	21
	火灾显示盘
	个
	1
	
	
	

	22
	20端子箱
	个
	1
	
	
	

	23
	火灾报警控制器（联动型）
	套
	1
	
	
	

	24
	火灾报警控制器（联动型）
	套
	1
	
	
	

	25
	多线盘单元
	个
	1
	
	
	

	26
	总线盘单元
	个
	1
	
	
	

	27
	消防电话总机
	台
	1
	
	
	

	29
	消防广播主机
	台
	1
	
	
	

	30
	功率放大器
	台
	1
	
	
	

	31
	蓄电池12v38ah
	节
	1
	
	
	

	32
	显示控制板
	块
	1
	
	
	

	33
	多线联动控制单
	块
	1
	
	
	

	34
	喷头（下喷）ZST-15  68℃
	个
	1
	
	
	

	35
	湿式报警阀100
	个
	1
	
	
	

	36
	湿式报警阀150
	个
	1
	
	
	

	37
	信号蝶阀
	个
	1
	
	
	

	38
	入柜智能电源盘
	台
	1
	
	
	

	39
	区域控制电源
	台
	1
	
	
	

	40
	联网卡
	块
	1
	
	
	

	41
	主机液晶屏
	块
	1
	
	
	

	42
	单回路板
	块
	1
	
	
	

	43
	双回路板
	块
	1
	
	
	

	44
	手动控制盘
	块
	1
	
	
	

	45
	主机开关板
	块
	1
	
	
	

	46
	总线控制操作盘
	块
	1
	
	
	

	47
	消防电话主机
	台
	1
	
	
	

	48
	消防广播分配盘
	块
	1
	
	
	

	49
	广播功率放大器
	台
	1
	
	
	

	50
	打印机
	台
	1
	
	
	

	51
	风口执行机构
	个
	1
	
	
	

	52
	正压风口
	个
	1
	
	
	

	53
	排烟风机防火阀
	个
	1
	
	
	

	54
	排烟风机
	台
	1
	
	
	

	55
	排烟风机控制柜
	台
	1
	
	
	

	56
	风道
	平方
	1
	
	
	

	57
	防火卷帘控制柜
	台
	1
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	
	大写
	


注：投标报价包含所投货物、运输装卸、安装调试、系统集成、人员培训、项目所需的各种材料、项目管理以及垃圾清运等所有的一切费用。

供应商公章：
日期：_______________
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