铜陵学院信息综合楼施工临时用电电缆采购安装项目

询 价 文 件

项目编号：铜华诚采购[2018]第115号

    采    购   人：铜陵学院

  招标代理机构：铜陵华诚工程咨询有限公司

2018年10月

铜陵学院信息综合楼施工临时用电电缆采购安装项目

询价公告
项目编号：铜华诚采购[2018]第115号
铜陵华诚工程咨询有限公司受采购人铜陵学院委托，对铜陵学院信息综合楼施工临时用电电缆采购安装项目进行招标采购，请符合资格条件的供应商参加投标。

一、采购项目概况及预算：

铜陵学院信息综合楼施工临时用电电缆采购安装项目；预算控制数300000.00元。

二、标段划分：一个标段。

三、采购方式：询价。

四、合格供应商资格条件：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且具有从事本项目的经营范围和能力；
2.投标人需提供电缆生产企业工业产品许可证，质量体系，环境体系，职业健康体系认证，所投产品应符合现行有效的国家和行业技术标准，且具有有效的检测报告；

3.技术负责人须具备电力工程相关专业中级及以上工程师证书；
4.受到招投标行政监管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

5.本项目不允许联合体投标。

五、资格审查：本次采购采取资格后审方式，资格审查将在开标后由询价小组审查。
六、询价文件获取方式：

1.凡有意参加投标者，持投标单位介绍信并于2018年10月 24 日下午 5 时前（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9 时至12 时、下午 3 时至 5 时（北京时间，下同），在铜陵华诚工程咨询有限公司（详细地址：铜陵市铜井路西段658号）购买询价文件。

2.询价文件每套售价 300 元，售后不退。

七、询价截止及询价时间：2018年 10月 25日 15 时 00 分，递交询价文件地点：铜陵华诚工程咨询有限公司五楼开标室。
八、联系方式
采购人：铜陵学院    

联系人：程老师（0562-5881058）    
技术及业务咨询：铜陵学院古老师（0562-5882010；13856211931）
招标代理机构: 铜陵华诚工程咨询有限公司

联系电话：0562-2825819  

联 系 人：古诚
铜陵学院信息综合楼施工临时用电电缆采购安装项目询价函
            项目编号：铜华诚采购[2018]第115号
铜陵华诚工程咨询有限公司受采购人铜陵学院委托，以询价采购方式采购以下所需的货物。现将有关事项通知如下：
一、询价须知
1、对本项目感兴趣的供应商，请在本询价通知书规定的截止时间之前，向采购人做出一次性书面报价。本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。
2、供应商如对本询价通知书报价，即表示认可采购人提出的上述要求，且在报价时间截止后不得撤回，否则，该供应商将被记入不良供应商名单，在被限制投标（响应）的时间内不得参与采购人组织的任何采购活动。
3、采购人将根据质量和服务均能满足询价通知书规定的实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商，该供应商的报价即为成交的合同价（报价单位为万元或元，如有小数，精确到小数点后两位），报价相同的，通过现场抽签确定成交供应商。是否满足采购文件实质性响应要求，由询价小组按照“少数服从多数”原则评判。
4、供应商的响应函将作为合同的组成部分。
5、响应函如有以下情况，将做无效响应处理。
1）相应位置未加盖投标人单位公章的；
2）相应位置法定代表人或授权委托人未签字或者盖章的

3）所提供的货物清单缺少的或商务、技术参数以及相关要求不能得到真正满足的；
4）没有按规定要求密封装订、未按要求格式填报、文件前后不符的、字迹模糊无法辨认的造成无法评审的；
5）其它不满足本询价文件要求和法定应当否决的情形。

二、货物服务技术标准和要求

以下要求是最低限度技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合招标文件和有关最新工业标准的优质产品。

（一）货物需求

1、产品名称：电缆规格型号：YJV/22-0.6/1KV-4*240；需求数量详见附件项目需求。

2、推荐品牌：有色中冠、铜泉元极、广东金科。
3、落地式配电柜：柜内配置要求见采购安装清单。
（二）技术标准（如有更新版，则以最新版本为准）
    1、产品必须按国家标准GB/T12706-2008设计制造，国标线径偏差不得大于0.02mm。
    2、电缆明敷即可（附图供参考）。

3、各种电缆规格报价时必须注明:（1）线径大小；（2）导线材质、纯度；（3）导线是单股还是多股，是多股的还须注明股数；（4）绝缘层厚度、材质、附着力；（5）外观色彩。
    （三）质量保证
    1、保修期限：质保期壹年，时间从通电运行之日起计算，壹年内因质量原因造成漏电、失火等事故的全部后果、损失由成交供应商全部承担。
    2、保修方式：在质保期内，产品出现问题、故障，供货商必须在接采购人通知后2小时内到达现场解决问题。

三、关于偏离
（1）供应商响应文件（响应函）中出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。
（2）实质性偏离是指响应文件未能实质响应询价通知书的要求，所供货物和服务在功能上无法达到询价通知书规定的最低要求。非实质性偏离是指响应文件在实质上响应询价通知书的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，或者所供货物和服务实质上能够满足所列技术需求达到的功能，只是因为采用了不同的技术而导致不能在技术参数中响应。
（3）出现实质性偏离的将作无效响应处理。出现非实质性偏离的，询价小组将要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明、补正或承诺。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明、补正或澄清、补正的内容不能说明问题的，作无效响应处理。询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
（4）响应文件中出现的偏离是否属于实质性偏离，以及偏离程度由询价小组根据项目实际情况确定，询价小组成员意见不一致的，按照少数服从多数的原则确定。
四、询价工作程序
1、询价响应文件递交时间截止时间，铜陵华诚工程咨询有限公司工作人员当众开启技术商务部分响应函并唱出报价。
2、询价小组对供应商技术商务部分响应函进行评审，不合格的将做无效响应处理。
3、询价小组依法推荐成交供应商。
五、代理服务费
代理服务费4000元整，由成交供应商在领取成交通知书时，向铜陵华诚工程咨询有限公司交纳，不再向采购人另行计取。

    六、项目需求
（一）项目名称：铜陵学院信息综合楼施工临时用电电缆采购安装项目

（二）项目采购内容：铜陵学院信息综合楼施工临时用电电缆采购安装项目（具体内容详见清单）

铜陵学院信息综合楼施工临时用电电缆采购安装项目清单

	项目(设备)名称
	详细技术参数或规格型号要求
	单位
	数量
	备注

	电缆
	YJV/22- 0.6/1KV-4*240
	米
	450
	

	落地式配电柜，

柜内配置：
	CDM10-250/3300/315A 
	套
	1
	

	
	CDM10-250/3300/250A
	套
	4
	

	
	DT862-4型三相四线有功电表
	块
	1
	

	
	电流互感器BH-0.66  30芯300/C
	只
	3
	

	
	熔断器、母排、接地排、N排
	批
	1
	

	安装费
	
	项
	1
	


六、预算控制数
本项目预算控制数为人民币300000.00元，超过预算价为无效报价，报价需包含货物、运输、装卸、保管、损耗、税金及相关服务等所需的一切费用。
七、商务要求
1、供货期：合同签订后 10 日内完成供货与安装。
2、供货地点：采购人指定地点。

3、售后服务要求：质保期两年，时间从通电运行之日起计算，壹年内因质量原因造成漏电、失火等事故的全部后果、损失由成交供应商全部承担。
    4、产品质量：合格

5、付款方式：货到现场验收数量，电缆安装完成通电合格后，提供本批次电缆质量检测报告，付合同价款90%，余款10%作为质保金，质保期一年。期满无质量问题，一次性无息付清。

八、供应商资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且具有从事本项目的经营范围和能力。

2.投标人需提供电缆生产企业工业产品许可证，质量体系，环境体系，职业健康体系认证，所投产品应符合现行有效的国家和行业技术标准，且具有有效的检测报告；

3.技术负责人须具备电力工程相关专业中级及以上工程师证书；
4.受到招投标行政监管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

5.本项目不允许联合体投标。

九、编制供应商响应文件要求

1、供应商需提交一式两份响应文件，文件需包含技术商务部分响应函及报价函，均需正本和副本各一份，正、副本不一致的，以正本为准。
2、供应商可将正本和副本单独密封封装，也可将正副本合并密封封装。封装应该严密、不易破损，封口处应盖有供应商公章。
3、技术商务部分响应函及报价函参考格式，所供货物应注明品牌。
技术商务部分响应函内还需附以下资料复印件（除法人委托授权书是原件加盖单位公章，其余的提供复印件加盖单位公章）；
1.营业执照副本（原件备查）；

2.企业资质证书（原件备查）；
3.技术负责人电力工程相关专业中级及以上工程师证书（原件备查）；
4.有效的质量体系、环境体系、职业健康体系认证证书；
5．法人代表及被授权人身份证、法人委托授权书；

6．有效的电缆检测报告；
7．提交承诺函，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
8．无被限制投标承诺函；
9．其它需要提交的资料。
询价响应文件密封袋封面样式
(填写采购项目名称)询价响应文件
采购项目编号:

投标单位名称（单位盖章） ：

地址：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

报价日期：

附件二：技术商务部分响应函样式
询价采购供应商响应函

采购项目编号:

致： 

我公司已认真阅读了贵方发布的（项目名称）    询价采购函，接受贵方“询价须知”提出的各项要求，参与该项目报价。

1、 技术响应表（参考）：

	项目(设备)名称
	详细技术参数或规格型号要求
	单位
	数量
	备注

	电缆
	YJV/22-0.6/1KV-4*240
	米
	450
	

	落地式配电柜，

柜内配置：
	CDM10-250/3300/315A
	套
	1
	

	
	CDM10-250/3300/250A
	套
	4
	

	
	DT862-4型三相四线有功电表
	块
	1
	

	
	电流互感器BH-0.66  30芯300/C
	只
	3
	

	
	熔断器、母排、接地排、N排
	批
	1
	

	安装费
	
	项
	1
	


二、交货期和地点

合同签订后         日内完成供货与安装，交付采购单位验收。交货地点为采购人单位所在地或询价函所指定的地点。

三、技术支持与服务承诺：

四、有关资质证明材料：

询价通知要求的资格证明文件，复印件必须装订入响应文件。

五、联系方式   

联 系 人：                 联系电话：             

供应商名称（盖章）：

法人代表（印章）：               年   月   日
附件三：报价函样式
询价采购供应商报价函

采购项目编号:

致：
我公司已认真阅读了贵方发布的（项目名称）     询价采购函，接受贵方“询价须知”提出的各项要求，并对以下报价承担相应责任。
铜陵学院信息综合楼施工临时用电电缆采购安装项目报价表

	项目(设备)名称
	详细技术参数或规格型号要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	电缆
	YJV/22-0.6/1KV-4*240
	米
	450
	
	
	

	落地式配电柜，

柜内配置：
	CDM10-250/3300/315A 
	套
	1
	
	
	

	
	CDM10-250/3300/250A
	套
	4
	
	
	

	
	DT862-4型三相四线有功电表
	块
	1
	
	
	

	
	电流互感器BH-0.66  30芯300/C
	只
	3
	
	
	

	
	熔断器、母排、接地排、N排
	批
	1
	
	
	

	安装费
	
	项
	1
	
	
	

	合计
	大写：                              小写：


注：下列内容必须填写：

电缆品牌型号              ；生产产家：                         ；线径大小             ；导线材质、纯度               ；导线是单股还是多股         ；是多股的还须注明股数             ；外观色彩          。
供 应 商：（公章）
法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）
日    期：     年    月    日
附件：
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