
铜陵学院2022年图书馆移动盘点设备采购与安装项目
询价公告
项目编号：tlxyzb[2022]134号 
为确保教学工作正常需要，经研究决定，现将铜陵学院图书馆移动盘点设备采购与安装项目对外公开询价招标，欢迎具有相关资质的经销商参加投标。有关具体事项公告如下：
一、项目概况
1.项目名称：铜陵学院2022年图书馆移动盘点设备采购
2.项目内容
（1）采购内容及数量： 移动盘点车一台；标签转换站一台。 
（2）具体技术参数：详见采购需求。
二、投标资格条件
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2.投标单位应具有提供本项目服务的有效资质、证件。
3.严格履行本询价函的各项规定。
4.本项目不接受个人或联合体投标。
5.单位及其法人近三年内无违纪违法行为，自觉遵守高校廉洁从业（政）规定。
三、项目预算和采购方式：
1.项目预算：6万元。
2.采购方式：公开询价。
四、产品质量及服务要求
1.所投拟供应的产品必须符合国家和行业的质量要求与技术标准，且为全新原装、正品优质现货。
2.质量保证期不低于36个月，质保期期内免费维修及跟换配件。
3.根据采购方实际需要，及时将所供设备送达指定地点安装调试。
五、投标相关事项
（一）投标注意事项：
1.投标人在投标之前，对本询价招标项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本询价招标项目的相关条款，认同招标方的解释。
2.投标报价为所投产品项目的最终报价（包括产品价款、辅材及配件、运输费及其保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）。
（二）投标函编制：
投标人需提交一式两份（一份正本、一份副本）报价函，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准）及投标报价单位及项目名称，且须密封并于密封处及封面加盖单位公章。报价函内需附以下资料并加盖单位公章：
1.投标资质材料（企业简介、企业法人营业执照复印件等）。
2.法人授权书原件。
3.所投产品需注明品牌、生产厂家。提供相应产品的合格证、质量保证书（质量合格证）及国家强制性产品认证证书等全部质量证明资料。
4.《铜陵学院2022年图书馆移动盘点设备采购及安装项目投标报价表》。
5.产品质保期、供货期承诺函及主要参数★部分承诺函、参数响应表。
6.投标单位认为需要提供的其它资料。
（三）标书投送：
1.标书递交时间:2022年12月6日11时00分前。
2.递交地点：铜陵学院翠湖校区南大门值班室，联系人：胡老师（13955931061）。
（因新冠肺炎疫情防控要求，请投标人在2022年12月6日上午8:30-11:00期间投递投标函，其它时段不接收）递交投标文件。
（四）其它事项：
1.招标方将综合投标人实力、报价、产品性能与品牌、售后服务及质保期承诺、供货期承诺等因素，合理确定中标单位。
2.中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。
3.中标单位应及时与招标方联系，进一步洽谈履约及相关事宜。如拟中标单位对中标结果不能及时作出响应，或响应程度可能影响到招标方的需要，招标方有权对该单位作出不予中标处理，从而选择其它的候选单位作为中标单位。
六、付款方式及履约保证金
1.付款方式：本项目不支付预付款，货送到指定位置经验收合格后，提供有效发票在十个工作日内付款。
2.履约保证金：中标单位在合同签订前按照中标金额2.5%支付履约保证金，合同签订后履约保证金自动转为质量保证金。质量保证金在质保期期满（一年）无质量和售后服务问题后，不计息予以退还。
七、业务联系：
1.招标采购负责部门：涉及本询价函中的商务部分，请与铜陵学院国资处程老师联系。联系电话：0562-5881058。
2.使用（主管）部门：本项目为铜陵学院图书馆使用项目，如需了解所需产品的具体情况等，请杨老师联系。联系电话：13956258563。
八、其他
1.投标时，所投产品按要求注明品牌、生产厂家。提供相应的合格证、质量保证书及国家强制性产品认证证书等全部质量证明资料。
2.招标方将综合投标人实力、报价、产品质量、产品性能与品牌、售后服务及质保期承诺、供货期承诺等因素，合理确定中标单位。
九、监督电话
质疑受理电话：0562-5883540；  投诉受理电话：0562-5881977。   
单位或个人对公示内容有异议的，请于公示期内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话、加盖公章）形式将意见反馈给以上任何联系人。

         
                                                         铜陵学院
二〇二二年  11  月 29   日
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项目采购需求表
	序号
	品目名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	移动
盘点车
	1、 技术参数:
1. 外观尺寸约670×630×1200mm；2. 显示设备≥20英寸电容触控屏；3. 显示角度：0°至 90°可调节；4. 手柄天线重量≤250 克；5. 连接方式：无线蓝牙；6. 符合标准：ISO 18000-6C
7. 工作频率：920～925MHz；8. 读取速度：≥300 册/分钟；9. 读取率（一次识别率：＞90%）(综合识别率：＞92%)；10. 读取范围：≤75 mm；11. 通讯接口：USB,RS232,Rj45 10M/100M 自适应网口,支持 802.11b/g 无线网络协议；12. 连续工作小时：≥8 小时；13. 手持天线有线充电；14. 工作温度：-30℃～+40℃
15. 工作湿度：10%～85%
二、功能
1. ★系统与图书馆现有RFID智能管理系统实现无缝联接（投标人提供承诺函）；2. 系统可实现图书动态或静态盘点、图书顺架、图书下架、新书上架、流通动态自动导航上架和数据查询统计等功能；3. 设备采用医用静音万向轮，适合于不同书架通道通行，图书托板采用可升降电动模式，极大的减轻馆员工作强度；
4. 显示设备可上下0°至90°可调节，方便馆员从不同角度观察数据；5. 轻巧的手持天线设计，可方便清点高架图书，无需将大批图书下架处理；6. 采用自助研发的高灵敏定向天线，可一次性100%读取在架图书，同时对背面存放的图书，不会产生误读的现象；
★7.导航路径规划：响应文件中提供移动盘点车屏幕中显示导航路径规划的现场照片；
★8.配合导航地标使用时，当移动盘点车到达位置时，屏幕自动显示图书的上架信息：响应文件中提供移动盘点车屏幕显示信息现场照片；9. 可实现功能
盘点：馆员可根据系统中盘点单进行图书盘点作业，盘点完成后可自动上传至RFID智能管理系统生成盘点报告；
查找：在操作界面输入检索条件（书名、条形码号等），在数据库中进行标注，对在架图书点检时自动提示；
上架：能将图书架位信息与单册信息相关联，通过平面图的形式显示上架路径并导航至图书存放位置；
下架：对下架图书进行操作，并修改RFID智能管理系统图书状态；
顺架：对书库图书进行逐层整理，根据图书定位信息对图书进行层级调整；
定位：可对图书批量与书架进行定位，在馆藏查询中生成层架信息，上传至服务器，读者可在OPAC系统中查询图书位置信息；
数据同步：系统支持离线、在线双操作模式，当离线工作时，数据存储与本地，当联网后系统自动与RFID智能管理平台进行数据同步。10. 系统具备文字、语音提示功能；11. 设备具备可升降式书托，方便馆员整理待上架、下架、顺架图书；12. 系统支持低电量报警，当设备电量不足时，系统将提示馆员停止当前工作并充电；13. 系统支持高温报警，当设备使用温度过高，系统将提示馆员停止当前工作；14. 设备提供国家认证的第三方检测机构安全辐射检测整机报告、国家认证的专利证书、国家认证的软件著作权证书
三、其他要求：三年保修期内对因质量问题不能正常使用的配件免费更换、维修。
	1
	台

	2
	标签
转换站
	一、技术参数要求:
1.	外观尺寸约 400mm×450mm×110mm；2.	显示屏：≤5英寸电容触摸屏；3.	符合标准：ISO18000-6C；4.	工作频段：920～925MHz；5.	响应速度：≥25个标签/秒；6.	转换速度：≥900册/小时（平均4秒/册）；7.	阅读范围半径：≤150mm；
8.	通讯接口：USB、RJ45 10M/100M自适应网口、IEEE802.11b/g无线网络协议；
二、功能参数:
1.	★自带操作系统与图书馆现有RFID智能管理平台实现无缝联接，无需外接电脑；（投标人提供承诺函）
2.	射频设备未进行操作时处于常闭状态。在进行标签转换工作时由软件激活启动；
3.	可对射频电子标签非接触式地进行阅读，具备快速读取、编写、改写图书标签的能力；
4.	系统可自动识别条形码是否为本馆使用条码，具备条形码扫描、电子标签编写是否成功的声音和画面操作提示；
5.	标签转换除了改变配置、错误处理或重新编程的状况下，整个标签转换过程，不需要触摸屏幕、按动鼠标和键盘来触发转换工作；
6.	设备为模块化设计，可单独更换部件，保证系统具有抗攻击和快速恢复能力，设备故障可主动上报服务中心；
7.	自带扫描枪、触控操作屏、主机、网络接口（无线、有线）,除电源外馆员无需配置额外硬件设备；（须提供相关证明材料）
8.	设备总重≤15KG,通电即可使用。
	1
	台




投标文件格式
封面格式：
铜陵学院
（项目及标段名称）
（项目编号）

投
标
文
件

投标单位（盖章）：                         
联  系  人 ：                             
联系电话(手机):                            
传      真：                              
    
  年     月     日



一、法定代表人授权书（格式）

致：                        
本授权书声明：                                    （投标人名称）的（法人代表姓名、职务）授权                                    （被授权人的姓名、职务）为我方就                             项目投标活动的合法代理人，以我单位名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此申明


法定代表签字盖章：                    
职    务：                    
单位名称：                    
代理人（被授权人）签字盖章：                    
                      职    务：                    
                      单位名称：                    
联系电话：                    
                        
                    投标单位名称（公章）：
 

2022年  月  日







 二、投标保证书 （格式）

致：                              
1.根据已收到的《铜陵学院2022年图书馆移动盘点设备采购及安装项目询价公告》（项目编号:            号）（以下简称：招标文件），我单位详细审阅和研究后，愿以所投标的报价，按招标文件规定的各项要求承接本项目相关标段。
2.我单位承诺完全响应招标文件的所有条款，提供招标文件规定的全部投标文件，如果我单位中标，服从招标单位管理，主动与使用单位密切配合，及时签订有关产品购销合同，保证按合同约定保质保量按时供应，以满足使用单位的需要。
3.我单位保证所供材料产品质量达到              。保证通过招标单位与使用单位的质量合格验收。 
4.我们同意在从规定的开标之日起 30 天的投标书有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在其期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
5.我单位愿意向你单位提供可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.除非另外达成协议并生效，否则，贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。
7.我方理解你单位不负担我们的任何投标费用，也完全理解你们不一定将合同授予最低报价的投标人。
8..其他承诺：
     
     
 投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

投标单位授权代理人（签字）：

2022年    月    日



三、技术参数响应表
1.产品主要技术★规格响应表

	序号
	品目名称
	招标文件要求
	产品具体参数
	偏离及其影响

	
	
	重要技术参数
	技术参数
	

	1
	移动盘点车
	系统与图书馆现有RFID智能管理系统实现无缝联接
	
	

	
	
	导航路径规划：响应文件中提供移动盘点车屏幕中显示导航路径规划的现场照片
	
	

	
	
	.配合导航地标使用时，当移动盘点车到达位置时，屏幕自动显示图书的上架信息：响应文件中提供移动盘点车屏幕显示信息现场照片
	
	

	2
	标签转换站
	自带操作系统与图书馆现有RFID智能管理平台实现无缝联接，无需外接电脑；
	
	



注意：
1、投标人必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“投标人产品具体参数”中，不能只填写“响应”。如所投产品与“招标文件要求”的存在差异，须填写“偏离情况”，并将这些差异内容予以说明。
2、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。







2.产品其他技术参数、规格、功能响应表

	序号
	产品品牌与型号
	招标文件要求
	产品具体参数
	偏离及其影响

	
	
	技术参数
	技术参数
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注意：
1、投标人必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“投标人产品具体参数”中，不能只填写“响应”。如所投产品与“招标文件要求”的存在差异，须填写“偏离情况”，并将这些差异内容予以说明。
2、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。




1

铜陵学院2022年图书馆移动盘点设备采购及安装项目投标报价表
	序号
	产品名称
	规格及技术参数
	数量
	品牌
	生产厂家
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	移动盘点车
	详见采购需求
	1台
	
	
	
	
	

	2
	标签转换站
	详见采购需求
	1台
	
	
	
	
	

	小 计
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总金额
	人民币（大写）： 
	
	


备注：1.本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、辅材及配件、运输费及其保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）。
2.供货时间：签订合同后              天按招标方要求供货到位。
投标单位名称：                              （公章）
法定代表人签字或盖章：              
代理人（被授权人）签字或盖章：            
联系电话：             
日期：                 
