铜陵学院USB接口多功能采集卡采购项目询价函
项目编号:tlxyzb[2020]018号
各潜在投标单位：

铜陵学院因管理工作需要，拟采购一块USB接口多功能采集卡。经研究，现将该项目对外询价采购，欢迎具有经营经销资格和供应能力的供应商参与投标。有关具体事项公告如下： 

一、项目概况
1.项目名称：铜陵学院USB接口多功能采集卡采购项目。
2.品目名称、主要技术参数要求、计划数量等：
	品目名称
	主要技术参数要求
	计量

单位
	数量
	备注

	USB接口多功能采集卡
	(1)模拟输入：8通道差分或16通道单端输入，16位ADC分辨率，最高单通道采样率大于200kS/s，多路综合最高采样率大于150kS/s。 时间分辨率50ns， DC耦合。输入范围可选：±0.2V, ±1 V, ±5 V, ±10 V。
(2)模拟输出：2通道，16位分辨率DAC，最高更新率：1通道大于200kS/s，2通道大于150kS/s，时间精度 50 ppm（采样率），时间分辨率50ns。输出范围：±10 V。 
(3)数字IO/PFI：4通道数字I/O，功能包含：固态数字I/O，时钟输入，时钟源包含：AI, AO时钟，具有60VCATI隔离。
(4)通用计数器：2路，32位计数器，功能包括边沿计数，脉冲计数，脉宽测量，周期半周期测量，边沿宽度测量，支持带Z通道重加载的X1, X2, X4正交编码。内部基准时钟频率80MHz, 20 MHz, 100 kHz，可支持的外部时钟范围0 MHz到20MHz。
(5)16位ADC，频率精度50 ppm，时间分辨率50ns。(6)频率发生器：1通道，基准频率10 MHz, 100 kHz，等分系数 1 到16 基准频率精度 50 ppm。
	块
	1
	


说明：中标单位将作为铜陵学院USB接口多功能采集卡采购项目供货商，所供货物供货时间、供货地点必须按照采购人实际需求，及时送达指定位置，确保验收合格并交付正常使用；对于采购人的需求，中标单位均应按中标价予以及时按需供应，据实结算。

3.采购控制价：16000元。
二、投标人必须具备的资格条件
1.具备实施本项目能力的独立法人资格的企业；

2.具有生产或经营所投标产品的有效资质证件； 

3.承诺遵守高校廉洁从业（政）的各项规章制度；

4.本次招标不接受联合体投标；资格审查采取资格后审方式进行。
三、采购方式：询价。
四、产品质量及服务要求
1.所投标报价的产品性能不能低于询价函中产品技术参数及性能，。

2.所投标报价的产品须具有唯一性的序列号等标识，以确保产品可溯。 

3.所供产品各项质量、安全和技术指标必须达到或超过国家相关最新标准的要求，并随货提供与所供产品相应的各种规格、型号产品质量验证证书和检验合格报告、产品质量合格证书、质量保证书及国家强制性产品认证证书等全部质量证明资料。
4.中标供应商须按照使用单位实际需求和要求，及时送达指定位置并安装调试到位，确保验收合格并交付安全正常使用。
5.产品生产厂家须提供至少一年免费质保。
五、投标相关事项

（一）投标注意事项及报价须知：
1.投标人在投标之前，对本询价采购项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本询价采购项目的相关条款，认同采购人的解释。
2.投标报价为所投产品与安装服务项目的最终报价。价格中包括产品价款、运输保险费、装卸费、搬运费、售后服务费、利税和应承担的风险等一切费用。
（二）投标函编制：
投标人需提交一式两份（一份正本、一份副本）投标函函，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准）及投标报价单位及项目名称，且须密封（“正本”和“副本”可封装在一个档案袋内）并于密封处（封装袋上、下封口处）及封面加盖单位公章。投标函内需附以下资料（复印件须加盖单位公章）：
1.投标资质材料（企业法人或个体工商户营业执照复印件等）；
2.法定代表人授权书原件；
3.免费售后服务和质保期承诺函；
4.《铜陵学院USB接口多功能采集卡采购项目投标报价表》[如投标报价表填写不完整（缺项）则为无效投标]； 

5.供货承诺函；

6.投标单位认为需要提供的其它资料。
（三）标书投送：
1.参与投标单位需在投标前通过企业（单位）账户向我校指定账户“户名：铜陵学院；账号：1990301021000032836；开户行：徽商银行北京路支行”转账支付投标保证金（人民币）伍佰元整（￥500.00元）；备注×××项目投标保证金。
2.凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为被询价对象。请有意参与投标报价的单位于2020年5月15日上午11：00前，凭投标保证金（银行转账方式支付）缴纳凭证将投标文件送达铜陵学院招投标办公室投标室（新校区图书馆806室），联系人：胡老师（13955931061）。
（四）其它事项：
1.询价小组将综合投标人实力、报价、质保期承诺与售后服务承诺等因素，按合理有效最低价法确定中标单位。

2.中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。
3.中标单位应及时与采购人联系，进一步洽谈履约及相关事宜。如拟中标单位对中标结果不能及时作出响应，或响应程度可能影响到采购人的需要，采购人有权对该单位作出不予中标处理，从而选择其它的候选单位作为中标单位。
4.投标人的投标函将作为合同的组成部分。

5.中标单位需按照合同金额支付5%作为履约保证金，合同签订后履约保证金自动转为质保金，质保期满一年且产品无质量和售后问题无息付清。
六、付款方式
付款方式：不支付预付款。采购合同约定的产品按招标单位要求送达指定位置，经验收合格后二周内支付实际合同价款。
七、业务联系
1.招标采购负责部门：涉及本项目招投标商务部分事项，请与铜陵学院国资处程老师联系。联系电话：0562-5881058。
2.使用（主管）部门：本项目为铜陵学院电气学院使用项目，如需了解项目具体情况或有技术业务咨询请联系铜陵学院电气学院仰老师（18356130817）。
3. 投标人如有疑问或需要采购方进一步澄清的事宜，请在2020年5月13日上午11：00前，以书面形式向采购方提出或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn，如有答疑，采购方将于2020年5月14日上午11：00前，在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）予以公布。各潜在的投标单位无论有无质疑，届时均请上网查看。
铜陵学院
                             2020年5月12日
铜陵学院USB接口多功能采集卡采购项目投标报价表
	序号
	项目(设备)名称
	品牌
	型号规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	USB接口多功能采集卡
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	金额合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总金额
	人民币（大写）：                                                                          （￥           ）


说明：本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、材料损耗费、运输保险费、装卸费、搬运费、承担的风险等一切费用）。
投标单位名称：                              （公章）        投标单位地址：                                     
法定代表人签字或盖章：              
代理人（被授权人）签字或盖章：          
联系电话：                                          日期：                 
铜陵学院USB接口多功能采集卡采购项目 
投标人所投产品主要技术参数偏离表

	序号
	产品名称
	询价函要求的主要技术参数
	拟投标的产品主要技术参数
	响应情况     （正负偏离）

	1
	
	
	
	


备注：投标人需填写此表。

法定代表人或委托代理人（签字）：                 

投标人（盖章）：                                 
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