铜陵学院图书馆消防系统配件采购与安装项目
询 价 文 件

项目编号：铜华诚采购[2019]第005号

    采    购   人：铜陵学院

  招标代理机构：铜陵华诚工程咨询有限公司

2019年1月

铜陵学院图书馆消防系统配件采购与安装项目询价公告
项目编号：铜华诚采购[2019]第005号
铜陵华诚工程咨询有限公司受采购人铜陵学院委托，对铜陵学院图书馆消防系统配件采购与安装项目进行招标采购，请符合资格条件的供应商参加投标。

一、采购项目概况及预算：

铜陵学院图书馆消防系统配件采购与安装项目，预算控制数11.5万元。

二、标段划分：一个标段 
三、采购方式：询价 
四、合格供应商资格条件：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且具有从事本项目的经营范围和能力；
2.受到招投标行政监管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标；
3.本项目不允许联合体投标；
4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。             
5.本项目不允许联合体投标。
五、资格审查：本次采购采取资格后审方式，资格审查将在开标后由询价小组审查。
六、询价文件获取方式：

1.凡有意参加投标者，持投标单位介绍信并于2019年 1 月   31日下午 5 时前（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9 时至12 时、下午 3 时至 5 时（北京时间，下同），在铜陵华诚工程咨询有限公司（详细地址：铜陵市铜井路西段658号）购买询价文件。

2.询价文件每套售价 300 元，售后不退。

七、询价截止及询价时间：2019年 2月 1  日 9 时 00 分，递交询价文件地点：铜陵华诚工程咨询有限公司五楼开标室。
八、联系方式
采购人：铜陵学院    

联系人：程老师
联系电话：0562-5881058    
技术、勘察现场及业务咨询：铜陵学院保卫处 李老师（18956243997）
招标代理机构: 铜陵华诚工程咨询有限公司

联系电话：0562-2825819  

联 系 人：古诚
铜陵学院图书馆消防系统配件采购与安装项目
询价函
            项目编号：铜华诚采购[2019]第005号
铜陵华诚工程咨询有限公司受采购人铜陵学院委托，以询价采购方式采购以下所需的货物。现将有关事项通知如下：
一、询价须知
1、对本项目感兴趣的供应商，不统一安排时间勘察现场，若投标单位有勘察需求，自行与李老师联系（18956243997）。
2、请在本询价通知书规定的截止时间之前，向采购人做出一次性书面报价。本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。
3、供应商如对本询价通知书报价，即表示认可采购人提出的上述要求，且在报价时间截止后不得撤回，否则，该供应商将被记入不良供应商名单，在被限制投标（响应）的时间内不得参与采购人组织的任何采购活动。
4、采购人将根据质量和服务均能满足询价通知书规定的实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商，该供应商的报价即为成交的合同价，报价相同的，通过现场抽签确定成交供应商。是否满足采购文件实质性响应要求，由询价小组按照“少数服从多数”原则评判。
5、供应商的响应函将作为合同的组成部分。
6、响应函如有以下情况，将做无效响应处理。
1）相应位置未加盖投标人单位公章的；
2）相应位置法定代表人或授权委托人未签字或者盖章的

3）所提供的货物清单缺少的或商务、技术参数以及相关要求不能得到真正满足的；
4）没有按规定要求密封装订、未按要求格式填报、文件前后不符的、字迹模糊无法辨认的造成无法评审的；
5）其它不满足本询价文件要求和法定应当否决的情形。

二、货物服务技术标准和要求

以下要求是最低限度技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合招标文件和有关最新工业标准的优质产品。

（一）货物需求

消防系统配件采购与安装项目，具体内容详见附件项目需求。

（二）技术标准
详见项目需求
（三）质量保证
    1、保修期限：质保期一年，时间从设备运行之日起计算，壹年内因质量原因造成漏电、失火等事故的全部后果、损失由成交供应商全部承担。
    2、保修方式：在质保期内，产品出现问题、故障，供货商必须在接采购人通知后2小时内到达现场解决问题。

三、关于偏离
（1）供应商响应文件（响应函）中出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。
（2）实质性偏离是指响应文件未能实质响应询价通知书的要求，所供货物和服务在功能上无法达到询价通知书规定的最低要求。非实质性偏离是指响应文件在实质上响应询价通知书的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，或者所供货物和服务实质上能够满足所列技术需求达到的功能，只是因为采用了不同的技术而导致不能在技术参数中响应。
（3）出现实质性偏离的将作无效响应处理。出现非实质性偏离的，询价小组将要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明、补正或承诺。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明、补正或澄清、补正的内容不能说明问题的，作无效响应处理。询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
（4）响应文件中出现的偏离是否属于实质性偏离，以及偏离程度由询价小组根据项目实际情况确定，询价小组成员意见不一致的，按照少数服从多数的原则确定。
四、询价工作程序
1、询价响应文件递交时间截止时间，铜陵华诚工程咨询有限公司工作人员当众开启技术商务部分响应函并唱出报价。
2、询价小组对供应商技术商务部分响应函进行评审，不合格的将做无效响应处理。
3、询价小组依法推荐出有排序的3名成交供应商。
五、代理服务费
代理服务费4000元整，由招标单位向铜陵华诚工程咨询有限公司支付。

    六、项目需求
1、项目名称：铜陵学院图书馆消防系统配件采购与安装项目
2、项目采购内容：铜陵学院图书馆消防系统配件采购与安装项目（具体内容详见清单）

铜陵学院图书馆消防报警及疏散系统清单

	序号
	名称
	规  格
	单位
	数 量
	备  注

	1
	海湾烟感
	JTY-GD-G3/G3T
	只
	37
	　

	2
	海湾温感
	JTW-ZCD-G3N
	只
	8
	　

	3
	海湾手报
	J-SAM-GST9122A
	只
	6
	　

	4
	海湾消火栓按钮
	J-SAM-GST9123A
	只
	8
	　

	5
	海湾声光报警器
	HX-100B
	只
	6
	　


	6
	海湾单输入模
	GST-LD-8300
	块
	2
	　

	7
	海湾输入输出模块
	GST-LD-8301
	块
	32
	　

	8
	海湾切换模块
	LD-8302C
	块
	2
	　

	10
	消防广播模块
	
	块
	3
	　

	11
	多线控制盘
	GST-LD-KZ014/6
	块
	1
	　

	14
	双回路板
	5000
	块
	1
	　

	15
	消防电话主机
	5000
	台
	1
	　

	16
	消防广播主机
	5000
	台
	1
	　

	18
	铅酸蓄电池
	BT-12M24AT(12V24Ah）
	块
	2
	主机用

	19
	免维护蓄电池
	12V7AH
	块
	1
	气体主机用


铜陵学院图书馆防排烟系统清单
	序号
	名称
	规  格
	单位
	数 量
	备  注

	1
	排烟风机控制柜
	交流接触器SE32AA-G
	　
	1
	　

	2
	排烟机防火阀
	SFD(SD)
	　
	1
	　

	3
	排烟风机风口
	105cm*86cm*21.5cm
	　
	1
	　

	4
	排烟机防护网
	1.23m
	　
	1
	　

	5
	排烟机接线盒
	17.5cm*16.5cm
	　
	1
	　

	6
	排烟风道管
	1m宽*0.81m高*0.9m长
	　
	1
	　

	7
	排烟风道管软接
	2m
	　
	1
	　

	8
	排烟机防雨棚
	4m*2.5m*2m
	　
	1
	　

	9
	正压风机风道
	810*612cm*10m
	　
	1
	　

	10
	正压风机接线盒
	12.5cm*11.5cm
	　
	1
	　

	11
	送风机防雨棚
	3m*2.5m*2m
	　
	1
	　

	12
	上水箱排污阀
	DN50
	　
	1
	　

	13
	正压风口
	
	　
	16
	　

	14
	防火卷执行机构
	
	　
	1
	　

	15
	防火卷帘控制箱
	
	　
	1
	　

	16
	防火卷帘链条
	10A
	根
	17
	　

	17
	防火卷帘安全扣
	　
	个
	17
	　


铜陵学院图书馆消防系统清单
	序号
	名称
	规  格
	单位
	数 量
	备  注

	1
	湿式报警阀组
	ZSFZ150
	组
	1
	　

	2
	水流指示器
	ZSJZ150
	个
	1
	　

	3
	地上式水泵接合器
	SQS150-1.6
	组
	1
	　

	4
	稳压泵
	
	
	1
	　

	8
	电接点压力表
	YX-100
	块
	1
	　

	9
	压力表链接管
	　
	
	1
	　

	10
	DN15球阀
	　
	
	1
	　

	11
	DN50闸阀
	　
	
	1
	　

	12
	泵房压力表
	　
	
	1
	　

	13
	DN150水泵软接
	　
	
	2
	　


六、预算控制数

本项目预算控制数为人民币11.5万元，超过预算价为无效报价，报价需包含货物、运输、装卸、保管、损耗、税金及安装服务费等所需的一切费用。
七、商务要求
1、供货与安装期：合同签订后30日内完成供货与安装。
2、供货地点：采购人指定地点。

3、售后服务要求：质保期一年，时间从系统运行正常后经验收合格之日起计算，壹年内因质量原因造成系统运行不正常等事故的全部后果、损失由成交供应商全部承担。
    4、产品质量：合格

5、付款方式：货到现场验收数量，设备安装完成并验收合格后，付至合同价款的90%，余款10%作为质保金，质保期一年。期满无质量问题，一次性无息付清。
6.成交供应商在领取成交通知书时需按采购人要求提交有效的消防设备检测报告报采购人审核，审核不通过的，采购人有权取消成交供应商资格，并顺延至第二成交供应商，以此类推。
八、供应商资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且具有从事本项目的经营范围和能力。

2.受到招投标行政监管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。
3.本项目不允许联合体投标；

4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。             
5.本项目不允许联合体投标。

九、编制供应商响应文件要求

1．供应商需提交一式两份响应文件，文件需包含技术商务部分响应函及报价函，均需正本和副本各一份，正、副本不一致的，以正本为准。
2．供应商可将正本和副本单独密封封装，也可将正副本合并密封封装。封装应该严密、不易破损，封口处应盖有供应商公章。
3．技术商务部分响应函及报价函参考格式，所供货物应注明品牌。
技术商务部分响应函内还需附以下资料复印件（除法人委托授权书是原件加盖单位公章，其余的提供复印件加盖单位公章）；
1.营业执照副本（原件备查）；

2.企业资质证书（原件备查）；
3.法人代表及被授权人身份证、法人委托授权书；

4.提交承诺函，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
5.无被限制投标承诺函；
6.其它需要提交的资料。
询价响应文件密封袋封面样式
(填写采购项目名称)询价响应文件
采购项目编号:

投标单位名称（单位盖章） ：

地址：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

报价日期：
法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

单位性质：                                                

地    址：

  


       


          
成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   

年    龄：                 职务：
                   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）
日  期：      年     月     日
授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：         （签字）性别 ：         年龄：         

身份证号码：                    职务：                      

投  标  人：                                      （盖盖章）
法定代表人：                                  （签字或盖章）
 授权委托日期：     年     月     日
无被限制投标承诺函【格式】

致：  （招标人）        
      （投标单位名称）      承诺，至投标截止之日，我公司不在招投标行政监管部门限制投标处罚期内。

特此承诺。

投标单位公章：      

企业法定代表人签字或盖章：

日期：

诚信承诺书【格式】
致招标人：                      
我单位在参加                项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与招标人（采购人）、招标代理机构或其他投标人（供应商）串通投标。

四、不以向招标人（采购人）、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人（采购人）依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《政府采购法》、《铜陵市公共资源交易市场主体不良行为记录与披露办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人（采购人）或其他投标人（供应商）造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

投标单位：                           （盖章）

法定代表人：                          （签名）

日期：

投标函格式  

致招标（招标）人：                      
1、根据贵方       （项目名称）招标公告及招标文件，我们决定参加贵方组织的项目的招标招标活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需的服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、一旦我方中标，我方承诺       日历天内完成，服务质量达到         标准。
5、我方为本项目提交的投标文件技术标正本一份、副本一份，商务标正本一份、副本一份。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的投标人。

8、我方承诺，我方的投标报价即为我方完成本项目全部招标内容的总费用，包括：人员工资、合理利润、税金、风险费、招标代理费等所有费用。在合同履行时，我方保证对物业服务人员按时按量发放人工工资及相关待遇，所有因工资薪酬纠纷引起的一切责任由我方承担。

投标单位名称：

（公章）

投标单位授权代表姓名（签字）：
日期：

电话： 
投标单位开户行:                      账号:
附件二：技术商务部分响应函样式
询价采购供应商响应函

采购项目编号:

致： 

我公司已认真阅读了贵方发布的（项目名称）    询价采购函，接受贵方“询价须知”提出的各项要求，参与该项目报价。
1、 技术响应表（参考）：

铜陵学院图书馆消防报警及疏散系统清单

	序号
	名称
	规  格
	单位
	数 量
	备  注

	1
	海湾烟感
	JTY-GD-G3/G3T
	只
	37
	　

	2
	海湾温感
	JTW-ZCD-G3N
	只
	8
	　

	3
	海湾手报
	J-SAM-GST9122A
	只
	6
	　

	4
	海湾消火栓按钮
	J-SAM-GST9123A
	只
	8
	　

	5
	海湾声光报警器
	HX-100B
	只
	6
	　

	6
	海湾单输入模
	GST-LD-8300
	块
	2
	　

	7
	海湾输入输出模块
	GST-LD-8301
	块
	32
	　

	8
	海湾切换模块
	LD-8302C
	块
	2
	　

	10
	消防广播模块
	
	块
	3
	　

	11
	多线控制盘
	GST-LD-KZ014/6
	块
	1
	　

	14
	双回路板
	5000
	块
	1
	　

	15
	消防电话主机
	5000
	台
	1
	　

	16
	消防广播主机
	5000
	台
	1
	　

	18
	铅酸蓄电池
	BT-12M24AT(12V24Ah）
	块
	2
	主机用

	19
	免维护蓄电池
	12V7AH
	块
	1
	气体主机用


铜陵学院图书馆防排烟系统清单
	序号
	名称
	规  格
	单位
	数 量
	备  注

	1
	排烟风机控制柜
	交流接触器SE32AA-G
	　
	1
	　

	2
	排烟机防火阀
	SFD(SD)
	　
	1
	　

	3
	排烟风机风口
	105cm*86cm*21.5cm
	　
	1
	　

	4
	排烟机防护网
	1.23m
	　
	1
	　

	5
	排烟机接线盒
	17.5cm*16.5cm
	　
	1
	　

	6
	排烟风道管
	1m宽*0.81m高*0.9m长
	　
	1
	　

	7
	排烟风道管软接
	2m
	　
	1
	　

	8
	排烟机防雨棚
	4m*2.5m*2m
	　
	1
	　

	9
	正压风机风道
	810*612cm*10m
	　
	1
	　

	10
	正压风机接线盒
	12.5cm*11.5cm
	　
	1
	　

	11
	送风机防雨棚
	3m*2.5m*2m
	　
	1
	　

	12
	上水箱排污阀
	DN50
	　
	1
	　

	13
	正压风口
	
	　
	16
	　

	14
	防火卷执行机构
	
	　
	1
	　

	15
	防火卷帘控制箱
	
	　
	1
	　

	16
	防火卷帘链条
	10A
	根
	17
	　

	17
	防火卷帘安全扣
	　
	个
	17
	　


铜陵学院图书馆消防系统清单

	序号
	名称
	规  格
	单位
	数 量
	备  注

	1
	湿式报警阀组
	ZSFZ150
	组
	1
	　

	2
	水流指示器
	ZSJZ150
	个
	1
	　

	3
	地上式水泵接合器
	SQS150-1.6
	组
	1
	　

	4
	稳压泵
	
	
	1
	　

	8
	电接点压力表
	YX-100
	块
	1
	　

	9
	压力表链接管
	　
	
	1
	　

	10
	DN15球阀
	　
	
	1
	　

	11
	DN50闸阀
	　
	
	1
	　

	12
	泵房压力表
	　
	
	1
	　

	13
	DN150水泵软接
	　
	
	2
	　


二、交货期和地点

合同签订后      日内完成供货与安装，交付采购单位验收。交货地点为采购人单位所在地或询价函所指定的地点。

三、技术支持与服务承诺：

四、有关资质证明材料：

询价通知要求的资格证明文件，复印件必须装订入响应文件。

五、联系方式   

联 系 人：                 联系电话：             

供应商名称（盖章）：

法人代表（印章）：               年   月   日
附件三：报价函样式
询价采购供应商报价函

采购项目编号:铜陵华诚采购
致：
我公司已认真阅读了贵方发布的（项目名称）     询价采购函，接受贵方“询价须知”提出的各项要求，并对以下报价承担相应责任。
投标报价汇总表
	序号
	项目名称
	投标总价
	备注

	1
	
	大写： 

小写：
	


注：本报价最终报价（包括所投货物、税费、调试等应承担的风险一切费用）
一、铜陵学院图书馆消防报警及疏散系统报价明细表

	序号
	名称
	规  格
	单位
	数 量
	单价
	金额

	1
	海湾烟感
	JTY-GD-G3/G3T
	只
	37
	
	

	2
	海湾温感
	JTW-ZCD-G3N
	只
	8
	
	

	3
	海湾手报
	J-SAM-GST9122A
	只
	6
	
	

	4
	海湾消火栓按钮
	J-SAM-GST9123A
	只
	8
	
	

	5
	海湾声光报警器
	HX-100B
	只
	6
	
	

	6
	海湾单输入模
	GST-LD-8300
	块
	2
	
	

	7
	海湾输入输出模块
	GST-LD-8301
	块
	32
	
	

	8
	海湾切换模块
	LD-8302C
	块
	2
	
	

	10
	消防广播模块
	
	块
	3
	
	

	11
	多线控制盘
	GST-LD-KZ014/6
	块
	1
	
	

	14
	双回路板
	5000
	块
	1
	
	

	15
	消防电话主机
	5000
	台
	1
	
	

	16
	消防广播主机
	5000
	台
	1
	
	

	18
	主机用铅酸蓄电池
	BT-12M24AT(12V24Ah）
	块
	2
	
	

	19
	气体主机用免维护蓄电池
	12V7AH
	块
	1
	
	

	20
	安装调试人工费用
	无需报价，此费用包含在各项单价中

	
	合计：        元


供 应 商：（公章）

法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）
日期：     年    月    日
二、铜陵学院图书馆防排烟系统报价明细表

	序号
	名称
	规  格
	单位
	数 量
	单价
	金额

	1
	排烟风机控制柜
	交流接触器SE32AA-G
	
	1
	
	

	2
	排烟机防火阀
	SFD(SD)
	
	1
	
	

	3
	排烟风机风口
	105cm*86cm*21.5cm
	
	1
	
	

	4
	排烟机防护网
	1.23m
	
	1
	
	

	5
	排烟机接线盒
	17.5cm*16.5cm
	
	1
	
	

	6
	排烟风道管
	1m宽*0.81m高*0.9m长
	
	1
	
	

	7
	排烟风道管软接
	2m
	
	1
	
	

	8
	排烟机防雨棚
	4m*2.5m*2m
	
	1
	
	

	9
	正压风机风道
	810*612cm*10m
	
	1
	
	

	10
	正压风机接线盒
	12.5cm*11.5cm
	
	1
	
	

	11
	送风机防雨棚
	3m*2.5m*2m
	
	1
	
	

	12
	上水箱排污阀
	DN50
	
	1
	
	

	13
	正压风口
	
	
	16
	
	

	14
	防火卷执行机构
	
	
	1
	
	

	15
	防火卷帘控制箱
	
	
	1
	
	

	16
	防火卷帘链条
	10A
	根
	17
	
	

	17
	防火卷帘安全扣
	
	个
	17
	
	

	18
	安装调试人工费用
	无需报价，此费用包含在各项单价中

	
	合计：        元


供 应 商：（公章）

法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）
日期：     年    月    日
三、铜陵学院图书馆消防系统报价明细表

	序号
	名称
	规  格
	单位
	数 量
	单价
	金额

	1
	湿式报警阀组
	ZSFZ150
	组
	1
	　
	

	2
	水流指示器
	ZSJZ150
	个
	1
	　
	

	3
	地上式水泵接合器
	SQS150-1.6
	组
	1
	　
	

	4
	稳压泵
	
	个
	1
	　
	

	8
	电接点压力表
	YX-100
	块
	1
	　
	

	9
	压力表链接管
	　
	
	1
	　
	

	10
	DN15球阀
	　
	
	1
	　
	

	11
	DN50闸阀
	　
	
	1
	　
	

	12
	泵房压力表
	　
	
	1
	　
	

	13
	DN150水泵软接
	　
	
	2
	
	

	14
	安装调试人工费用
	无需报价，此费用包含在各项单价中

	
	合计：        元


供 应 商：（公章）
法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）
日期：     年    月    日
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