铜陵学院信息化设备日常维修、设备更换备品备件采购项目 
询价文件
项目编号：tlxyzb[2025]103
采购人：铜陵学院

二〇二五年十一月
第一章 询价公告
铜陵学院信息化设备日常维修、设备更换备品备件采购项目询价公告
一、项目基本情况：
1、项目名称：铜陵学院信息化设备日常维修、设备更换备品备件采购项目
2、项目编号：tlxyzb[2025]103
3、预算控制价：5.21万元
4、采购方式：询价
5、供货期限：自合同签订之日起30日内完成供货。
二、投标人资格条件：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购；

3、本项目的特定资格要求：须有自2023年1月1日至投标截止日以来，网络相关设备的供货或安装业绩；

    4、不接受联合体投标，资格审查采用后审方式；
    5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为候选供应商，不得确定为供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

    三、询价文件获取：
凡有意参加投标者，请在铜陵学院网站上自行下载询价文件，本项目无须报名，亦不收取报名费。
四、询价文件答疑澄清
投标人如有疑问或需要招标人进一步澄清的事宜，请在2025年11月27日上午11：00前，以书面形式向采购人提出或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn，如有答疑，采购人将于 2025年11月 28日下午17：00前，在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）予以公布。各潜在的投标单位无论有无质疑，届时均请上网查看。
五、递交响应文件时间及地点：
凡符合投标资格、有意向的投标单位，请于2025年12月1日上午10:30前，将响应文件送达铜陵学院新校区信息综合楼511室，联系人：党老师（0562-5881077）。（请投标人在12月1日上午投递响应文件，其它时段不接收。进校前请按要求在微信小程序里办理入校申请，接访部门选填国有资产管理处）。
六、其他事项：
本项目投标人不参加开标会。
七、联系方式：
1、涉及商务部分联系人：代老师   联系电话：0562-5883540；
    2、涉及技术部分联系人：金老师   联系电话：0562-5886726。
                                                           铜陵学院
                                           2025年11月24日
第二章 投标人须知一览表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	预算控制价
	5.21万元

	2
	投标人资格要求
	见询价公告

	3
	采购方式
	询价

	4
	评标方法
	有效最低价

	5
	供货期限
	自合同签订之日起30日内完成供货。
上述要求不允许负偏离。否则，按无效响应文件处理。

	6
	是否接受联合体投标
	不接受

	7
	对询价文件质疑的提出
	对询价文件有异议的应在投标截止时间前提出质疑。逾期不予受理。

	8
	是否接受分包履约
	不接受

	9
	免费质保期
	3年。
上述要求不允许负偏离。否则，按无效响应文件处理。

	10
	标段划分
	一个标段

	11
	成交候选人的推荐
	评审小组按照询价文件的规定对各供应商的响应文件进行评审，并从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序确定3名成交候选人。

	12
	勘察现场的要求
	/

	13
	构成询价文件的其他文件
	询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为比选文件的有效组成部分

	14
	投标有效期
	开标后三个月

	15
	付款方式
	货到并验收合格后一次性付款。
上述要求不允许负偏离。否则，按无效响应文件处理。

	16
	履约保证金
	无

	17
	响应文件份数
	一份正本，一份副本。

	18
	递交投标文件地点及开标地点
	见询价公告，投标人应当仔细上网查看地点及时间相关发布或变更信息，递交至错误的投标地点将造成标书无法接受。

	19
	投标截止时间及开标时间
	见询价公告，迟于投标截止时间递交的文件将不予接受

	20
	费用承担
	投标人参加投标活动发生的一切费用均自理

	21
	合同签订时间
	采购人通知领取成交通知书后，成交供应商应在3日内领取成交通知书，领取后30天内与采购人签订合同，逾期不领取成交通知书或不签订合同的，顺延至第二中标人或重新采购。


第三章 采购需求
前注：

1、所有技术参数要求须全部满足或优于询价文件，否则响应无效。成交供应商要保证产品相关证明材料的真实性，相关证明材料原件要求在成交后签合同前提交给采购人审核，若不能提供或提供的材料与询价文件不一致，将被视为虚假响应，采购人有权拒绝签订合同，并报相关监管部门依法处理。
2、所投产品应符合国家相关质量认证；

3、投标时需提供所投产品的品牌、规格型号、投标单位，装订在响应文件中。

4、投标报价为所投产品项目的最终报价（包括产品价款、辅材及配件、运输费、人工及安装调试费、拆除原收费系统设备等一切费用）。
一、项目基本情况
为进一步提升学校网络系统的稳定性与应急响应能力，确保各类网络设备在运行过程中出现故障时能够快速恢复，本次拟采购一批网络设备备品备件。本次采购旨在建立完善的备品备件库，以保障关键网络设备的持续运行，降低因设备故障导致的业务中断风险。所以本次采购备品备件设备满足日常使用。
二、技术方案及服务要求
1、采购需求表

	序号
	品目名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	POE交换机
	1. 性能：整机交换容量 ≥6.7Tbps；转发性能 ≥126Mpps ；
2.端口：≥24个千兆电口，≥4个千兆光口；整机供电功率不少400W;
3.固化单电源，无风扇静音设计
4.IPv4路由表容量≥512 ，MAC地址表≥16K，ARP表项≥1K；
5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
6.支持横向虚拟化，最大可堆叠设备≥9台；
7.支持802.3ad链路聚合基本功能，投标时提供第三方检测报告证明；
8.支持STP/RSTP/MSTP等环网技术，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，环网故障恢复时间≤50ms；
9.支持802.3x流控及半双工背压流控；
10.支持包过滤功能，可以实现基于端口的限速、基于流的重定向、基于时间端的流量控制能力；
11.基于安全设计，支持用户分级管理和口径保护，支持AAA/Radius/802.1X/MAC等多种认账方式，支持终端管理能力；
12.基于可维护性设计，支持NQA网络质量分析、支持DLDP、支持虚拟电缆检测能力，帮助客户提升全网运维效率，投标时提供官网截图或彩页证明。
	4
	台

	2
	接入交换机
	1. 性能：整机交换容量 ≥6.7Tbps；转发性能 ≥126Mpps ；
2.端口：≥24个千兆电口，≥4个千兆光口；
3.固化单电源，无风扇静音设计；
4.IPv4路由表容量≥512 ，MAC地址表≥16K，ARP表项≥1K；
5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
6.支持横向虚拟化，最大可堆叠设备≥9台；
7.支持802.3ad链路聚合基本功能，投标时提供第三方检测报告证明；
8.支持STP/RSTP/MSTP等环网技术，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，环网故障恢复时间≤50ms；
9.支持802.3x流控及半双工背压流控；
10.支持包过滤功能，可以实现基于端口的限速、基于流的重定向、基于时间端的流量控制能力；
11.基于安全设计，支持用户分级管理和口径保护，支持AAA/Radius/802.1X/MAC等多种认账方式，支持终端管理能力；
12. 基于可维护性设计，支持NQA网络质量分析、支持DLDP、支持虚拟电缆检测能力，帮助客户提升全网运维效率，投标时提供官网截图或彩页证明。
	2
	台

	3
	汇聚交换机
	1.交换容量≥5.98Tbps，包转发率≥222Mpps；
2.固定接口≥8 *10/100/1000TX以太网端口，≥24个SFP端口、≥4个SFP+端口；
3.支持多种认证，如802.1X，WEB认证，MAC认证。支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速，支持丰富以太网IPv6功能等；
4.支持丰富的ARP防御功能，实现用户合法性检查功能和ARP报文有效性检查功能，ARP限速，避免大量ARP报文对CPU进行冲击等等。投标时提供官网截图或彩页证明；
5.支持DHCP Server、Client、Snooping、Relay、Option82；
6.支持网管平台管理，可以查看端口管理、工作模式、接口类型、VLAN查看修改新增等，投标时提供功能截图并加盖公章；
7.支持VLAN功能和生成树协议；具有QOS保证功能；投标时以上功能提供第三方检测报告证明。
	2
	台

	4
	多模双芯万兆光模块
	多模双芯万兆光模块；
	5
	对

	5
	多模单芯万兆光模块
	多模单芯万兆光模块；
	5
	对

	6
	一卡通手持POS机
	1.操作系统：Safedroid OS；
2.处理器：四核1.2 GHz；
3.显示屏：5.0 英寸彩色显示屏，分辨率480×854/1280*720；
4.触摸屏：超灵敏电容屏，支持多点触控、手套触摸；
5.内存：ROM：8GB；

6.包含物联网卡及对应流量5年服务费；
7.要求与学校现有一卡通系统兼容使用（投标时需提供投标人承诺函）。
	2
	台

	7
	光纤交换机模块
	1.博科  6506 交换机 16G 多模模块；

2.要求与学校现有博科  6506 交换机兼容使用。
	6
	个

	8
	光转电模块
	1.SFP-GE-T千兆电口模块；

2.封装类型 SFP光口转RJ45使用。
	5
	个


2、售后服务要求：
1.免费质保期：3年。

2. 兼容性要求：投标人本次所投备品备件须与现有网络设备品牌完全兼容，确保即插即用。

3. 售后服务：供应商须提供7×24小时技术支持服务，关键部件故障时须能在4小时内响应，24小时内提供替换方案或现场支持。

3、本次项目中所有要求的合同签订前需提供材料，均需要在合同签订前提供，若无法提供，视为放弃中标资格。
第四章  评标办法
一、总则：本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标的科学性、公正性，根据相关法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。
二、评标程序
1.首先由评审小组开启响应文件。先对投标人的投标文件进行有效性审查，再对通过有效性审查的投标人进行商务（报价）部分评审。
2. 评审小组按评标办法，推荐有排序的成交候选人。对否定的投标文件，评审小组要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对出现认定异议的，按照少数服从多数的原则由评审小组采取投票方式表决确定。
三、 有效性审查
	序号
	合格条件
	评审要求
	响应文件格式及提交资料要求

	1
	营业执照
	合法有效
	复印件加盖公章装订在响应文件内，原件入围后审查。

	2
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
	按响应文件格式
	提供承诺书加盖单公章装订在响应文件中。

	3
	授权书
	按响应文件格式
	提供授权委托书并加盖投标单位公章装订在响应文件内（法定代表人参加投标的无需投标授权书，提供身份证明复印件或影印件）。

	4
	特定资格要求
	合法有效
	提供业绩合同复印件加盖公章。 

	5
	响应情况
	按响应文件格式
	提供投标响应表。


注： ①以上条款中有一条不符合即为不合格；
②经公证部门公证的复印件和原件具有同等效力；
③以上评审内容均应在响应文件中体现；
④资格审查未通过的投标文件将不得进入投标报价部分的评审；
⑤投标人投标文件所列信息及其他原件如有虚假，一经查实，将上报主管部门，是中标候选人的，取消其中标候选人资格；
⑥以上所述营业执照、资质证书、相关证明等原件在入围后审查。
四、商务标评审（报价部分）
评审小组将根据通过有效性审查的投标人的报价进行评审，按由低到高的顺序确定成交候选人。
五、成交候选人
评审小组从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序确定成交候选供应商，并编写评审报告。如报价相同，则评审小组通过抽签方式确定成交候选供应商。
第五章  响应文件部分格式
一、法定代表人授权书（格式）
致： 

本授权书声明：  （供应商名称）  的  （法人代表姓名） 授权（被授权人的姓名）为我方就编号为 tlxyzb[2025]103 的“铜陵学院信息化设备日常维修、设备更换备品备件采购项目”询价活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目响应、签订合同以及合同执行有关的一切事务。 

特此声明。
法定代表人签字或盖章：
职务：
代理人（被授权人）签字或盖章：
职务：
供应商名称：（公章）
日期：
二、报价表
项目名称：铜陵学院信息化设备日常维修、设备更换备品备件采购项目
项目编号：   tlxyzb[2025]103号  
	供应商名称
	

	报价
（人民币）
	                         元（大写） 
                         元（小写） 

	备注说明
	


供应商（公章）：                               日期：            
注：1.本页《报价表》请加盖公章后装订在响应文件内。
2.特殊事项在备注中注明。
三、分项报价表

	序号
	货物名称
	品牌、型

号规格
	生产厂商
	单位
	数量
	单价

（元）
	小计

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	
	
	
	
	
	


投标供应商（签章）：                  
日      期：                     
备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。
2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

四、投标响应表
	按询价文件规定填写
	按投标供应商所投内容填写

	第一部分：技术部分响应

	序号
	品名
	技术参数要求
	投标响应要求
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	第二部分：资信及报价部分响应

	序号
	内容
	招标要求
	投标承诺
	偏离说明

	1
	免费质保期
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	

	3
	供货期限
	
	
	

	4
	其他
	
	
	


投标供应商（签章）：                  
日      期：                     
备注：

1、投标供应商必须逐项对应描述投标货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2、投标供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则在上表偏离说明中详细注明。如不填写视为响应招标文件所有条款；
3、响应部分可后附详细说明及技术支持资料。
五、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商公章：                      

日      期：                       
无不良信用记录声明函

本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：
1、公司被人民法院列入失信被执行人；
2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；
3、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司已就上述不良信用行为按照询价文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。
供应商公章：                      

日      期：                       
六、投标函
致：铜陵学院
根据贵方的询价公告，我方兹宣布同意如下：
1.按询价文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见报价表，如我方中标，我方承诺愿意按询价文件规定履约。
2.我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。
3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。
4.我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
5.我方同意从询价文件规定的开标日期起遵循本询价文件，并在询价文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
6.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。
7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。
8.我方接受询价文件规定的要求。
投标人签章：                     
日      期：                     
七、本询价文件要求的其他证明材料
（格式自拟）
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