  铜陵学院2019年新校区学生公寓智能电控设备采购及安装项目
投标报价表

	序号
	设备名称
	详细技术参数
	计量单位
	计划数量
	单价（元）
	金额（元）
	品牌


1、规格：2U机架式服务器；

2、处理器：1颗英特尔至强E5-2620v4处理器，最大支持两颗处理器；

★3、内存：32G DDR4内存，主板集成20个内存插槽，最大可扩展2.5T内存；

★4、硬盘：3块300G SAS 10000转企业级热插拔硬盘，最大支持26个2.5寸热插拔SATA/SAS/SSD接口硬盘；

5、RAID功能：八通道高性能SAS 2G缓存卡,支持RAID0,1,10,5，6等模式；

6、网卡：集成2高性能千兆以太网控制器，集成一个独立的千兆GbM网络接口专门用于IPMI的远程管理；

7、配件：机架安装导轨

8、电源：双电源；

9、I/O扩展：PCI-E扩展槽≥6个； 

	★10、安全配置：支持原厂操作系统安全加固软件。 并提供微软兼容性认证证书。

★11、国产品牌，非OEM品牌或联合品牌，所投设备原厂商需提供服务器相关的国家重点实验室证明文件，IT服务管理体系认证（ISO20000），信息安全管理体系认证（ISO27001）；

★12、服务：提供三年免费上门硬件保修服务承诺函
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	金额合计
	

	投标报价总金额
	人民币（大写）：                                         （￥           ）


投标单位名称：                              （公章）        

投标单位地址：                                
法定代表人签字或盖章：              
代理人（被授权人）签字或盖章：          
联系电话：             
日期：                 
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