铜陵学院2021年消防管道、阀门检修更换采购项目询价函 
项目编号:tlxyzb[2021]029号
铜陵学院因校园消防安全管理工作需要，拟对现有的消防管道、阀门检修更换采购安装服务。现将该项目对外询价采购，欢迎具有经销资质和供应能力的厂家或经销商参加投标报价。有关具体事项公告如下：
1、 项目概况：
1、铜陵学院翠湖校区、育秀校区现有室内消火栓、外框约1500个，室外消火栓约60只、水泵结合器约20只、消防水箱约20个、各类管道阀门约300个。因年久失修，损坏率较高，每年维修更换费用约在5万元内。
2.项目名称：铜陵学院2021年消防管道、阀门检修更换采购服务。
3.产品名称、规格型号、计划数量及原有品牌等：
	序号
	设备名称
	详细规格型号要求
	单位
	数量
	备注

	1
	热镀锌钢管
	DN150
	米
	1
	均含人工

	2
	热镀锌钢管
	DN140
	米
	1
	同上

	3
	热镀锌钢管
	DN65
	米
	1
	同上

	4
	沟槽式管接头直接
	DN150-DN65
	个
	1
	同上

	5
	沟槽式管接件90弯头
	MFZ\ABC4,GB-43511-2005
	个
	1
	同上

	6
	沟槽式管接件45弯头
	DN150-DN65
	个
	1
	同上

	7
	沟槽式管接件、正三通
	DN150-DN65
	个
	1
	同上

	8
	沟槽式管接件、法兰片
	DN150-DN65
	个
	1
	同上

	9
	沟槽式管接件、育板
	DN150-DN65
	个
	1
	同上

	10
	沟槽式管接件、蝶阀
	DN150-DN65
	个
	1
	同上

	11
	沟槽式管接件、闸阀
	DN150-DN65
	个
	1
	同上

	12
	沟槽式管接件、正三通
	DN150-DN65
	个
	1
	同上

	13
	沟槽式管接件、压力表
	DN150-DN65
	个
	1
	同上

	14
	沟槽式管接件、减压阀
	DN150-DN65
	个
	1
	同上

	15
	沟槽式管接件、室外消火栓
	DN150-DN65
	个
	1
	同上

	16
	沟槽式管接件、室内消火栓
	DN150-DN65
	个
	1
	同上

	17
	沟槽式管接件、水泵结合器
	DN150-DN65
	个
	1
	同上

	18
	箱式高压水枪、卷盘
	DN150-DN65
	个
	1
	同上

	19
	室内消火栓、铝合金门框
	不低于原安装标准
	套
	1
	同上

	20
	室外试验消防箱及铝合金门框
	不低于原安装标准
	套
	1
	同上

	21
	消防水箱及浮球阀
	DN150-DN65
	个
	1
	同上

	22
	室内外消火栓、防冻套
	DN150-DN65
	个
	1
	同上


    说明：1.上述各产品的数量系采购人对相关产品单价采购需求，中标单位将作为铜陵学院2021年消防管道、阀门检修采购更换协议供货商，所供货物具体品目及数量以采购人实际需求为准，据实结算。
2.上述采购包含安装、人工、税费等一切费用。
3.上述消防产品需提供国家消防装备质量检验中心或国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心提供的检验报告复印件；热镀锌钢管需符合国标GB/T3091-2008要求。
二、投标人必须具备的资格条件
1.具有生产或经营所投标产品的有效资质证件；
2.投标单位必须具备独立法人资格或工商注册的个体工商户；
3.承认并严格履行询价函的各项规定，所投产品必须满足本次招标产品的技术质量要求，并能保证及时供货且有完善的售后服务能力；
4.单位及其法人近三年内无违纪违法行为，自觉遵守高校廉洁从业（政）的各项规定。
三、产品质量及服务要求
1.所投各产品的数量系招标单位对相关产品单价采购，中标单位将作为铜陵学院消防管道、消火栓（及外框）阀门检修更换项目采购协议供货商，所供货物具体品目及数量、供货时间、供货地点必须按照招标单位实际需求，及时送达指定位置安装调试到位并与学校现有管道匹配，确保验收合格并交付正常使用。
2.所供产品各项质量、安全和技术指标必须达到或超过国家相关最新标准的要求，并随货提供与所供产品相应的各种规格、型号产品质量验证证书和检验合格报告、产品质量合格证书、质量保证书及国家强制性产品认证证书等全部质量证明资料。
3.服务响应时间：接到校方通知后在二小时内赶到现场处理。
四、投标须知
（一）投标注意事项及报价须知：
1.投标人在投标之前，对本询价项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本询价项目的相关条款，认同招标方的解释。
2.投标报价为所投项目的最终报价。（包括投入设备、人力等成本，以及保险费、利税和应承担的风险等一切费用）。
（二）投标函编制：
投标人需提交一式两份（一份正本、一份副本）投标函函，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准）及投标报价单位及项目名称，且须密封（“正本”和“副本”可封装在一个档案袋内）并于密封处（封装袋上、下封口处）及封面加盖单位公章。投标函内需附以下资料（复印件须加盖单位公章）：
1.投标资质材料（企业简介、企业法人营业执照复印件等）或个体工商户注册登记证书；
2.消防产品需提供国家消防装备质量检验中心或国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心提供的检验报告复印件；
3.法定代表人授权书原件；
4.产品质量、免费售后服务承诺函；
5.《铜陵学院2021年消防管道、阀门检修更换采购项目投标报价表》[如投标报价表填写不完整（缺项）则为无效投标]；
6.供货与安装承诺函； 
7.投标单位认为需要提供的其它资料。
（三）标书投送：
1.参与投标单位需在投标前通过企业（单位）账户向我校指定账户“户名：铜陵学院；账号：1990301021000032836；开户行：徽商银行北京路支行”转账支付投标保证金（人民币）壹仟元整（￥1000.00元）；备注×××项目投标保证金。
2.凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为被询价对象。请有意参与投标报价的单位于2021年5月14日上午11：00前，凭投标保证金（银行转账方式支付）缴纳凭证将投标文件送达铜陵学院南大门值班室，联系人：胡老师（13955931061）。（因新冠肺炎疫情防控要求，请投标人在5月14日上午投递投标函，其它时段不接收）。
（四）其它事项：
1.招标方将综合投标人实力、报价、产品性能及技术参数指标响应、售后服务及质保期承诺、供货期承诺等因素，按有效低价法合理确定中标单位。
2.中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。
3.中标单位应及时与招标方联系，进一步洽谈履约及相关事宜。如拟中标单位对中标结果不能及时作出响应，或响应程度可能影响到招标方的需要，招标方有权对该单位作出不予中标处理，从而选择其它的候选单位作为中标单位。
4.投标人的报价函将作为合同的组成部分。
5.若投标单位不足三家采购方式改为竞争性谈判。
[bookmark: _GoBack]五、付款方式
1.付款方式：不支付预付款。中标人根据采购人实际所需及时将产品送达指定位置更换安装到位，根据实际更换材料的数量据实结算实际货款的90%；余款（10%货款）作为质量保证金，在质保期满一年且无产品质量与售后服务方面问题后支付（不计利息）。（按学期结算并支付）
2.中标单位的投标保证金转为履约保证金，合同服务期期满后不计息予以退还；未中标单位的投标保证金在确定未中标后10工作日后不计息予以原账号退还。
六、业务联系
1.招标采购负责部门：涉及本项目报名与招投标商务部分事项，请与铜陵学院国资处程老师联系。联系电话：0562-5881058。
2.使用（主管）部门：本项目为铜陵学院保卫处使用项目，如需了解项目具体情况或有技术业务咨询请联系铜陵学院保卫处李老师联系（0562-5882910）。
3. 投标人如有疑问或需要采购方进一步澄清的事宜，请在2021年5月10日上午11：00前，以书面形式向采购方提出或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn，如有答疑，采购方将于2021年5月10日下午16：30前，在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）予以公布。各潜在的投标单位无论有无质疑，届时均请上网查看。
铜陵学院
                            2021年5月6日




















附件：
1、营业执照副本









































2、授权委托书
致：（采购单位名称）
本授权书声明：（投标人名称）的（姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）为我方就         号＂（项目全称）＂项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明。

代表人签字或盖章：
职务：

代理人（被授权人）签字或盖章：
职务：

投标人名称：
（公章）

                                         日期：

 




3、投标函格式
致：铜陵学院
1.根据贵方tlxyzb[2021]029号招标文件要求，我们决定参加贵方组织的铜陵学院2021年消防管道、阀门检修采购更换服务项目的采购投标活动。我方授权         (姓名和职务)代表我方    （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
2.我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。
3.我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件。
4.一旦我方中标，我方将严格履行合同。
5.我方为本项目提交的投标文件一式二份，其中正本一份、副本一份。
6.我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：
（公章）

投标单位代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

 (
7
)
铜陵学院2021年消防管道、阀门检修更换采购项目投标报价表

	序号
	设备名称
	详细规格型号要求
	计量单位
	计划数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	热镀锌钢管
	DN150
	米
	1
	
	
	

	2
	热镀锌钢管
	DN140
	米
	1
	
	
	

	3
	热镀锌钢管
	DN65
	米
	1
	
	
	

	4
	沟槽式管接头直接
	DN150-DN65
	个
	1
	
	
	

	5
	沟槽式管接件90弯头
	MFZ\ABC4,GB-43511-2005
	个
	1
	
	
	

	6
	沟槽式管接件45弯头
	DN150-DN65
	个
	1
	
	
	

	7
	沟槽式管接件、正三通
	DN150-DN65
	个
	1
	
	
	

	8
	沟槽式管接件、法兰片
	DN150-DN65
	个
	1
	
	
	

	9
	沟槽式管接件、育板
	DN150-DN65
	个
	1
	
	
	

	10
	沟槽式管接件、蝶阀
	DN150-DN65
	个
	1
	
	
	

	11
	沟槽式管接件、闸阀
	DN150-DN65
	个
	1
	
	
	

	12
	沟槽式管接件、正三通
	DN150-DN65
	个
	1
	
	
	

	13
	沟槽式管接件、压力表
	DN150-DN65
	个
	1
	
	
	

	14
	沟槽式管接件、减压阀
	DN150-DN65
	个
	1
	
	
	

	15
	沟槽式管接件、室外消火栓
	DN150-DN65
	个
	1
	
	
	

	16
	沟槽式管接件、室内消火栓
	DN150-DN65
	个
	1
	
	
	

	17
	沟槽式管接件、水泵结合器
	DN150-DN65
	个
	1
	
	
	

	18
	箱式高压水枪、卷盘
	DN150-DN65
	个
	1
	
	
	

	19
	室内消火栓、铝合金门框
	不低于原安装标准
	套
	1
	
	
	

	20
	室外试验消防箱及铝合金门框
	不低于原安装标准
	套
	1
	
	
	

	21
	消防水箱及浮球阀
	DN150-DN65
	个
	1
	
	
	

	22
	室内外消火栓、防冻套
	DN150-DN65
	个
	1
	
	
	

	金额合计
	
	 
	
	
	
	

	投标报价总金额
	人民币（大写）：                                          （￥           ）


说明：本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、安装辅材、人力等成本，以及保险费、利税和应承担的风险等一切费用）。

投标单位名称：（公章）         

法定代表人签字或盖章：             

代理人（被授权人）签字或盖章：        
联系电话：                                             日期：                       
