铜陵学院电工、钳工技能测试耗材及工具采购项目市场
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件
项目编号：tlxyjb[2023]06号

采    购   人：铜陵学院

2023年4月

 铜陵学院电工、钳工技能测试耗材及工具采购项目
市场比选公告
铜陵学院因教学实践工作需要拟采购一批电工、钳工技能测试耗材及工具等，现将该项目通过市场比选方式进行采购，请符合资格条件的供应商参加投标。

一、采购项目内容概况及预算：

1.采购内容：电工、钳工技能测试耗材及工具一批（具体数量见采购需求）。
2.预算控制数（标段一：9000.00元，标段二：60750.00元）。

3.供货期：自合同签订之日起5日内交货。双方合作满意，后期如有需求，按照合同价格供货，不超过合同金额10%,据实结算。
二、标段划分：二个标段 

三、采购方式：市场比选
四、合格供应商资格条件：

1.具有从事本项目的经营范围和能力企业单位或个体工商户；

2.受到招投标行政监管部门限制投标处罚的，至市场比选投标截止之日仍在处罚期内的供应商不得参与投标；

3.本项目不允许联合体投标；

4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。             
五、资格审查：本次采购采取资格后审方式，资格审查将在开标后由评审小组审查。

六、市场比选文件获取方式：

于2023年4月18日开始在铜陵学院官网（www.tlu.edu.cn）自行下载本项目市场比选文件。

七、投标响应文件递交截止时间及市场比选时间：
1.提交时间2023年4月21日11时 00 分前递交投标响应文件。
2.递交地点：铜陵学院翠湖校区南大门值班室，联系人：胡老师（13955931061）。
（因校园管理要求，请投标人在2023年4月21日上午8:30-11:00期间投递投标文件，其它时段不接收）。
八、付款方式：本项目不支付预付款。产品按要求在约定的时间内供货到位，经采购人组织人员验收合格后十个工作日内，按实结算并支付货款。
九、联系方式

1.采购人信息

名 称：铜陵学院   

联系人、联系电话：程老师  0562-5881058

2.项目使用管理部门

名 称：铜陵学院教务处      

业务技术咨询服务联系人、联系电话：程老师 18105623297
铜陵学院电工、钳工技能测试耗材及工具采购项目
市场比选文件
采购人铜陵学院因实验实践教学需要,拟通过市场比选采购方式采购以下所需的货物。
一、市场比选须知
1、对本项目感兴趣的供应商，不统一安排时间勘察现场，若供应商有勘察需求，自行与铜陵学院相关使用部门联系。
2、供应商如对本市场比选文件投标报价，即表示认可采购人提出的上述要求，且在报价时间截止后不得撤回，否则，该供应商将被记入不良供应商名单，在被限制投标（响应）的时间内不得参与采购人组织的任何采购活动。
3、供应商的响应文件将作为合同的组成部分。

4、市场比选保证金：无。
5、响应文件如有以下情况，将做无效响应处理。
（1）相应位置未加盖供应商单位公章的；
（2）相应位置法定代表人或授权委托人未签字或者盖章的；

（3）所提供的货物清单缺少的或商务、技术参数以及相关要求不能得到真正满足的；
（4）没有按规定要求密封装订、未按要求格式填报、文件前后不符的、字迹模糊无法辨认的造成无法评审的；
（5）其它不满足本市场比选文件要求和法定应当否决的情形。

二、货物服务技术标准和要求

以下要求是最低限度技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合市场比选文件和有关最新工业标准的优质产品。

（一）货物需求

拟采购电工、钳工技能测试耗材及工具一批，具体内容详见附件采购项目需求。

（二）技术标准

详见项目需求

（三）质量保证

1、保修期限：工具类质保期2年，其他耗材质保期1年，时间从供货之日起计算。
    2、保修方式：在质保期内，产品出现问题、故障，供货商必须保证维修或更换（具体到校时间可协商解决）。

三、关于偏离
（1）供应商响应文件中出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。
（2）实质性偏离是指响应文件未能实质响应市场比选文件的要求，所供货物和服务在功能上无法达到市场比选文件规定的最低要求。非实质性偏离是指响应文件在实质上响应市场比选文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，或者所供货物和服务实质上能够满足所列技术需求达到的功能，只是因为采用了不同的技术而导致不能在技术参数中响应。
（3）出现实质性偏离的将作无效响应处理。出现非实质性偏离的，市场比选评审小组将要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明、补正或承诺。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明、补正或澄清、补正的内容不能说明问题的，作无效响应处理。市场比选评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
（4）响应文件中出现的偏离是否属于实质性偏离，以及偏离程度由市场比选评审小组根据项目实际情况确定，市场比选小组成员意见不一致的，按照少数服从多数的原则确定。
四、评审

（一）市场比选工作程序
1、评审小组由采购人依法组建，成员人数为3人及以上单数。
2、评审小组首先对供应商的资格进行审查，资格审查不通过的，将不得进入评审。
3、评审小组对供应商提交的投标响应文件及样品进行审查，为评审做好准备工作。
4、评审小组所有成员集中与单一供应商进行逐一评审。评审过程中可对评审文件规定的内容进行变动，变动内容须经采购人代表确认。
5、对否定的供应商，评审小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由评审小组成员采取投票方式表决确定并记录入评审记录。

（二）资格审查
经评审小组确定，以下情形的供应商属于无效响应：
未按本比选采购文件要求提供营业执照以及相关资格证明材料或提供的材料不符合要求的。

（三）评审响应书及样品
评审开始前，评审小组将认真审查供应商提交的评审响应书，了解其与投标文件要求是否有偏离，并对照本市场比选文件规定评判供应商是否合格。审查完评审响应书后，对合格供应商提供的样品进行检验。
（四）评审
1、在掌握了供应商评审响应书及样品的基本情况后，评审小组将与供应商集中或分别进行评审。
2、在评审过程中，评审小组可以根据市场比选采购文件和投标文件情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动内容是评审文件的有效组成部分。实质性变动的内容，经采购人代表确认。
（五）报价
响应报价超过控制价或不按规定格式进行报价的属于无效响应。报价表应按要求填写并装订入响应文件内。
（六）评审办法
根据《政府采购方式管理暂行办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

一、资格审查
	序号
	合格条件
	资格合格条件标准
	有效证明材料
	定性的结论以及
相关情况说明

	1
	独立的法人营业资格
	在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有相应的经营范围。
	企业法人营业执照

（副本）
	复印件加盖公章装订在投标响应文件内，原件备查

	2
	授权委托书
	按格式要求填写、签章
	由法定代表人签署并

加盖公章
	必须原件装订在投标响应文件内。


符合性评审内容
注: 1.以上条款中有一条不符合即为不合格。
2.经公证部门公证的复印件和原件具有同等效力。
3.以上评审内容均应在投标响应文件中体现。
4.以上评审有任何一项未通过的，资格审查不合格，投标响应文件按无效处理。
5.供应商原件如有虚假，一经查实列入不良行为予以记录，是成交候选供应商的，取消其成交候选供应商资格。
二、评分标准
采取综合评分法，评标小组根据各投标人提供的投标文件中有关材料将评审以下内容：款式、材质；样品；售后服务及业绩；企业实力及报价等。具体评分标准、评分因素及所占分值见下表。（满分100分，计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位）
	评分标准
	评分因素
	所需提供材料
	分值

	技术部分标准
	品牌
	根据本招标文件采购需求提供的产品及材料及材料相对应的品牌、制造厂家、质量标准、技术参数等。（完全响应招标文件要求且材质等于或优于招标文件规定标准的10分每有一项不一致扣2分扣完为止）
	专家组现场查看样品
	10

	
	样品
	根据所有参加投标的样品比较确定。制作工艺、材料材质、设计美观的优秀样品得20-12分；一般的，得6-12分；较差的，得0-6分。
	专家组现场查看样品
	20

	商务部分标准
	供货方案
	供货方案全面周到得5-10分；不全面的，得0-5分。
	提供供货方案装订入投标文件，未提供供货方案的不得分
	10

	
	成功案例及业绩
	投标人2019年至今成功实施同类项目业绩或案例，一项得5分，满分15分。
注：投标人提供的业绩或案例均是非同类项目的,本项不得分。但经评标委员会认定技术难度、项目复杂程度等与案例要求相当或者高于案例要求的，按本条评分。
	提供合同（复印件加盖公章）
	15

	
	企业实力
	投标人的生产能力或供货能力、所具备的资格和资信等。根据投标文件相关内容，有评审专家按情况打分，最高5分。
	投标文件相关内容
	5

	报价部分评分
	根据各投标人的最终有效投标报价，以满足招标文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40（四舍五入，精确到小数点后二位）。
	投标报价表金额
	40


（七）成交候选供应商
评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相等时，以技术分得分高的优先；技术分得分也相等时，在监管部门的现场监督下由采购人抽签确定排序。
六、项目需求
1、项目名称：铜陵学院电工、钳工技能测试耗材及工具采购项目

2、项目采购内容及付款：
采购内容：
（1）标段一：电工技能测试耗材及工具 
	项目(设备)名称
	详细技术参数或规格型号要求
	单位
	数量
	备注

	交流接触器
	德力西 CJX1-12/22 380v
	只
	90
	提供样品

	热过载继电器
	德力西JR36-20
	只
	30
	提供样品

	时间继电器
	德力西JSZ3A 0.5S/5S/30S/3AC380V
	只
	30
	提供样品

	熔断器底座
	圆筒形帽保险丝座RT18-32X 1P
	只
	90
	提供样品

	熔断芯
	德力西RT14-20(RT18)圆筒熔断芯
	只
	90
	提供样品

	按钮开关
	la4s-3h自复位按钮开关
	只
	30
	提供样品

	双绞线
	RVS1.0(100米）
	卷
	10
	

	接线端子排
	TD-1520
	只
	30
	提供样品

	单股铝芯导线（黄绿红三色各5卷）
	2.5平方BLV单芯铝线
	卷
	15
	

	斜口钳
	得力6寸（55号钢）
	把
	30
	提供样品

	尖嘴钳
	得力6寸（55号钢）
	把
	30
	提供样品

	十字起
	得力
	把
	30
	提供样品

	一字起
	得力
	把
	30
	提供样品

	剥线钳
	得力
	把
	30
	提供样品


注：1、采购时投标单位需提供工具及相关元器件样品。2、数量将根据实际报名人数适当增减。
（2）标段二：铜陵学院钳工技能考核耗材及工具 
	项目(设备)名称
	详细技术参数或规格型号要求
	单位
	数量
	品牌
	备注

	平锉
	T12，中齿，300mm，带柄
	把
	100
	凯

星

沪

工

（木手柄）
	提供
样品

	
	T12中齿300mm木手柄
	个
	100
	
	

	
	T12，细齿，250mm，带柄
	把
	100
	
	

	
	T12细齿250mm木手柄
	个
	100
	
	

	三角锉
	T12，中齿，200mm，带柄
	把
	100
	
	

	圆锉
	T12，中齿，Φ9*200mm带柄
	把
	100
	
	

	方锉
	T12，中齿，9*9*230mm带柄
	把
	100
	
	

	锯弓
	DL6008
	把
	60
	得力
	

	手工锯条
	中齿，300*12*0.62mm
	根
	1000
	钢花
	

	刀口角尺
	125mm
	把
	20
	杭量
	

	钻头
	高速钢，直柄麻花Φ3mm
	根
	200
	上工
	

	毛刷
	5英寸，型号：A5
	把
	100
	道酬
	

	钢丝刷
	27.4公分加厚钢丝0.5
	把
	40
	
	

	台虎钳
	6寸重型
	个
	5
	
	

	高级磁扣
	19*25mm
	个
	300
	欧博尚
	

	游标高度尺
	0-200mm
	把
	10
	上量/杭量
	

	
	0-300mm
	把
	10
	
	

	游标卡尺
	0-150 mm
	把
	40
	
	

	游标万能角度尺
	0-3200
	把
	40
	上量
	

	钢板块
	见加工图纸要求
	块
	210
	
	提供
样品


注：1、采购时投标单位需提供工具样品。
2、数量将根据实际报名人数适当增减。
3、钢板块规格尺寸见附件。
附件：钢板块规格尺寸
	序号
	名称
	材料
	数量
	备注

	1
	钢板块
	板材
	210
	Q235/瑞百纳
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3、验收标准 

按照规定时间送货到位后，校方将组织相关部门工作人员严格按照合同和市场比选及投标响应文件进行验收，成交供应商需按要求向校方提供完整的项目资料。

4、售后服务
（1）本项目质保期自供货之日起计算，质保期及供货时间供应商须在投标响应文件中书面承诺。

（2）保修期满后的服务承诺

   七、预算控制价
本项目预算控制数为人民币（标段一：9000元，标段二：60750元），超过预算价为无效报价。投标报价为综合报价，包括但不限于设备费、施工费、维护费、利润、税金等一切费用。供应商在报价时应按安装实际需求，充分考虑包括但不限于各类辅材配备、项目现场施工条件等因素造成的项目维护成本增加，不接受有条件报价。供应商必须在投标前仔细勘察现场情况，为达到采购文件规定的性能指标，因施工方案及现场条件、技术路线、采用的技术方案差异等原因造成的实际工程量、设备数量与本项目设备清单有增加的或减少的，供应商需明确说明原因，并由供应商自行解决，供应商不得以此为由要求采购人增加任何费用。
八、商务要求
1.供货期：自合同签订之日起5日内交货。
2.供货地点：采购人指定地点。
    3.产品质量：合格。
4.履约保证金及质保金：无。
九、编制投标响应文件要求

1．供应商需提交一式两份响应文件，正本一份、副一份，正、副本不一致的，以正本为准。
2．供应商可将正本和副本单独密封封装，也可将正副本合并密封封装。封装应该严密、不易破损，封口处应盖有供应商公章。

3.投标响应文件包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、供应商全称。
投标响应文件内还需附以下资料复印件（除法人委托授权书是原件加盖单位公章，其余的提供复印件加盖单位公章）；
1. 营业执照副本；

2. 法人委托授权书原件（若为法人，则提供法定代表人身份证明书，格式自拟）；

3. 无被限制投标承诺函及诚信承诺书；

4. 投标响应函；

5. 技术方案及服务承诺函(根据市场比选文件要求自行承诺)；

6. 技术指标要求响应表；

7. 投标响应报价表；

8. 其它需要提交的资料。

市场比选响应文件密封袋封面样式
(填写采购项目名称)市场比选响应文件
采购项目编号:

供应商名称（单位盖章） ：

地址：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

法人授权委托书
致：（采购人）
本授权书声明：（供应商名称）的（法人代表姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）为我方就＂（项目全称）＂市场比选活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标响应、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明
法定代表人签字并盖章：-----------------------------------------
职    务：------------------------------------------------
单位名称：------------------------------------------------
代理人（被授权人）签字：------------------------------------
职    务：------------------------------------------------
单位名称：------------------------------------------------
日    期：
无被限制投标承诺函

致：  （采购人）        
      （供应商单位名称）      承诺，至市场比选截止之日，我公司不在招投标行政监管部门限制投标处罚期内。

特此承诺。

供应商单位公章：      

企业法定代表人签字或盖章：

日期：

诚信承诺书
致采购人：                      
我单位在参加                项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取成交。

三、不与采购人、采购代理机构或其他供应商串通投标。

四、不以向采购人、市场比选小组或其他相关人员行贿方式牟取成交。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、成交后，及时办理成交相关手续，并按照交易文件的约定，与采购人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，依照《政府采购法》、《铜陵市公共资源交易市场主体不良行为记录与披露办法（试行）》、《政府采购市场比选采购方式管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消成交资格、不予退还市场比选保证金等处罚或处理；给采购人或其他供应商造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

供应商：                           （盖章）

法定代表人：                          （签名）

日期：

投标响应函 

致采购人：                      
1、根据贵方       （项目名称）市场比选公告及市场比选文件，我们决定参加贵方组织的项目的采购活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（供应商的名称）全权处理本项目市场比选的有关事宜。

2、我方愿意按照市场比选文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、一旦我方成交，我方承诺    日历天内完成，服务质量达到     标准。
5、我方为本项目提交的市场比选响应文件正本一份、副本两份。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与市场比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的供应商。

8、我方承诺，我方的市场比选响应报价即为我方完成本项目全部采购内容的总费用，包括：人员工资、合理利润、税金、风险费、采购代理费等所有费用。在合同履行时，我方保证对服务人员按时按量发放人工工资及相关待遇，所有因工资薪酬纠纷引起的一切责任由我方承担。

9、我单位承诺在本项目磋商截止时间前无被人民法院列入失信被执行人、无被人民检察院列入行贿犯罪档案、无被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、无被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、无被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。若有虚假，同意按政府采购法第七十七条处理。

供应商名称：（公章）

授权代表姓名（签字）：            电话：
日期：

供应商开户行:                     账号:

技术指标要求响应表 

	序号
	货物名称
	数量
	市场比选文件要求的质量标准和技术参数
	市场比选响应
	是否偏离
	偏离对产品的影响
	品牌
	生产厂家

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表按市场比选文件中主要技术参数及要求逐项填写，详细说明有关产品及配置的情况，并标出是否偏离。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其成交资格，并按有关规定进行处罚。

3.附偏离后货物的型号及规格的产品说明书（《产品样册》）。

4.优于项为正偏离，劣于项为负偏离。 

供应商名称（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：           

  年   月   日

投标响应报价表

标段一：铜陵学院电工技能测试耗材及工具
	序号
	设备名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	交流接触器
	
	
	只
	90
	
	
	提供样品

	2
	热过载继电器
	
	
	只
	30
	
	
	提供样品

	3
	时间继电器
	
	
	只
	30
	
	
	提供样品

	4
	熔断器底座
	
	
	只
	90
	
	
	提供样品

	5
	熔断芯
	
	
	只
	90
	
	
	提供样品

	6
	按钮开关
	
	
	只
	30
	
	
	提供样品

	7
	双绞线
	
	
	卷
	10
	
	
	

	8
	接线端子排
	
	
	只
	30
	
	
	提供样品

	9
	单股铝芯导线（黄绿红三色各5卷）
	
	
	卷
	15
	
	
	

	10
	斜口钳
	
	
	把
	30
	
	
	提供样品

	11
	尖嘴钳
	
	
	把
	30
	
	
	提供样品

	12
	十字起
	
	
	把
	30
	
	
	提供样品

	13
	一字起
	
	
	把
	30
	
	
	提供样品

	14
	剥线钳
	
	
	把
	30
	
	
	提供样品

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	
	大写
	
	


注：投标报价为综合报价。
供 应 商：（公章）

法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）
日期：     年    月    日

标段二：铜陵学院钳工技能考核耗材及工具
	序号
	设备名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	平锉
	T12，中齿，300mm，带柄
	
	把
	100
	
	

	
	
	T12中齿300mm木手柄
	
	个
	100
	
	

	
	
	T12，细齿，250mm，带柄
	
	把
	100
	
	

	
	
	T12细齿250mm木手柄
	
	个
	100
	
	

	2
	三角锉
	T12，中齿，200mm，带柄
	
	把
	100
	
	

	3
	圆锉
	T12，中齿，Φ9*200mm带柄
	
	把
	100
	
	

	4
	方锉
	T12，中齿，9*9*230mm带柄
	
	把
	100
	
	

	5
	锯弓
	DL6008
	
	把
	60
	
	

	6
	手工锯条
	中齿，300*12*0.62mm
	
	根
	1000
	
	

	7
	刀口角尺
	125mm
	
	把
	20
	
	

	8
	钻头
	高速钢，直柄麻花钻Φ3mm
	
	根
	200
	
	

	9
	电子数显外径千分尺
	0-25mm
	
	把
	10
	
	

	10
	电子数显游标卡尺
	0-150mm
	
	把
	10
	
	

	11
	毛刷
	5英寸，型号：A5
	
	把
	100
	
	

	12
	钢丝刷
	27.4公分加厚钢丝0.5
	
	把
	40
	
	

	13
	台虎钳
	6寸重型
	
	个
	5
	
	

	14
	高级磁扣
	19*25mm
	
	个
	300
	
	

	15
	游标高度尺
	0-200mm
	
	把
	10
	
	

	16
	
	0-300mm
	
	把
	10
	
	

	17
	游标卡尺
	0-150 mm
	
	把
	40
	
	

	
	游标万能角度尺
	0-3200
	
	把
	40
	
	

	
	钢板块
	见加工图纸要求
	
	块
	210
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	
	大写
	


注：1.投标报价为综合报价。
2.按照采购需求表中要求提供样品.
供 应 商：（公章）

法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）
日期：     年    月    日
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