[bookmark: _GoBack]铜陵学院2019-2020学年度吊扇采购项目投标报价表
	序号
	产品名称
	规格、技术参数及要求
	品牌
	生产厂家
	计划数量(台)
	单价（元）
	金额（元）
	技术响应情况

	1
	吊扇
	规格1400㎜；额定功率：75w；额定电压：220V；转数：320r/min；能效值：3.15m3/min.w；噪音指数：≤67dB；扇叶数：3片；档位：5档；控制方式：旋钮式；颜色：白色；要求：全铜线圈，双滚动轴承，双螺位加厚吊杆，加厚金属扇叶。
	
	 
	343
	 
	
	 

	投标报价总金额
	人民币（大写）：
	 
	 


备注：1.本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、辅材及配件、运输费及其保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）；具体拆除与安装吊扇数量据实结算。
2.供货时间：签订合同后天按招标方要求供货到位。
3.其他说明：

投标单位名称：（公章）投标单位地址：

法定代表人签字或盖章：             代理人（被授权人）签字或盖章：          

联系电话：                                   日期：                 
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