铜陵学院本体wt1020散热风扇更换采购项目投标报价表

	序号
	品目名称
	品牌及型号规格
	计划数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	本体WT1020散热风扇
	
	100只
	
	
	

	金额合计
	

	投标报价总金额
	人民币（大写）：                                         （￥           ）


备注：本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、材料损耗费、运输保险费、装卸费、搬运费、安装服务费、利税和应承担的风险等一切费用）
投标单位名称：                              （公章）        

投标单位地址：                                
法定代表人签字或盖章：              
铜陵学院本体wt1020散热风扇更换采购项目

投标人所投产品主要技术参数偏离表

	序号
	品目名称
	询价函要求的主要技术参数
	拟投标的产品     主要技术参数
	响应情况       （正负偏离）

	1
	本体WT1020散热风扇
	1.12V 0.60A TAA0412CD 4线温控大风量散热风扇；
2.尺寸:40*40*20mm；

3.轴承:双滚珠轴承；
4.电压:DC12V；
5.电流:0.60A；
6.最大转速不低于13000rpm；
7.噪音不高于54.5DB；
8.连续运行时间不少于80,000小时；
9.风扇接口：四针接口
	
	


备注：投标人需填写此表。

 法定代表人或委托代理人（签字）：                

投标人（盖章）：                                 
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