铜陵学院2022—2024年办公与教学等场所窗帘制作与安装项目
市场比选公告
项目编号:tlxyzb[2022]98号
各潜在的投标单位：
铜陵学院因工作需要，拟向社会公开招标具有窗帘制作与安装资质的供应商，为我校的窗帘制作与安装提供服务，欢迎具有相应资质和制作及安装能力的供应商参与投标报价。
一、项目概况：
1.项目名称：铜陵学院2022-2024年办公及教学场所等窗帘制作与安装。
2.项目情况：
（1）本次预算： 2.3万元。采购安装一批窗帘。
（2）采购内容及规格、数量等：本次安装窗帘共计57扇窗口。其中：墙面尺寸： 3100mm ×2800mm共8副；2930mm ×2800mm共1副；2900mm ×2800mm共8副；3500mm ×2800mm共4副；3000mm ×2800mm共4副；2840mm ×2800mm共8副；2350mm ×2800mm共16副；3880mm ×2800mm共8副。
3.服务期：二年（2022年10月至2024年9月）。参照前几年窗帘制作与安装情况，每年学校实际窗帘制作与安装费用约在5-10万元。
二、投标人必须具备的资格条件
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，能独立承担民事责任，且具有从事本项目的经营范围和能力企业或个体工商户。
2、本项目不接受联合体投标。
3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的。
(2）供应商或其法定代表人近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的。
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
(6）被公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在 10 分（含）-15 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 3 个月。
(7）被公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在 15 分（含）-20 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 6 个月。
(8）被公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达 20 分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 12 个月。
三、采购方式：市场比选。
四、产品质量及质保等服务要求
1.窗帘面料要求：垂顺、厚实、环保、阻燃、防紫外线、无异味；颜色：纯色暗花；质量要求：不掉色、不起球、不缩水、不变形、窗帘布卷边工艺、遮光95%以上、抗菌防霉、布带耐水洗经久耐用；窗帘杆及配件要求：窗帘杆为加厚铝合金罗马杆，杆壁厚度2mm以上，有消音装置；窗帘圈外圈为高强度ABS，内圈为静音纳米圈；杆支架为加厚铝合金；悬挂方式：打孔式。 
2. 制作与安装要求：窗帘主布料按宽幅计算长度，垂直的上下高度需无条件服从建筑物的高度需要（以环境协调为前提），不另计成本。安装要求：美观、安全、牢固，不得损坏墙面，墙宽与窗帘布宽度制作比例为1：1.5。
3.安装地点及工期要求：本次采购安装地点育秀校区。供货期：合同签订后，根据采购人实际要求进行安装，能保证在接通知后3日内完成制作与安装。
4.质保期为验收合格后一年；维护保修期为质保期满后三年以上。
五、付款方式
1.本项目不支付预付款，制作与安装完成后，经验收合格后，产品无质量和安装服务问题，按照实际窗帘安装数量，据实结算。
2.提供有效正规发票，在十个工作日内支付费用。
六、投标相关事项
1.投标注意事项及报价须知：
投标报价为产品的最终完全制作与安装任务所需产品的报价及其人工、设备等综合报价（包括产品价款、安装费、运送费、税费和应承担的风险等一切费用）。其中，报价中有体现的（如:布料、罗马杆及支架按照计划数量进行报价,铝合金滑道后期需要使用,按照单价报价），据实结算，没有报价的，均视为辅材列入综合报价（不另行结算）。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本采购项目的相关条款，认同采购人的解释。
2.投标函编制：
投标人需提交一式两份（一份正本、一份副本）投标函函，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准）及投标报价单位及项目名称，且须密封（“正本”和“副本”可封装在一个档案袋内）并于密封处（封装袋上、下封口处）及封面加盖单位公章。投标函内需附以下资料（复印件须加盖单位公章）：
（1）投标资质材料（企业营业执照复印件等）。
（2）法定代表人授权书原件。
（3）产品质量、免费售后服务和质保期承诺函。
（4）《铜陵学院2022-2024年办公及教学场所等窗帘制作与安装项目投标报价表》[如投标报价表填写不完整（缺项）则为无效投标]。
（5）供货服务承诺函。
（6）投标单位认为需要提供的其它资料。
3、标书投送：
凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为被询价对象。参与投标的单位请填写《铜陵学院2022-2024年办公及教学场所等窗帘制作与安装服务采购响应文件》，置于信封内，注明投标报价单位及项目名称、加盖单位公章并密封好，于2022年9月22日上午11：00前,将响应文件、投标样品（一块100cm×100cm的布料和50cm长罗马杆、复合轨道各一根）送达铜陵学院翠湖校区南大门值班室，联系人：胡老师（13955931061）。
（因新冠肺炎疫情防控要求，请投标人在9月22日上午(8:30-11:00)投递投标文件和投标样品，其它时段不接收）。
4、其它事项：
（1）评标小组将综合投标人实力、报价、质保期承诺、供货期承诺与售后服务承诺等因素，确定中标单位。
（2）中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。
（3）中标单位应及时与采购人联系，进一步洽谈履约及相关事宜。如拟中标单位对中标结果不能及时作出响应，或响应程度可能影响到采购人的需要，采购人有权对该单位作出不予中标处理，从而选择其它的候选单位作为中标单位。
（4）投标人的投标函将作为合同的组成部分。
七、业务联系
1. 涉及本项目中技术业务部分的咨询，请联系本项目使用管理部门铜陵学院总务处陈老师（0562-5882006）。
2.涉及本项目中的商务部分的咨询，请联系铜陵学院国资处程老师（新校区图书馆807室）（联系电话：0562-5881058）。联系人：程老师；联系电话：0562-5881058。
3.投标人如有疑问或需要采购方进一步澄清的事宜，请在2022年9月20日上午11：00前，以书面形式向采购方提出或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn，如有答疑，采购方将于2022年9月20日下午17：30前，在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）予以公布。各潜在的投标单位无论有无质疑，届时均请上网查看。
[bookmark: _GoBack]八、质疑投诉与监督
1.质疑、投诉受理部门：铜陵学院国资处  电话：0562-5883548；  
2.纪律监督部门 ：铜陵学院纪委    电话 0562-5881977。
3.单位或个人对公示内容有异议的，请于公示期内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话、加盖公章）形式将意见反馈给以上部门。
 
铜陵学院
 2022年9月15日
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一、资格、技术商务部分
1、需要提供的资质证明文件（复印件或影印件）
2、投标授权书
致：铜陵学院
本授权书声明：           （供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权     （被授权人的姓名、职务）为我方就     ＂（项目全称  ）＂项目公开招标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目响应、投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明。
 
 
法定代表人签字盖章：                        
职    务：                        
代理人（被授权人）签字盖章：                
职    务：                        
供应商名称：                
（公章）
日      期：                
（提供供应商法定代表人、被授权代表人身份证复印件及手机号码）

 
3、投标函格式
致         （采购单位名称）：
1. 根据贵方             比选公告，我们决定参加贵方组织的       项目的招标采购活动。我方授权       (姓名和职务)代表我方          （投标单位的名称）联系方式 (手机号码           )全权处理本项目投标的有关事宜。
2、我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，即具有独立承担民事责任的能力，具有从事本项目的经营范围和能力。上述承诺若有虚假，同意按政府采购法第七十七条处理。
3、至投标截止日，我方、包括我方法定代表人____________及拟派项目经理（项目负责人）____________近三年内均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；响应文件递交截止时间前，我单位未被人民法院列入失信被执行人、未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、未被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
4、至投标截止日，我方未被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在 10 分（含）-15 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 3 个月；
5、至投标截止日，我方未被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在 15 分（含）-20 分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 6 个月；
6、至投标截止日，我方未被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达 20 分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过 12 个月。
7、我方愿意按照比选文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。
8、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
9、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
10、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的投标人。
11、中标通知和本报价文件以及比选文件、比选文件澄清、修改、补充将成为约束双方的合同文件的组成部分。
12、保证完全接受比选文件的全部内容，在报价过程中，无围标、串标、出借资质及弄虚作假等违规行为；保证提交的复印件与原件一致、真实有效。
如有违反上述承诺、存在任何虚假或违法违规行为，我公司自愿接受相关部门的处理，并自愿放弃索要保证金的权利，承担由此产生的一切后果。 
 
 
 
 投标单位名称：                           （公    章）
投标单位授权代表姓名（签字）：                 
日    期：                     
通讯地址：                                     
邮政编码：      电   话：      传    真：       
投标单位开户行:                                
账          号:                                

 
4、项目服务方案
（一）投标人简介
（不超过1000字）
（二）项目服务方案（详细说明）
5、售后服务承诺（格式自拟）

6、招标文件要求的其它材料
















附件一：
铜陵学院2022-2024年办公及教学场所等窗帘制作与安装项目
投标报价表
	序号
	产品名称
	生产
厂家
	数量（副）
	单价
（元/米）
	金额合计
（元）
	备注

	1
	布  料
	
	240米
	
	
	

	2
	铝合金
罗马杆
	
	160米
	
	
	含辅材

	3
	复合轨道
	
	
	
	
	含配套辅材

	金额合计
	
	

	投标报价总金额：人民币大写                                           （￥      元）


说明：1.本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、税费、材料损耗费、运输保险费、装卸费、搬运费、承担的风险等一切费用）。
2.窗帘环带、挂钩等按照行业标准进行配备，其报价涵盖在布料成本中。
3.投标人投标时，请提供一块100cm×100cm的布料和50cm长罗马杆、复合轨道各一根。

投标单位名称：                              （公章）    

法定代表人签字或盖章：                        
            
代理人（被授权人）签字或盖章：               

联系电话：                               
                                   日期：           

附件二：评标标准
评分方法
(满分100分,计算过程和结果四舍五入,精确到小数点后两位。）
   1.(一)商务部分(报价)评分(40分)
   满足招标文件要求且投标价格平均价的投标报价为评标基准价,其价格分为40分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40；有效报价等于或低于平均价得40分。
(二)技术部分评分(60分,取所有评委评分的算术数平均值为投标人最终技术标得分)
	评分标准
	评分因数
	所需提供材料
	分值

	技术部分标准
	服务
方案
	服务方案上主要内容要求:保证项目实施的人力资源安排,保证供货质量的措施,保证供货期的方案和措施,安装、验收的方法措施,对本项目有效的改进措施和合理化建议。
综合比较所有投标人方案的先进性、合理性、全面性,设计先进、方案合理、技术力量强的得10-8分;设计、方案、技术均一般的,得7-4分;设计、方案、技术存在欠缺的,得3-0分。
	提供服务方案装订入投标文件,未提供方案的不得分。
	10

	
	性能和技术参数
	所有的非关键性技术参数满足招标文件要求的得满分,如有一项不满足,扣2分,扣完为止
	提供产品技术参数相关证明材料。
	8

	
	样品
	根据样品清单提供,由评委目测综合评定,优得16-11分,良10-6分,差5-0分,少提供或者错误提供此项不得分。
	根据样品清单提供小样
	16

	商务部分
	质保期
	质保期三年,每增加1年得2分,最多的6分;
	提供承诺,未提供承诺函的不得分。
	6

	
	售后服务优惠承诺
	售后服务方案全面周到且配件耗材优惠幅度大的,得10分,售后服务不全面或者配件耗材优惠不明显的,得5分,除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的,该项不得分。
	提供售后服务方案装订入投标文件,未提供售后服务方案的不得分。
	10

	
	成功案例及业绩
	投标人2019年7月至今成功实施的合同的同类项目业绩或案例,一项得2分,满分10分。
注:投标人提供的业绩或案例,均是非同类项目的,本项不得分。但经评标委员会认定技术难度、项目复杂程度等与案例要求相当或者高于案例要求的,按本条评分。
	提供合同复印件
	10

	报价部分评分
	根据各投标人的最终有效投标报价,以满足招标文件要求且最终有效投标价格平均的投标报价为评标基础价；低于或等于平均价得满分40分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基础价/投标报价)×40(四舍五入,精确到小数点后二位)。
	以报价表中的金额为准
	40



附件三：技术参数与要求

	序号
	名称
	材质说明

	1
	窗帘布料
	1. 布料:采用亚麻遮光布，布料遮光率100%,不缩水，质地较后垂感好，纹理感强,色泽素雅、自然、阻燃、防紫外线、透气抗菌防霉,阻燃等级达到国家B1级标准，★幅宽2.8米,★重量380g/平米以上，厚度0.5mm以上；抗静电防灰尘。
2. 轨道（罗马杆）:铝合金纳米罗马杆，★壁厚不小于1.5mm，外围ABS材质包裹，具有耐高低温,耐腐蚀的作用优良，消声静音设计，滑动性能优异。
3.布带：采用全精棉高布带,带宽不小于7.5cm,质量保证经久难用。
4. 布勾：采用特级抗拉力烤漆布勾,顺滑耐用不弯曲。

	2
	复合轨道
	铝合金轨道。★1.叶片采用优质耐腐蚀强,铝合金材质。厚度：不小于0.2mm，宽度不小于5cm；
2.叶片截面制成圆弧形，增加叶片柔韧性，有弹性，不易折弯，上下梁牢固结实，抗强风经久耐用，调节简便。



13

