铜陵学院2020和2021年度校园一卡通卡片采购项目投标报价表
	序号
	品目名称
	详细技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备       注

	1
	新生卡
	芯片型号:　飞利浦S50(Philips Mifare One S50)

存储容量:　8Kbit ,16个分区,每分区两组密码

工作频率:　13.56MHZ

通讯速度:　106Kboud

读写距离:　2.5—10CM 

读写时间:　1-2MS

工作温度:　-20℃-85℃

擦写次数:　＞100000次

数据保存:　＞10年

规　　格:　0.87×85.5×54/ 非标卡

封装材料:　PVC、PET、0.13铜钱

封装工艺:　超声波自动植线/自动碰焊

制作标准:　ISO 14443, ISO 10536
	张
	10000
	
	
	

	2
	学生卡
	
	张
	20000
	
	
	

	金额合计
	
	
	
	
	
	

	投标报价总金额
	
	
	
	
	
	


说明：本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、材料损耗费、运输保险费、装卸费、搬运费、承担的风险等一切费用）。
投标单位名称：                              （公章）        

投标单位地址：                                
法定代表人签字或盖章：              
代理人（被授权人）签字或盖章：          
联系电话：                                          日期：                 
1

