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铜陵学院监控系统云桌面管理系统采购项目
竞争性磋商公告

华春建设工程项目管理有限责任公司受铜陵学院委托，现对铜陵学院监控系统云桌面管理系统采购项目进行竞争性磋商，欢迎具备条件的国内供应商参加磋商。
（一）项目概况与采购范围：
1、项目编号：HCTZ[2019]035号
2、项目名称：铜陵学院监控系统云桌面管理系统采购项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、服务内容：对铜陵学院监控系统云桌面管理系统进行采购
5、标段（包别）划分：一个标段。
（二）合格供应商资格条件：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且具有从事本项目的经营范围和能力；
2、本项目不接受联合体磋商；
3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。  
4、受到招投标行政监管部门限制投标处罚的，至磋商截止之日仍在处罚期内的供应商不得参与磋商；
（三）资格审查：
本次磋商采取资格后审方式，资格审查将在磋商时由磋商小组审查。
（四）报名方式：
1、报名时间：2019年11月11日至2019年11月21日（法定公休日及节假日除外），每日上午08：00至11:30，下午14:30至17:30（北京时间）。
2、报名地点：华春建设工程项目管理有限责任公司（铜陵市万泰汇富广场1406号）。
3、报名资料： 
（1）需提供授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件（复印件需加盖公章）。 
（2）凡有意参加磋商者，请于报名时间内持相关报名资料报名并购买竞争性磋商文件，磋商资料工本费为300元/份，售后不退。
（五）磋商时间及地点
磋商时间：2019年11月22日15：00时；
递交磋商响应书地点：华春建设工程项目管理有限责任公司（铜陵市万泰汇富广场1406号）。
（六）响应文件提交截止时间
同磋商时间
（七）联系方法：
采购人：铜陵学院       联系人：程老师   联系电话：0562-5881058  

采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司 联系人：张芳
联系电话：0562-2310636





















第一章 竞争性磋商书
[bookmark: _Toc272141464][bookmark: _Toc383776342][bookmark: _Toc338398713][bookmark: _Hlk450145192]一、磋商响应供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	资格审查资料
	营业执照副本复印件及相关证明材料复印件加盖公章装订入磋商响应文件，原件带至磋商现场审查。

	2
	资金来源
	财政资金

	3
	采购范围
	详见磋商公告及文件

	4
	标段划分
	一个标段

	5
	最高磋商限价
	人民币15万元

	6
	采购方式
	竞争性磋商

	7
	是否接受联合体
	否

	8
	是否接受分包履约
	不接受

	9
	构成竞争性磋商文件的其他文件
	竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分

	10
	磋商及响应截止时间
	详见磋商公告

	11
	磋商及磋商响应书
递交地点
	详见磋商公告

	12
	磋商保证金及帐户
	详见磋商公告

	13
	供货与安装时间
	合同签订后  30 日内完成

	14
	合同价款的支付
	系统安装完成并验收合格后，一次性付清合同价款。

	15
	磋商响应文件份数
	正本1份、副本2份（正本与副本单独或一起封装）

	16
	履约保证金
	成交供应商提供的履约保证金为合同价款（以完成本项目成交供应商的成交价为计费基础）的5%，合同签订前向采购人缴纳。合同签订后履约保证金自动转为质量保证金，质保期满无质量和售后服务问题，无息付清。

	17
	项目地点
	铜陵学院

	18
	质保期
	 硬件提供3年原厂服务，软件提供1年原厂服务

	19
	费用承担
	供应商参加谈判活动发生的一切费用均自理

	20
	合同签订时间
	采购人通知领取成交通知书后，成交供应商应在3日内领取成交通知书，领取成交通知书后5日内与采购人签订合同，逾期不领取成交通知书或由于成交供应商不响应承诺原因无法签订合同的，采购人可以顺延至第二成交侯选供应商或重新采购。

	21
	采购代理服务费
	包干价3000元，由成交供应商在领取成交通知书前向代理机构支付，此费用包含在磋商总价内，成交供应商不得要求采购人另行支付。

	22
	磋商保证金缴纳账户
	开户名称：铜陵华春建设工程项目管理有限责任公司
开户银行：建设银行铜陵建龙支行
银行账号：34001662208053005978
磋商保证金金额：3000元整
（不计息，磋商截止日前从供应商账户汇款至代理机构账户，并于磋商响应文件递交截止时间前到帐。）
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二、磋商响应供应商须知
[bookmark: _Toc383776344]（一）总则
1．磋商响应供应商（以下简称供应商）资格要求
见磋商公告
注：本磋商文件中规定提供的复印件须装订入磋商响应书正、副本中，原件带至磋商现场审查。
2．磋商响应费用
供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的一切费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
（二）竞争性磋商文件
3．供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果供应商没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。  
4．竞争性磋商文件的澄清
4.1供应商可以要求采购人对竞争性磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。
4.2供应商对竞争性磋商文件如有疑问，应在磋商文件要求的截止时间前以书面形式（如传真、信件、电报等）通知采购人和采购代理机构。
5．竞争性磋商文件的修改
5.1在某些情况下，采购人可能对竞争性磋商文件进行修改。
5.2采购人对竞争性磋商文件的修改，将在竞争性磋商公告中的网站以补充公告的形式通知所有供应商，并对这些供应商具有约束力。  
5.3 为使供应商有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长磋商响应截止日期，并以前款方式将变更时间通知所有供应商。
[bookmark: _Toc383776346]（三）磋商响应书的编制
6．磋商响应的语言及度量衡单位
6.1供应商的磋商响应书、以及供应商与采购人就磋商响应的所有往来函电，均须使用简体中文。
6.2除竞争性磋商文件中另有规定外，磋商响应书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
7. 磋商响应书构成
7.1 磋商响应书应包括本竞争性磋商文件第二章磋商响应书中所规定的全部内容。
7.2 供应商必须对其磋商响应书的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其磋商响应书将作为合同的重要组成部分。
7.3供应商不得擅自对竞争性磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应书在磋商时有可能被认为是未对竞争性磋商文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。
8．磋商响应报价
8.1 磋商响应报价应清楚地标明供应商拟采购的名称、单价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的磋商响应文件将不被接受。
8.2　磋商报价表上的总价即为履行合同的固定价格。
8.3　技术要求中规定的现场服务、售后服务等一切费用应包括在报价中（本磋商文件中有特殊规定的除外）。
8.4  供应商的磋商报价，应是完成本项目采购合同条款上全部费用。
8.5磋商响应货币：须以人民币报价。
9．证明供应商合格的资格文件
9.1供应商在其磋商响应书中，应包括证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。
9.2供应商必须具有履行合同所必需的能力。
10．磋商响应保证金（详见前附表）。
11．磋商响应书份数和签署
11.1供应商应准备供应商须知前附表规定份数的磋商响应书。每份磋商响应书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。
11.2 磋商响应书的正本和所有的副本均需打印，由供应商的法定代表人或其授权代表正确签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在磋商响应书上。
11.3磋商响应书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字和盖章。
12．磋商响应书的密封和标记
12.1供应商应将磋商响应书的正本和副本单独或一起用包装袋封装好。封装应该严密、不易破损。封口处应盖有供应商公章。
12.2磋商响应书包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、供应商全称。
12．3 磋商响应书不得活页装订，否则响应无效。
[bookmark: _Toc383776347]（四）磋商响应书的递交
13．磋商响应书超过时间递交的将被拒绝。磋商响应书有下列情形之一的，采购人将不予受理：
13.1逾期送达的或者未送达指定地点的； 
13.2未按磋商文件要求包装、密封和标记的。
14．磋商响应书的修改和撤回
14.1供应商递交磋商响应书后，可以在规定的磋商响应截止时间前修改或撤回其磋商响应书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人和采购代理机构。补充修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
14.2供应商修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按规定进行密封、标记和提交。
15．磋商现场
华春建设工程项目管理有限责任公司将按照磋商响应供应商须知前附表载明的时间和地点举行磋商。
16．磋商与评审
16.1磋商与评审程序
1、磋商小组由采购人和评审专家构成，成员人数为3人以上单数。
2、磋商小组首先对供应商的资格进行审查，资格审查不通过的，将不得进入磋商。
3、磋商小组对供应商提交的磋商响应书及样品（如有）进行审查，为磋商做好准备工作。
4、磋商小组所有成员集中与单一供应商进行逐一磋商。磋商过程中可对磋商文件规定的内容进行变动，变动内容须经采购人代表确认。
5、对否定的供应商，磋商小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由磋商小组采取投票方式表决确定并记录入评审记录。
16.1.1 资格审查
经磋商小组确定，有以下情形的供应商属于无效响应：
1）未按本磋商文件要求提供营业执照以及相关资质、资格证明材料或提供的材料不符合要求的；
2）未提供样品的。（如有）
3） 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的；
4） 供应商递交磋商响应书后提交书面修改或撤回申请，但未在规定的磋商响应截止时间前提交已修改的磋商响应书的，视为响应无效。
16.1.2 磋商响应书及样品（如有）
磋商开始前，磋商小组将认真审查供应商提交的磋商响应书，了解其与磋商文件要求是否有偏离，并对照本磋商文件规定评判供应商是否合格。审查完磋商响应书后，对合格供应商提供的样品(如有)进行检验。
16.1.3 磋商
1、在掌握了供应商磋商响应书及样品的基本情况后，磋商小组将与供应商分别进行磋商。 
2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动内容是磋商文件的有效组成部分。实质性变动的内容，经采购人代表确认。
16.1.4 报价
1. 响应报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效响应。报价表应按要求填写并装订入响应文件内。
2、磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定的时间内提交最后报价，最后报价表由采购代理机构工作人员现场发放。最后报价不得高于本单位第一轮报价，否则为无效报价。
16.1.5成交候选供应商
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐有排序的2名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照现场抽签顺序推荐。同时将评审结果形成评审意见，报采购人依法确定成交供应商。磋商报价低于全体有效供应商平均报价70%的，不得推荐为成交候选供应商。
17. 经磋商小组确定，有以下情形的供应商视为不合格供应商，其磋商响应将被否决：
1）资格审查未通过的；
2）磋商响应书未加盖单位印章和法定代表人（或授权委托人）签章的；
3）所提供的货物/服务/采购清单缺少的；
4）关键性商务、技术参数以及相关要求不能得到真正满足的；
5）样品不符合要求的（如有）；
6) 报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效报价。
7）其它不满足本磋商文件要求和法律法规规定应当否决的情形。
[bookmark: _Toc383776348]






















（五）磋商办法
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
磋商小组首先进行符合性评审，评审通过后，然后对满足磋商文件实质性要求的磋商响应文件，按照评分标准和二次商务报价打分，汇总最终商务报价得分和技术得分为各供应商的最终得分。
	一、资格审查
	序
号
	合格条件
	投标资格合格条件标准
	有效证明材料
	定性的结论以及
相关情况说明

	1
	磋商保证金
	按磋商文件规定的金额、账号、提交形式等要求从供应商账户转入磋商保证金并在竞争性磋商截止时间前到达指定账户
	提交磋商保证金的回单。
	供应商应按磋商文件规定的金额、账号、提交形式等，在开标截止时间前缴纳保证金。(复印件加盖公章装订在磋商响应文件内)

	2
	法人营业资格
	在中华人民共和国境内合法注册的，并具有相应的经营范围。
	企业法人营业执照（副本）
	复印件加盖公章装订在磋商响应文件内，原件备查

	3
	授权委托书
	按格式要求填写、签章
	由法定代表人签署并加盖公章
	必须原件装订在磋商响应文件内。


[bookmark: _Toc513623392][bookmark: _Toc23778][bookmark: _Toc23811][bookmark: _Toc17631]符合性评审内容（原件备查）
注: 1.以上条款中有一条不符合即为不合格。
2.经公证部门公证的复印件和原件具有同等效力。
3.以上评审内容均应在磋商响应文件中体现。
4.以上所有证书原件与磋商响应文件同一时间递交，超过磋商规定截止时间外提交或补交的证书原件一律不再接收并评审。
5.以上评审有任何一项未通过的，资格审查不合格，磋商响应文件按无效处理。
6.供应商原件如有虚假，一经查实，不予退还其磋商保证金，并列入不良行为予以记录，是成交候选供应商的，取消其成交候选供应商资格。
二、评分标准
（满分100分，计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。）
	
	评分因素
	所需提供材料
	分值

	报价部分
	满足磋商文件要求且报价最低的磋商响应报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的报价得分=(评标基准价／磋商响应报价)×30（四舍五入，精确到小数点后两位）
	以报价表中的金额为准
	30

	
























技术部分
	服务方案
	实施方案主要内容要求：保证供货质量的措施，保证供货期的方案和措施，安装、调试、验收的方案和措施，对本项目有效的改进措施和合理化建议。综合比较所有供应商实施方案的可操作性、合理性、全面性，操作性强、方案合理、技术力量强的得6-5分；操作性、方案、技术力量均一般的得4-3分、操作性、方案、技术力量存在欠缺的得2-1分。
	

服务方案加盖供应商公章，装订在磋商响应文件内
	6

	
	供应商资质
	1、具有高新技术企业的得2分。
2、具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上证书得2分。
3、具有中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一种证书得2分，总计8分。
	需提供证书复印件加盖供应商公章，第3条除须提供证书外，还须提供认监委官网查询截图，装订在磋商响应文件内
	12

	
	业绩
	近三年内供应商承担过10万元及以上的软件系统项目，每提供一个得2分，最多得4分。
近三年内指“2016年1月1日起至磋商截止时间”
	需提供合同复印件加盖供应商公章，装订在磋商响应文件内
	4

	
	售后服务及培训计划
	根据供应商售后服务承诺内容：故障响应时间、备件提供、质保期内服务方式、质保期外服务方式等情况进行综合评审。以上评分分为好、中、差三个档次，好4-5分，中2-3分，差0-1分。 
注：供应商在磋商响应文件中自行承诺。
	服务承诺加盖供应商公章，装订在磋商响应文件内
	5

	
	技术参数
	供应商所投产品完全满足或优于磋商文件技术参数及要求的得40分：
1、标注“★”的技术参数及要求存在负偏离的，每项扣3分，扣完为止；
3、未标注“★”的技术参数及要求存在负偏离的，每项扣2分，扣完为止。
注：以技术参数响应表及项目需求中要求提供的证明资料作为评审依据。
	相关证明材料加盖供应商公章，装订在磋商响应文件内
	40

	
	本地化服务
	1、供应商或所投产品制造商注册地在安徽省境内的，或注册登记地在安徽省境外的外地企业承诺在项目成交后一个月内在安徽设立分支机构的得3分，满分3分。
	注册地在安徽省境内的须提供营业执照，注册地在安徽省境外的提供承诺函，并将营业执照复印件或承诺函原件装订在磋商响应文件内
	3



（六）合同的签订、履行及签收
19．合同的签订、履行及签收
19.1签订合同
19.1.1成交供应商在收到采购代理机构发出的《成交通知书》后，应在磋商文件规定的时间内与采购人签订合同。由于成交供应商的原因逾期未签订合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。包括但不限于不予退还磋商保证金、赔偿逾期时间内采购人所花费的一切损失等
19.1.2具体采购时，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商磋商响应书作实质性修改。
19.2履行合同
19.2.1成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
19.2.2若双方履行合同时发生纠纷，应协商处理，协商不成的，按照合同约定处理。
19.2.3签收：成交供应商完成合同约定的内容后，由采购人依据合同进行签收。
[bookmark: _Toc383776349]（七）质疑
20．质疑
[bookmark: _Toc383776350]供应商对成交公示有异议的，应在成交公示发布期间内以书面形式提出质疑，逾期不予受理。关于竞争性磋商文件中非通用条款部分方面及评审结果的质疑向采购人提出，采购人在七个工作日内作出答复，关于竞争性磋商文件通用条款部分以及采购程序方面的质疑向采购代理单位提出，由采购代理单位作出答复。质疑供应商对答复内容不满意的或受理单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向相关行政部门提出投诉。










3、 [bookmark: _Toc383776351]项目需求
	项目(设备)名称
	详细技术参数或规格型号要求
	单位
	数量

	云终端
	一、硬件规格
1、★本项目要求配备10台终端，且与桌面云管理软件、服务器同一品牌。
2、★X86架构、Intel i7-6500U、INTEL HD显卡、内存≥8G、存储≥128G、USB2.0≥4个、USB3.0≥4个、1个VGA、1个HDMI、1个千兆以太网口、1对音频口。
二、功能要求
1、采用嵌入式操作系统，比如Android、Linux。
2、★要求云终端管理控制台与桌面云管理软件同一品牌界面。
3、★云终端支持2种以上获取桌面模式，支持在线模式和本地化模式（缓存系统到本地离线运行）（提供官网截图或者功能截图）
4、★云终端权限管理：支持为一个用户分配多个虚拟机，切换虚拟机时只需点击切换按钮，不需要重新登录，支持连接触摸显示屏，在没有鼠标键盘外设时，可通过自带软键盘功能完成操作。 
三、其他要求
1、配置原厂3年硬件质保
2、通过CCC产品质量管理认证
	台
	10

	云桌面服务器
	一、硬件规格
1、外观：2U机架式云主机
2、CPU：2×Intel Xeon Processor E5-2620V4 8C/16T 2.1GHz
3、内存≥2×32GB DDR4 2133或2400MHz/ ECC/ REG/2RANK
4、硬盘：本项目要求至少配备1块240G SSD硬盘（用于安装桌面云软件系统和用于缓存热点数据）和3块1T的SATA硬盘（用于存储个人数据）。
4、网络设备：千兆网口≥4个
5、1+1冗余服务器电源。
6、RAID卡：1个8口/SAS/6Gb/支持RAID 0/1/10
二、兼容性要求
1、★本项目要求服务器与终端、桌面云管理软件同一品牌。
2、★要求服务器必须配备存储虚拟化软件模块，通过它代替硬件存储设备，从而以低成本的存储方案实现数据可靠性和故障恢复。
三、其他要求
1、配置原厂3年硬件质保
	台
	1

	显示器
	21.5寸显示器（分辨率：1920*1080，VGA*1，）
	台
	4

	机柜
	[bookmark: _GoBack]42U服务器机柜，配备8位PDU，小风扇，含3个托盘，前玻璃后网孔门。
	台
	1

	云桌面管理软件
	一、配置要求
1、★本项目必须提供30个用户接入授权、30个软客户端许可。要求每用户授权支持发布专有虚拟桌面、无痕虚拟桌面、工作虚拟桌面等至少3种桌面资源，满足不同场景的应用需求。（提供官网截图或者功能截图）
2、为了简化部署环节，本项目要求桌面云控制器所有组件完全集成化，部署过程简单，云桌面环境需要安装组件小于或等于1个。
3、★分布式数据存储中数据双备份，数据3备份以上可选。某个磁盘故障后，分布式存储使用备份数据提供数据访问服务，数据备份会重新更改数据布局，使得分布式存储系统的数据备份再次达到稳态，过程无需人工干预，桌面用户无感。（提供官网截图或者功能截图）
4、★桌面云管理软件内置DHCP功能，部署时无需额外搭建DHCP服务器，可实现终端和虚拟机IP的动态分配。（提供官网截图或者功能截图）
5、★云桌面系统兼容三大运营商使用的主流防火墙，可使用主流防火墙定制防御策略，仅开放管理平台服务的业务端口，屏蔽易受攻击端口，防范来自于来自于互联网的漏洞攻击；每个服务器节点内部内置一个防火墙，内置防火墙，仅开发管理平台服务的业务端口，屏蔽易受攻击端口，防范来自于内部网络的攻击（提供官网截图或者功能截图）
二、软件要求
1、支持Windows XP/7/10，支持两种以上的Linux虚拟桌面操作系统。
2、支持USB外设映射，兼容扫描枪、扫描仪、身份证读卡器、手写板、打印机、USB-key等不同外设。
3、★支持虚拟机故障恢复功能，故障虚拟机可以通过备份恢复，也可以恢复到新的虚拟机。当故障虚拟机恢复到新的虚拟机时，故障虚拟机的C盘和云盘自动挂载到新的虚拟机中，管理员可设置故障桌面C盘的卸载时间；（提供官网截图或者功能截图）。 
4、★支持云桌面连接不依赖虚机网卡，在使用中对虚拟机网卡进行禁用网卡、更改IP等操作后，桌面连接不中断。（提供官网截图或者功能截图） 
5、支持显示虚拟机开关机画面；支持分辨率自适应和更改分辨率，操作时要求与PC一样，即在桌面右键点击“个性化分辨率”进行设置。 
6、★支持视频重定向，视频文件不在服务器解码，直接重定向到终端本地解码，使用Potplayer播放本地4K视频, 播放效果流畅，图像无损（提供官网截图或者功能截图）
7. ★支持使用虚拟机模板快速部署虚拟桌面，可批量生成至少20个桌面，派生20个桌面时间约小于100秒（提供官网截图或者功能截图）
8. ★能够基于虚拟桌面当前用户身份和时间信息在虚拟桌面屏幕上显示水印信息；水印信息一直浮现在所有应用前方，不会被覆盖；用户登录虚拟桌面后，系统显示水印信息。（提供官网截图或者功能截图）
9. 支持部署工作虚拟桌面资源，即工作模式的虚拟机在每次重启后，系统盘会被还原为对应模板系统盘的初始状态, 但是桌面文件数据,以及我的文档文件数据等,会被保留。
10.★支持隐形水印，肉眼不可见，桌面截图可逆向处理以追溯到特定主机MAC；不支持淡化水印颜色等方式；（提供官网截图或者功能截图）
11.支持通过云盘服务分配给用户专用云盘。
12.支持流畅播放三维动画并支持大型3D图像处理设计软件。
[bookmark: _Hlk19544319]13.★支持外接设备使用权限控制，可指定至少8种以上（U盘、Ukey、手机、打印机、扫描仪、等）常见设备的分别管控，并且支持自定义外设加入白名单。（提供官网截图或者功能截图）
14. ★提供权限管理功能，支持自定义管理员的角色，能灵活配置管理员操作权限；支持一键复制任意管理员的权限，提高了操作效率。（提供官网截图或者功能截图）
三、资质要求
1、★桌面云平台包含云桌面软客户端、云桌面管理软件、云桌面云主机总共3个重要组件，为保障产品兼容性，避免售后服务互相推诿，本项目要求以上组件统一品牌，投标时需提供厂商针对本项目统一授权书。
2、★为证明本次采购桌面云产品的稳定运行，需提供所投产品实施工程师的原厂技术证书，投标时提供相关证书复印件。
四、售后服务
1、★本项目要求所有硬件提供3年原厂服务，软件提供1年原厂服务，并且所投桌面云产品厂商在本省有办事处或授权代理商，确保能够提供高质量、及时响应的售后服务。
2、质保期内，除上述要求外还需提供优质、及时的本地化上门技术服务，包括但不限于：质保期内提供5×8小时原厂技术服务；质保期内出现技术故障，原厂技术服务响应时间不超过1小时。
	套
	1


注：1、售后服务要求及违约责任
1）保修服务：供应商须针对所有产品提供免费质保期三年，质保期内 “包修、包退、包换”。过保修期维护只收取零配件的成本费用；无论何时都准备备品备件，技术更新和改造时，具有优先权。
2）响应时间：要求技术人员在1小时内到达现场并及时处理。实行24h全年无假日服务。
3）维护保养：根据所提供设备特点，定期对设备进行保养，有效延长设备使用寿命。
4）违约责任：对于无故拖延售后服务时间和因维修不当给用户造成经济损失的，由投标方承担相应的经济责任。
2、实施要求
一、报价人必须提供设备操作使用常规知识、技术特点、安装、使用、维修、软件使用和一般的故障判断等知识的原厂培训，使采购人能正确使用及维护设备，所需的费用包含在报价中。
二、质量、服务要求
（1）设备类
所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。
（2） 软件类
 1）免费升级：供应商报价时须承诺所供软件的免费升级。
 2）软件安装完之后，乙方须免费至少提供一次现场培训服务。
三、其他要求
（1）成交供应商负责根据本项目内容各个不同的安装地点,将货物送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
（2）各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
（3）货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。
（4）货物在安装验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
2、安装
 （1）成交供应商负责到用户指定的安装地点进行安装。
 （2）成交供应商应设技术负责人，负责调试协调管理工作。
 （3）供应商须派有经验的项目负责人到现场进行调试，直到产品正常使用，其费用由供应商负担，包含在磋商响应总价中。
（4）设备安装调试后，拆下的包装材料（箱）必须自行清运干净，作为验收条件之一。

第二章  磋商响应书

[bookmark: _Toc383776352]封面
磋商响应书

项目编号：






项目名称：
供应商：
法定代表人
或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日


目  录

一、磋商响应函格式
二、法人授权委托书；
三、无被限制投标承诺函及诚信承诺书；
四、服务方案及承诺函(根据磋商文件要求自行承诺)；
五、资格证明文件
六、技术参数响应表
七、本磋商文件要求的其他证明材料
八、磋商响应报价表

[bookmark: _Toc383776353]
一、磋商响应函格式
致： 
1．我们决定参加贵方组织的             （编号：              ）竞争性磋商活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（磋商响应单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。
2．我方愿意按照竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。
3．一旦我方被推荐为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
4. 一旦我方成交，我方承诺服务质量达到       标准，合同签订后      日内完成供货与安装，交付采购单位验收。质保期为       。
5．我方为本项目提交的磋商响应书一式三份，其中正本一份、副本二份。
6．我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7．我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的供应商。
8、我方承诺，我方的磋商响应报价即为我方完成本项目全部采购内容的总费用，包括：人员工资、合理利润、税金、风险费、采购代理费等所有费用。在合同履行时，我方保证对项目服务人员按时按量发放人工工资及相关待遇，所有因工资薪酬纠纷引起的一切责任由我方承担。
9、我单位承诺在本项目磋商截止时间前无被人民法院列入失信被执行人、无被人民检察院列入行贿犯罪档案、无被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、无被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、无被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。若有虚假，同意按政府采购法第七十七条处理。

磋商响应单位名称：（公    章）
磋商响应单位授权代表姓名（签字）：
日    期：
通讯地址：
邮政编码：           电   话：          传    真：
磋商响应单位开户行: 
账          号: 
[bookmark: _Toc383776357]




二、法人授权委托书

致：（采购人）

本授权书声明：（供应商名称）的（法人代表姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）为我方就＂（项目全称）＂竞争性磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目响应、磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明

法定代表人签字盖章：-----------------------------------------
职    务：------------------------------------------------
单位名称：------------------------------------------------

代理人（被授权人）签字盖章：------------------------------------
职    务：------------------------------------------------
单位名称：------------------------------------------------

日    期：








三、无被限制投标承诺函
致：  （采购人）        
      （供应商单位名称）      承诺，至竞争性磋商截止之日，我公司不在招投标行政监管部门限制投标处罚期内。
特此承诺。
供应商单位公章：             
企业法定代表人签字或盖章：
日期：


诚信承诺书
致采购人：                      
我单位在参加                项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：
一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。
二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取成交。
三、不与采购人、采购代理机构或其他供应商串通投标。
四、不以向采购人、竞争性磋商小组或其他相关人员行贿方式牟取成交。
五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。
六、成交后，及时办理成交相关手续，并按照交易文件的约定，与采购人依法签订合同。
七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。
以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，依照《政府采购法》、《铜陵市公共资源交易市场主体不良行为记录与披露办法（试行）》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消成交资格、不予退还竞争性磋商保证金等处罚或处理；给采购人或其他供应商造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。
供应商：                           （盖章）
法定代表人：                          （签名）
日期：

四、服务方案及承诺函(根据磋商文件要求自行承诺)；

五、资格证明文件
（一）营业执照
（二）资质证书等
（三）供应商认为需要提交的其它资料

六、技术参数响应表
	   序号
	设备名称
	数量
	竞争性磋商文件要求的质量标准和技术参数
	竞争性磋商响应
	是否偏离
	偏离对产品的影响
	品牌
	制造商

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表按竞争性磋商文件中主要技术参数及要求逐项填写，详细说明有关产品及配置的情况，并标出是否偏离。
2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其成交资格，并按有关规定进行处罚。
3.附偏离后设备的型号及规格的产品说明书（《产品样册》）。
4.优于项为正偏离，劣于项为负偏离。
            
供应商名称（盖章）：
法人代表或授权代表（签字或盖章）：           
    年   月   日

[bookmark: _Toc383776359]七、本磋商文件要求的其他证明材料
八、磋商响应报价表
	项目(设备)名称
	详细技术参数或规格型号要求
	单位
	数量
	单价
	总价
	产品规格型号
	品牌

	云终端
	一、硬件规格
1、★本项目要求配备10台终端，且与桌面云管理软件、服务器同一品牌。
2、★X86架构、Intel i7-6500U、INTEL HD显卡、内存≥8G、存储≥128G、USB2.0≥4个、USB3.0≥4个、1个VGA、1个HDMI、1个千兆以太网口、1对音频口。
二、功能要求
1、采用嵌入式操作系统，比如Android、Linux。
2、★要求云终端管理控制台与桌面云管理软件同一品牌界面。
3、★云终端支持2种以上获取桌面模式，支持在线模式和本地化模式（缓存系统到本地离线运行）（提供官网截图或者功能截图）
4、★云终端权限管理：支持为一个用户分配多个虚拟机，切换虚拟机时只需点击切换按钮，不需要重新登录，支持连接触摸显示屏，在没有鼠标键盘外设时，可通过自带软键盘功能完成操作。 
三、其他要求
1、配置原厂3年硬件质保
2、通过CCC产品质量管理认证
	台
	10
	
	
	
	

	云桌面服务器
	一、硬件规格
1、外观：2U机架式云主机
2、CPU：2×Intel Xeon Processor E5-2620V4 8C/16T 2.1GHz
3、内存≥2×32GB DDR4 2133或2400MHz/ ECC/ REG/2RANK
4、硬盘：本项目要求至少配备1块240G SSD硬盘（用于安装桌面云软件系统和用于缓存热点数据）和3块1T的SATA硬盘（用于存储个人数据）。
4、网络设备：千兆网口≥4个
5、1+1冗余服务器电源。
6、RAID卡：1个8口/SAS/6Gb/支持RAID 0/1/10
二、兼容性要求
1、★本项目要求服务器与终端、桌面云管理软件同一品牌。
2、★要求服务器必须配备存储虚拟化软件模块，通过它代替硬件存储设备，从而以低成本的存储方案实现数据可靠性和故障恢复。
三、其他要求
1、配置原厂3年硬件质保
	台
	1
	
	
	
	

	显示器
	21.5寸显示器（分辨率：1920*1080，VGA*1，）
	台
	4
	
	
	
	

	机柜
	42U服务器机柜，配备8位PDU，小风扇，含3个托盘，前玻璃后网孔门。
	台
	1
	
	
	
	

	云桌面管理软件
	一、配置要求
1、★本项目必须提供30个用户接入授权、30个软客户端许可。要求每用户授权支持发布专有虚拟桌面、无痕虚拟桌面、工作虚拟桌面等至少3种桌面资源，满足不同场景的应用需求。（提供官网截图或者功能截图）
2、为了简化部署环节，本项目要求桌面云控制器所有组件完全集成化，部署过程简单，云桌面环境需要安装组件小于或等于1个。
3、★分布式数据存储中数据双备份，数据3备份以上可选。某个磁盘故障后，分布式存储使用备份数据提供数据访问服务，数据备份会重新更改数据布局，使得分布式存储系统的数据备份再次达到稳态，过程无需人工干预，桌面用户无感。（提供官网截图或者功能截图）
4、★桌面云管理软件内置DHCP功能，部署时无需额外搭建DHCP服务器，可实现终端和虚拟机IP的动态分配。（提供官网截图或者功能截图）
5、★云桌面系统兼容三大运营商使用的主流防火墙，可使用主流防火墙定制防御策略，仅开放管理平台服务的业务端口，屏蔽易受攻击端口，防范来自于来自于互联网的漏洞攻击；每个服务器节点内部内置一个防火墙，内置防火墙，仅开发管理平台服务的业务端口，屏蔽易受攻击端口，防范来自于内部网络的攻击（提供官网截图或者功能截图）
二、软件要求
1、支持Windows XP/7/10，支持两种以上的Linux虚拟桌面操作系统。
2、支持USB外设映射，兼容扫描枪、扫描仪、身份证读卡器、手写板、打印机、USB-key等不同外设。
3、★支持虚拟机故障恢复功能，故障虚拟机可以通过备份恢复，也可以恢复到新的虚拟机。当故障虚拟机恢复到新的虚拟机时，故障虚拟机的C盘和云盘自动挂载到新的虚拟机中，管理员可设置故障桌面C盘的卸载时间；（提供官网截图或者功能截图）。 
4、★支持云桌面连接不依赖虚机网卡，在使用中对虚拟机网卡进行禁用网卡、更改IP等操作后，桌面连接不中断。（提供官网截图或者功能截图） 
5、支持显示虚拟机开关机画面；支持分辨率自适应和更改分辨率，操作时要求与PC一样，即在桌面右键点击“个性化分辨率”进行设置。 
6、★支持视频重定向，视频文件不在服务器解码，直接重定向到终端本地解码，使用Potplayer播放本地4K视频, 播放效果流畅，图像无损（提供官网截图或者功能截图）
7. ★支持使用虚拟机模板快速部署虚拟桌面，可批量生成至少20个桌面，派生20个桌面时间约小于100秒（提供官网截图或者功能截图）
8. ★能够基于虚拟桌面当前用户身份和时间信息在虚拟桌面屏幕上显示水印信息；水印信息一直浮现在所有应用前方，不会被覆盖；用户登录虚拟桌面后，系统显示水印信息。（提供官网截图或者功能截图）
9. 支持部署工作虚拟桌面资源，即工作模式的虚拟机在每次重启后，系统盘会被还原为对应模板系统盘的初始状态, 但是桌面文件数据,以及我的文档文件数据等,会被保留。
10.★支持隐形水印，肉眼不可见，桌面截图可逆向处理以追溯到特定主机MAC；不支持淡化水印颜色等方式；（提供官网截图或者功能截图）
11.支持通过云盘服务分配给用户专用云盘。
12.支持流畅播放三维动画并支持大型3D图像处理设计软件。
13.★支持外接设备使用权限控制，可指定至少8种以上（U盘、Ukey、手机、打印机、扫描仪、等）常见设备的分别管控，并且支持自定义外设加入白名单。（提供官网截图或者功能截图）
14. ★提供权限管理功能，支持自定义管理员的角色，能灵活配置管理员操作权限；支持一键复制任意管理员的权限，提高了操作效率。（提供官网截图或者功能截图）
三、资质要求
1、★桌面云平台包含云桌面软客户端、云桌面管理软件、云桌面云主机总共3个重要组件，为保障产品兼容性，避免售后服务互相推诿，本项目要求以上组件统一品牌，投标时需提供厂商针对本项目统一授权书。
2、★为证明本次采购桌面云产品的稳定运行，需提供所投产品实施工程师的原厂技术证书，投标时提供相关证书复印件。
四、售后服务
1、★本项目要求所有硬件提供3年原厂服务，软件提供1年原厂服务，并且所投桌面云产品厂商在本省有办事处或授权代理商，确保能够提供高质量、及时响应的售后服务。
2、质保期内，除上述要求外还需提供优质、及时的本地化上门技术服务，包括但不限于：质保期内提供5×8小时原厂技术服务；质保期内出现技术故障，原厂技术服务响应时间不超过1小时。
	套
	1
	
	
	
	

	总报价（元）
	人民币（小写）：
人民币（大写）：
	


注：本报价最终报价（包括所投货物、运输、装卸、保管、损耗、税金、安装、调试、培训以及完善的售后服务等所需的一切费用）。供应商需将所投产品规格型号及品牌一一对应填写。


供 应 商：（公章）
法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）


日期：     年    月    日
 (
2
)
 (
27
)
