铜陵学院2021～2022年警用和消防巡逻四轮电动车、警用巡逻两轮电动摩托车定点维修与日常保养服务项目询价函
项目编号:tlxyzb[2021]102号
[bookmark: _GoBack]为保证学校警用和消防巡逻电动车正常使用，经研究决定，现将学校现有警用和消防巡逻电动车维修与保养服务对外公开询价招标，遴选定点服务企业；欢迎具有相应资质和服务能力的企业参与投标。有关具体事项公告如下：
一、项目概况
1.项目名称：铜陵学院2021～2022年保卫处警用和消防巡逻电动车定点维修与日常保养服务。
2.项目内容：铜陵学院保卫处现有益高牌电动警用巡逻车（全封闭）一辆，2015年8月采购；吉鑫源牌警用电动巡逻车（半封闭）一辆，2014年10月采购；玛西尔牌小型电动消防车（半封闭）一辆，2017年4月采购。五星黑马牌警用巡逻两轮电动摩托车五辆，2018年9月采购。定点服务单位负责2020-2021年期间对两辆电动警用巡逻车、一辆小型电动消防车和五辆警用巡逻两轮电动摩托车的维修与日常维护保养服务。
（1）两辆电动警用巡逻车涉及的主要配件和维保服务见下表：
	序号
	配件(服务)名称
	主要技术参数或规格型号要求
	单位
	数量
	备注

	1
	刹车片
	陶瓷 规格：14-40型号：BZH30
	组
	1
	

	2
	刹车分泵
	47550-35170 型号：425236261
	个
	1
	

	3
	刹车总泵
	47201-12680型号：181518
	个
	1
	

	4
	方向机总成
	1100MM×440MM型号：7013401100
	个
	1
	

	5
	前轮毂总成
	225/55B12  型号：20.5×8.0-10
	个
	1
	

	6
	后轮毂
	225/55B12  型号：20.5×8.0-10
	个
	1
	

	7
	充电机
	48VDC  25A   型号：LL4825H
	台
	1
	

	8
	保险杠
	玻璃钢
	件
	1
	

	9
	接触器
	MZJ-100S  型号：QCC14-25A/10
	只
	1
	

	10
	主控制器
	500A 36-48V   型号：1205M-5603
	件
	1
	

	11
	电机
	200A  36-48V  型号：1244-5651
	件
	1
	

	12
	雨刮片
	24寸
	个
	1
	

	13
	雨刮电机
	2500W速比：26-200
DC5GU250-24-1800/6GU30K
	台
	1
	

	14
	点火锁
	金属  型号：JK404C
	只
	1
	

	15
	行车开关
	材质：塑料  型号：KOA8-11
	个
	1
	

	16
	刹车油管
	规格：200×30     型号：4587UHG
	个
	1
	

	17
	刹车油
	B-804   型号：DOT 4/HZY 4
	瓶
	1
	

	18
	轮胎
	20.5×8.0-10   型号：225/55B12
	只
	1
	

	19
	大灯总成
	原厂标配
	件
	1
	

	20
	小灯总成
	原厂标配
	件
	1
	

	21
	前悬臂
	25×36
	件
	1
	

	22
	前减震器带弹簧
	31MM×300KG
	件
	1
	

	23
	后减震器
	20MM×300KG
	只
	1
	

	24
	倒车镜
	15×30
	只
	1
	

	25
	喇叭
	原厂标配
	只
	1
	

	26
	电瓶
	264×181×276 型号：TROJAN-T105
	块
	1
	

	27
	加速器
	电阻式0-5K  型号：EFP-001
	个
	1
	

	28
	DC转换器
	规格48v30A   型号DC236-4812
	个
	1
	

	29
	转向器
	原厂标配
	个
	1
	

	30
	轴承
	型号：6205
	个
	1
	

	31
	警灯
	1240*360*260MM  型号：106W
	套
	1
	

	34
	左前门
	原厂标配
	个
	1
	

	35
	右前门
	原厂标配
	个
	1
	

	36
	左后门
	原厂标配
	个
	1
	

	37
	右后门
	原厂标配
	个
	1
	

	38
	前档玻璃
	原厂标配
	块
	1
	

	39
	脚刹拉丝
	原厂标配
	根
	1
	

	40
	电机维护保养（1年）
	
	辆
	2
	

	41
	维保人工费用（1年）
	
	辆
	2
	


（2）玛西尔小型电动消防车涉及的主要配件和维保服务见下表：
	序号
	配件(服务)名称
	主要技术参数或规格型号要求
	单位
	数量
	备注

	1
	JBQ5.0/8.6型手抬机动消防泵组
	最大功率：11HP（8.1kw）
电启动：电启动/自回式手拉绳启动
引水方式：排气自吸引水
深吸＞7m，最大流量：46T/H
额定流量：32.5T/H，额定压力：≥0.5Mpa
扬程：60米，进水口径：60mm,出水口径：60mm，质量：55KG，体积：570*560*520
	台
	1
	

	2
	电机维护保养（1年）
	辆
	1
	

	3
	维保人工费用（1年）
	辆
	1
	


3.配件供应说明：上述表格中的配件计划数量实为现有两辆电动警用和一辆消防巡逻车相关主要配件总量，在日常维护保养服务及维修不能正常使用的前提下，中标单位应根据使用单位要求按实际需要进行更换，并根据实际更换的配件数量据实结算。
二、投标人必须具备的条件
1. 具有汽车维修三类及其以上资质，在工商注册登记证与营业执照等有效资质证件经营范围内；
2. 投标单位及其法定代表人无法律纠纷、无不良记录，依法纳税，社会信誉良好；
3. 认同并严格履行本询价函的各项规定，承诺遵守高效廉洁从业（政）的各项规章制度。
三、招标方式：询价。
四、服务要求
1.及时、有效，保质、保时，包工、包料；
2.需更换的配件产品与材料必须是原厂原装未启封全新的，一般应由采购方人员在场现场鉴证、拍照留样，“以旧换新”的旧配件（材料）交由采购人带回；
3.中标清单报价中有的，按中标清单价、中标品牌（规格型号）进行更换维修；中标清单报价没有的，须经采购人确认配件（材料）价格、品牌即同意后方可维修；否则，采购人不予认可，其费用由中标维修单位自行负责；
4.如维修服务不及时，或维修质量不好，采购人有权终止合同或拒付维修费用；
5.投标单位除按要求填报本次维修（更换）项目报价外，还请自行编制涉及车辆日常维修所需的一般、常见、常用的配件设备、材料的综合单价表（逐项）。
五、投标须知
（一）投标事项：
1.投标人在投标之前，对本询价采购项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本询价采购项目的相关条款，认同采购方的解释。
2.投标报价为所投产品与服务项目的最终完全报价（包括产品价款，维护保养与维修及配件更换投入设备、人力等成本，以及运输费及其保险费、搬运力资费、安装费、利税和应承担的风险等一切费用）。
3.如有疑问或需要采购方进一步澄清的事宜，请在2021年11月18日上午11：00前，以书面形式向采购方提出或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn，如有答疑，采购方将于2021年11月18日下午5：00前，在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）予以公布。各潜在的投标单位无论有无质疑，届时均请上网查看。
4.投标人需提交一式两份（一份正本、一份副本）报价函，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准），且须密封并于密封处及封面加盖单位公章。报价函内需附以下资料并加盖单位公章：
（1）企业简介及近两年内同类服务项目案例合同复印件（不少于1例）；
（2）企业法人营业执照复印件；
（3）法人授权书、法人身份证复印件；
（4）汽车维修三类及其以上资质证件复印件；
（5）《铜陵学院2021～2022年警用和消防巡逻电动车定点维修与日常保养服务项目投标报价表》；
（6）《日常维修保养拟设计的一般、常见、通用设备（材料）综合单价一览表》；
（7）车辆维修与日常维护保养服务方案与服务承诺、供应的配件产品质量及维修更换响应等；
（8）投标单位认为需要提供的其它资料。
（二）标书投送：
1.参与投标单位需在投标前通过企业（单位）账户向我校指定账户户名：铜陵学院；账号：1990301021000032836；开户行：徽商银行北京路支行,转账支付投标保证金（人民币）壹仟元整（￥1000.00元）；备注×××项目投标保证金。
2.凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为被询价对象。请有意参与投标报价的单位于2021年11月22日上午11：00前凭投标保证金（银行转账方式支付）缴纳凭证将投标文件送达铜陵学院南大门值班室，联系人：胡老师（13955931061）。（因新冠肺炎疫情防控要求，请投标人在2021年11月22 日上午8:30-11:00期间投递投标函，其它时段不接收）
（三）其它事项：
1.评标小组将根据投标人企业实力、资质、业绩、投标报价以及车辆维修与日常维护保养服务方案与服务承诺、供应的配件产品质量及维修更换响应承诺等综合因素，按照合理低价原则，确定中标单位。如投标报价单位不足3家，本项目将改为竞争性谈判方式确定中标单位。
2.中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公示。
3.中标单位应及时与采购方联系，以满足铜陵学院警用巡逻电动车正常使用需求为前提，进一步洽谈履约及相关事宜。如拟中标单位对中标结果不能及时作出响应，或响应程度可能影响到采购方的需要，采购方有权对该单位作出不予中标处理，从而选择其它的候选单位作为中标单位。
六、付款方式
1.本项目不支付预付款。
2.批量供应并更换配件，在更换到位和相关维修完成，经使用单位验收确认合格后10个工作日内按实际更换的配件数量和合同单价据实结算并支付实际结算款的90%；余款（10%）作为质量保证金，在质保期满一年且无产品质量与售后服务方面问题后支付（不计利息）。（可按批次或按学期结算并支付）
3.零星供应并更换配件与维修，以及日常维护保养服务等费用，凭铜陵学院保卫处出具的更换与维修签证，以及日常维护保养服务合格证明，在合同到期后10个工作日内一次性结算并支付。
4.中标单位须向校方出具合法有效完整的正规发票及凭证资料进行支付结算。
七、业务（项目）咨询
1.招标采购负责部门：涉及本项目报名与招投标商务部分事项，请与铜陵学院国资处程老师联系。联系电话：0562-5881058。
2.使用（主管）部门：本项目为铜陵学院保卫处使用项目，如有技术业务咨询请联系铜陵学院保卫处江老师（电话：13355620860）。
                        
 
 
 
  铜陵学院
2021年11月15日
 
 


附件一：
 
授权委托书
本授权委托书声明：我        （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就           （项目名称）的投标、保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
 
 
代  理  人：         （签字）性别 ：         年龄：         
身份证号码：                    职务：                      
投  标  人：                                    （盖盖章）
法定代表人：                                 （签字或盖章）
                
                  授权委托日期：     年     月     日
 
附件二：
铜陵学院2021～2022年保卫处警用和消防巡逻电动车定点维修与日常保养服务项目投标报价表
1、警用巡逻电动车常用配件定点维修与日常保养服务
	序号
	配件产品名称
与服务事项
	主要技术参数或规格型号要求
	计量单位
	计划数量
	单价（元）
	金额
（元）
	备注

	1
	刹车片
	材质：陶瓷 规格：14-40型号：BZH30
	组
	1
	
	
	按需

	2
	刹车分泵
	规格：47550-35170 型号：425236261
	个
	1
	
	
	同上

	3
	刹车总泵
	规格：47201-12680型号：181518
	个
	1
	
	
	同上

	4
	方向机总成
	规格：1100MM×440MM型号：7013401100
	个
	1
	
	
	同上

	5
	前轮毂总成
	规格225/55B12  型号：20.5×8.0-10
	个
	1
	
	
	同上

	6
	后轮毂
	规格：225/55B12  型号：20.5×8.0-10
	个
	1
	
	
	同上

	7
	充电机
	规格：48VDC  25A   型号：LL4825H
	台
	1
	
	
	同上

	8
	保险杠
	材质：玻璃钢
	件
	1
	
	
	同上

	9
	接触器
	规格：MZJ-100S  型号：QCC14-25A/10
	只
	1
	
	
	同上

	10
	主控制器
	规格：500A 36-48V   型号：1205M-5603
	件
	1
	
	
	同上

	11
	电机
	规格：200A  36-48V  型号：1244-5651
	件
	1
	
	
	同上

	12
	雨刮片
	规格：24寸
	个
	1
	
	
	同上

	13
	雨刮电机
	规格：2500W速比：26-200
型号：DC5GU250-24-1800/6GU30K
	台
	1
	
	
	同上

	14
	点火锁
	材质：金属  型号：JK404C
	只
	1
	
	
	同上

	15
	行车开关
	材质：塑料  型号：KOA8-11
	个
	1
	
	
	同上

	16
	刹车油管
	规格：200×30     型号：4587UHG
	个
	1
	
	
	同上

	17
	刹车油
	规格：B-804   型号：DOT 4/HZY 4
	瓶
	1
	
	
	同上

	18
	轮胎
	规格：20.5×8.0-10  型号：225/55B12
	只
	1
	
	
	同上

	19
	大灯总成
	原厂标配
	件
	1
	
	
	同上

	20
	小灯总成
	原厂标配
	件
	1
	
	
	同上

	21
	前悬臂
	规格：25×36
	件
	1
	
	
	同上

	22
	前减震器带弹簧
	规格：31MM×300KG
	件
	1
	
	
	同上

	23
	后减震器
	规格：20MM×300KG
	只
	1
	
	
	同上

	24
	倒车镜
	规格：15×30
	只
	1
	
	
	同上

	25
	喇叭
	原厂标配
	只
	1
	
	
	同上

	26
	电瓶
	规格：264×181×276 型号：TROJAN-T105
	块
	1
	
	
	同上

	27
	加速器
	规格：电阻式0-5K  型号：EFP-001
	个
	1
	
	
	同上

	28
	DC转换器
	规格48v30A   型号DC236-4812
	个
	1
	
	
	同上

	29
	转向器
	原厂标配
	个
	1
	
	
	同上

	30
	轴承
	型号：6205
	个
	1
	
	
	同上

	31
	警灯
	规格：1240*360*260MM  型号：106W
	套
	1
	
	
	同上

	34
	左前门
	原厂标配
	个
	1
	
	
	同上

	35
	右前门
	原厂标配
	个
	1
	
	
	同上

	36
	左后门
	原厂标配
	个
	1
	
	
	同上

	37
	右后门
	原厂标配
	个
	1
	
	
	同上

	38
	前档玻璃
	原厂标配
	块
	1
	
	
	同上

	39
	脚刹拉丝
	原厂标配
	根
	1
	
	
	同上

	40
	电机维护保养（1年）
	
	辆
	2
	
	
	同上

	41
	维保人工费用（1年）
	
	辆
	2
	
	
	同上

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	人民币：                           （¥           元）


说明：本投标报价为所投产品与服务项目的最终完全报价（包括产品价款，维护保养与维修及配件更换投入设备、人力等成本，以及运输费及其保险费、搬运力资费、安装费、利税和应承担的风险等一切费用）。
投标单位名称：                              （公章）
投标单位地址：                               
法定代表人签字或盖章：             
代理人（被授权人）签字：                          
联系电话：                                          
 
日期：                                     
 
 
 



2、消防巡逻电动车维修与日常保养服务报价表
	序号
	配件(服务)名称
	主要技术参数或规格型号要求
	单位
	计划
数量
	单价
	金额
	备注

	1
	手抬机动消防泵组
	JBQ5.0/8.6型
	台
	1
	
	
	

	2
	电机维护保养（1年）
	玛西尔小型电动消防车

	辆
	1
	
	
	

	3
	维保人工费用（1年）
	
	辆
	1
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	人民币：                           （¥           元）


说明：本投标报价为所投产品与服务项目的最终完全报价（包括产品价款，维护保养与维修及配件更换投入设备、人力等成本，以及运输费及其保险费、搬运力资费、安装费、利税和应承担的风险等一切费用）。

投标单位名称：                              （公章）

法定代表人签字或盖章：             

代理人（被授权人）签字：                          

联系电话：                                          
 
日期：                                     

