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 铜陵学院增材制造创新综合实验室建设耗材采购项目

市场比选公告
铜陵学院因教学实践工作需要拟采购一批实验室建设耗材，现将该项目通过市场比选方式进行采购，请符合资格条件的供应商参加投标。

一、采购项目内容概况及预算：

1.采购内容：实验室建设耗材（具体数量见采购需求）。
2.预算控制数：6.5万元。

3.供货期：自合同签订之日起5日内交货。双方合作满意，后期如有需求，按照合同价格供货，不超过合同金额10%,据实结算。
二、标段划分：一个标段 

三、采购方式：市场比选
四、合格供应商资格条件：

1.具有从事本项目的经营范围和能力企业单位或个体工商户；

2.受到招投标行政监管部门限制投标处罚的，至市场比选投标截止之日仍在处罚期内的供应商不得参与投标；

3.本项目不允许联合体投标；

4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。             
五、资格审查：本次采购采取资格后审方式，资格审查将在开标后由评审小组审查。

六、市场比选文件获取方式：

于2024年3月21日开始在铜陵学院官网（www.tlu.edu.cn）自行下载本项目市场比选文件。

七、投标响应文件递交截止时间及市场比选时间：

1.提交时间2024年3月28日11时 00 分前递交投标响应文件。

2.递交地点：铜陵学院翠湖校区南大门值班室，联系人：胡老师（13955931061）。
（因校园管理要求，请投标人在2024年3月28日上午8:30-11:00期间投递投标文件，其它时段不接收）。
八、付款方式：本项目不支付预付款。产品按要求在约定的时间内供货到位，经采购人组织人员验收合格后十个工作日内，按实结算并支付货款。
九、联系方式

1.采购人信息

名 称：铜陵学院   

联系人、联系电话：程老师  0562-5881058

2.项目使用管理部门

名 称：铜陵学院机械工程学院      

业务技术咨询服务联系人、联系电话：陈老师 15056817605
铜陵学院增材制造创新综合实验室建设耗材采购项目

市场比选文件
采购人铜陵学院因教学实验需要,拟通过市场比选采购方式采购以下所需的货物。
一、市场比选须知
1.对本项目感兴趣的供应商，不统一安排时间勘察现场，若供应商有勘察需求和技术咨询，自行与铜陵学院相关使用部门联系。
2.供应商如对本市场比选文件投标报价，即表示认可采购人提出的上述要求，且在报价时间截止后不得撤回，否则，该供应商将被记入不良供应商名单，在被限制投标（响应）的时间内不得参与采购人组织的任何采购活动。
3.供应商的响应文件将作为合同的组成部分。

4.投标保证金：无。
5.响应文件如有以下情况，将做无效响应处理。
（1）相应位置未加盖供应商单位公章的；
（2）相应位置法定代表人或授权委托人未签字或者盖章的；

（3）所提供的货物清单缺少的或商务、技术参数以及相关要求不能得到真正满足的；
（4）没有按规定要求密封装订、未按要求格式填报、文件前后不符的、字迹模糊无法辨认的造成无法评审的；
（5）其它不满足本市场比选文件要求和法定应当否决的情形。

二、货物服务技术标准和要求

以下要求是最低限度技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合市场比选文件和有关最新工业标准的优质产品。

（一）货物需求

拟采购实验室改造耗材一批，具体内容详见采购项目需求。

（二）技术标准

详见项目需求

（三）质量保证

1.质保期：1年，时间从供货之日起计算。
    2.保修方式：在质保期内，产品出现问题、故障，供货商必须保证维修或更换（具体到校时间可协商解决）。

三、关于偏离
（1）供应商响应文件中出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。
（2）实质性偏离是指响应文件未能实质响应市场比选文件的要求，所供货物和服务在功能上无法达到市场比选文件规定的最低要求。非实质性偏离是指响应文件在实质上响应市场比选文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，或者所供货物和服务实质上能够满足所列技术需求达到的功能，只是因为采用了不同的技术而导致不能在技术参数中响应。
（3）出现实质性偏离的将作无效响应处理。出现非实质性偏离的，市场比选评审小组将要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明、补正或承诺。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明、补正或澄清、补正的内容不能说明问题的，作无效响应处理。市场比选评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
（4）响应文件中出现的偏离是否属于实质性偏离，以及偏离程度由市场比选评审小组根据项目实际情况确定，市场比选小组成员意见不一致的，按照少数服从多数的原则确定。
四、评审

（一）市场比选工作程序
1.评审小组由采购人依法组建，成员人数为3人及以上单数。
2.评审小组首先对供应商的资格进行审查，资格审查不通过的，将不得进入评审。
3.评审小组对供应商提交的投标响应文件及样品（如有）进行审查，为评审做好准备工作。
4.评审小组所有成员集中与单一供应商进行逐一评审。评审过程中可对评审文件规定的内容进行变动，变动内容须经采购人代表确认。
5.对否定的供应商，评审小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由评审小组成员采取投票方式表决确定并记录入评审记录。

（二）资格审查
经评审小组确定，以下情形的供应商属于无效响应：
未按本采购文件要求提供营业执照以及相关资格证明材料或提供的材料不符合要求的。

（三）评审响应书及样品（如有）
评审开始前，评审小组将认真审查供应商提交的评审响应书，了解其与投标文件要求是否有偏离，并对照本市场比选文件规定评判供应商是否合格。审查完评审响应书后，对合格供应商提供的样品进行检验。
（四）评审
1.在掌握了供应商评审响应书及样品的基本情况后，评审小组将与供应商集中或分别进行评审。
2.在评审过程中，评审小组可以根据市场比选采购文件和投标文件情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动内容是评审文件的有效组成部分。实质性变动的内容，经采购人代表确认。
（五）报价
响应报价超过控制价或不按规定格式进行报价的属于无效响应。报价表应按要求填写并装订入响应文件内。
（六）评审办法
根据《政府采购方式管理暂行办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

	序号
	合格条件
	资格合格条件标准
	有效证明材料
	定性的结论以及
相关情况说明

	1
	独立的法人营业资格
	在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有相应的经营范围。
	企业法人营业执照

（副本）
	复印件加盖公章装订在投标响应文件内，原件备查

	2
	授权委托书
	按格式要求填写、签章
	由法定代表人签署并加盖公章
	必须原件装订在投标响应文件内。

	3
	无被限制投标承诺函
	按格式要求填写、签章
	由法定代表人签署并加盖公章
	必须原件装订在投标响应文件内。

	4
	诚信承诺书
	按格式要求填写、签章
	由法定代表人签署并加盖公章
	必须原件装订在投标响应文件内。

	5
	响应函
	按格式要求填写、签章
	由法定代表人签署并加盖公章
	必须原件装订在投标响应文件内。

	6
	技术指标要求响应表 
	按格式要求填写、签章
	由法定代表人签署并加盖公章
	必须原件装订在投标响应文件内。


二、评分标准
采取综合评分法，评标小组根据各投标人提供的投标文件中有关材料将评审以下内容：款式、材质；售后服务；企业实力及报价等。具体评分标准、评分因素及所占分值见下表。（满分100分，计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位）
	评审项目
	评审规则
	分值

	所投产品对技术参数的符合性
	满足采购文件中技术规格、参数及要求的全部参数得满分；“★”条款不满足一项将导致扣5分，扣完为止，无标识则表示一般指标项（非“★”），每不满足一项扣2分，扣完为止。
	50

	售后方案
	根据供应商提供的售后服务及维保体系完备情况、保修期、保修内容情况进行综合评分：
（1）售后服务及维保方案完全符合本项目实际需求，全面深入，详尽准确，科学合理得 10分；
（2）售后服务及维保方案与本项目实际需求基本符合，较贴合实际，具有实用性的得 5~8分；
（3）差或未提供得0~3分。
	10

	安装方案
	根据供应商提供的安装培训方案合理情况进行综合评分：
（1）安装培训方案完善，符合项目需求的，得10分；
（2）安装培训方案较完整，基本符合项目需求的，得5~8分；
（3）差或未提供得0~3分。
	10

	价格分
	投标人报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100；
评标基准价为满足招标文件要求且最低的投标评审价；
投标评审价：评标委员会按照报价评审要求确定的最终价格。
（商务报价分计算至小数点后第二位、小数点后第三位四舍五入）
	30


（七）成交候选供应商
评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相等时，以技术分得分高的优先；技术分得分也相等时，在监管部门的现场监督下由采购人抽签确定排序。
铜陵学院增材制造创新综合实验室建设耗材采购项目

采购需求
一、项目基本情况：增材制造创新综合实验室定位于提供增材制造技术的研究、开发、实践与创新的平台。实验室将服务于本科生教学，以及铜陵市增材制造重点实验室、铜基新材料产业技术共性研究中心等科研平台，以推动增材制造技术的进步，提升科研与教学质量，培养增材制造领域的专业人才。
二、技术方案或服务的内容、范围

1.技术方案或服务内容、范围

2.采购需求表
	序号
	品目名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	实验桌椅
	1.规格尺1.5m*0.75m*0.74m
2.加厚钢木结构；3.可移动；4.木质椅子；5.提供桌椅图片
	张
	8
	

	2
	实验台
	1.规格尺寸1.8m*0.8m*0.75m
2.钢木结构
	张
	3
	

	3
	除湿机
	尺寸：420*320*215mm；日除湿量12L/D；名义除湿量0.29kg/h；制冷剂：R290/50g噪音：46dB(A)；额定电流：1.3A；额定功率：230W；固定电压/输出频率220V/50HZ
	台
	3
	

	4
	水槽
	材质：不锈钢；尺寸：70*70*70cm
槽量：单槽
	个
	2
	

	5
	超声清洗装置
	超声频率(KHz ):40；超声功率(W):480；超声定时方式:机械
超声定时时间（分）：1-30
内槽尺寸（长*宽*高）mm：500*300*150 ；外形尺寸（长*宽*高）mm：550*330*270
容量（L）：22；加热功率：600；电源：单相AC220V  50Hz
	台
	2
	

	6
	移动台
	类型：防静电工作台；尺寸：0.8*1.0*0.75m；移动：可移动式
	个
	2
	

	7
	实验柜
	尺寸：1650*860*1090mm；材质：高密度PP聚丙烯；工艺：整体焊接层板可调节
★需提供检测报告、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、厂家授权委托书
	个
	5
	

	8
	照明灯
	LED黄光无紫外线灯管；额定电压：220V
使用寿命：＞15000小时
	套
	2
	

	9
	宣传牌
	门牌标识：实验室制度牌12块（60*90）
	个
	12
	

	10
	悬挂桥架
	1.200*300*1.2包含龙骨支架4平方电线★2.提供桥架安装平面图和方案
	米
	55
	

	11
	悬挂伸缩插排
	4平方电源线 10米
纯铜电源线；防静电安全门设计；强韧ABS工程级塑料外壳
★提供外观专利证书
	套
	13
	

	12
	排烟系统
	需制作排气系统，加装排气扇及净化通风管道：1.材质:镀锌铁皮 2.板材厚度:δ≥0.6mm ；3.接口形式:角铁法兰 
★4.工作内容：风管、管件、法兰、零件、支吊架 制作安装；过跨风管落地支架制作安装；风管检 查孔制作；风管穿墙用海棉填充。(离心风机，控制电箱、变频器、风管、弯头、电动阀、手动阀等）。
★5.质保一年，提供售后服务五星认证证书
	项
	1
	


注：（1）技术参数中关键参数以“★”标示，（即“★”参数必须满足），技术参数要求栏只填写本栏相关内容，资质类、服务期等其他要求不填写此处。

（2）充分竞争情况指至少保证3家不同厂商（服务商）产品，并列举。

（3）定量参数尽量用“≥”或“≤”表示。

（4）如需投标人提供样品，应在备注栏说明。

3.（售后）服务要求：包括所有标的（品目）的服务要求。

4.质保及服务要求：质保期1年。质保期原则上执行国家标准质保规定，需要购买超过标准质保的服务，须在需求中作为购买服务单独列明，要求供应商单独明确报价，或在综合评分办法中作为加分项。在供应商供货时可要求其提供质保服务承诺函或在合同中明确质保服务要求。
5.主要标的物一览表（服务类采购项目可不提供）
	序号
	标的名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	实验柜
	尺寸：1650*860*1090mm；材质：高密度PP聚丙烯；工艺：整体焊接层板可调节
★需提供检测报告、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、厂家授权委托书
	5
	

	2
	悬挂桥架
	1.200*300*1.2包含龙骨支架4平方电源线
★2.提供桥架安装平面图和方案
	55
	

	3
	悬挂伸缩插排
	4平方电源线 10米纯铜电源线；
防静电安全门设计；强韧ABS工程级塑料外壳
★提供外观专利证书
	13
	

	4
	排烟系统
	需制作排气系统，加装排气扇及净化通风管道：1.材质:镀锌铁皮 2.板材厚度:δ≥0.6mm ；

3.接口形式:角铁法兰 ；
★4.工作内容：风管、管件、法兰、零件、支吊架 制作安装；过跨风管落地支架制作安装；风管检 查孔制作；风管穿墙用海棉填充。(离心风机，控制电箱、变频器、风管、弯头、电动阀、手动阀等）。
★5.质保一年，提供售后服务五星认证证书
	1
	


注：（1）选择价值高或数量大的核心产品，并在采购需求表中对应品目名称前标注▲号，▲号产品随评审结果一并公示名称、技术参数、数量、单价等信息。

（2）货物类政府采购项目，本表将随中标结果公告一并发布，接受社会监督。
6.其他要求：如需要进行现场演示的，需提供书面说明，包括演示具体内容、方案、评价标准等。

三、投标人资格要求

包括通用条款及专门条款。通用条款指政府采购法等法律规范资格要求；专门条款指具体项目的资格要求，需提供说明要求资质的全称、发证机构、国家有关规定等。

四、供货（安装、服务）周期：如自合同起订之日起7个日历天。（应根据项目实际情况等合理确定）

五、付款方式：验收合格后一次支付。

六、采购方式：
七、评标办法的初步意见：综合评分法。

八、商务要求
1.供货期：自合同签订之日起5日内交货。
2.供货地点：采购人指定地点。
    3.产品质量：合格。
4.履约保证金及质保金：无。
九、编制投标响应文件要求

1．供应商需提交一式两份响应文件，正本一份、副一份，正、副本不一致的，以正本为准。
2．供应商可将正本和副本单独密封封装，也可将正副本合并密封封装。封装应该严密、不易破损，封口处应盖有供应商公章。

3.投标响应文件包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、供应商全称。
投标响应文件内还需附以下资料复印件（除法人委托授权书是原件加盖单位公章，其余的提供复印件加盖单位公章）；
1. 营业执照副本；

2. 法人委托授权书原件（若为法人，则提供法定代表人身份证明书，格式自拟）；

3. 无被限制投标承诺函及诚信承诺书；

4. 投标响应函；

5. 技术方案及服务承诺函(根据市场比选文件要求自行承诺)；

6. 技术指标要求响应表；

7. 投标响应报价表；

8. 其它需要提交的资料。

市场比选响应文件密封袋封面样式
(填写采购项目名称)市场比选响应文件
采购项目编号:

供应商名称（单位盖章） ：

地址：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

法人授权委托书
致：（采购人）
本授权书声明：（供应商名称）的（法人代表姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）为我方就＂（项目全称）＂市场比选活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标响应、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明
法定代表人签字并盖章：-----------------------------------------
职    务：------------------------------------------------
单位名称：------------------------------------------------
代理人（被授权人）签字：------------------------------------
职    务：------------------------------------------------
单位名称：------------------------------------------------
日    期：
无被限制投标承诺函

致：  （采购人）        
      （供应商单位名称）      承诺，至市场比选截止之日，我公司不在招投标行政监管部门限制投标处罚期内。

特此承诺。

供应商单位公章：      

企业法定代表人签字或盖章：

日期：

诚信承诺书
致采购人：                      
我单位在参加                项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取成交。

三、不与采购人、采购代理机构或其他供应商串通投标。

四、不以向采购人、市场比选小组或其他相关人员行贿方式牟取成交。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、成交后，及时办理成交相关手续，并按照交易文件的约定，与采购人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，依照《政府采购法》、《铜陵市公共资源交易市场主体不良行为记录与披露办法（试行）》、《政府采购市场比选采购方式管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消成交资格、不予退还市场比选保证金等处罚或处理；给采购人或其他供应商造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

供应商：                         （盖章）

法定代表人：                       （签名）

日期：

投标响应函 

致采购人：                      
1、根据贵方       （项目名称）市场比选公告及市场比选文件，我们决定参加贵方组织的项目的采购活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（供应商的名称）全权处理本项目市场比选的有关事宜。

2、我方愿意按照市场比选文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、一旦我方成交，我方承诺    日历天内完成，服务质量达到     标准。
5、我方为本项目提交的市场比选响应文件正本一份、副本两份。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与市场比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的供应商。

8、我方承诺，我方的市场比选响应报价即为我方完成本项目全部采购内容的总费用，包括：人员工资、合理利润、税金、风险费、采购代理费等所有费用。在合同履行时，我方保证对服务人员按时按量发放人工工资及相关待遇，所有因工资薪酬纠纷引起的一切责任由我方承担。

9、我单位承诺在本项目磋商截止时间前无被人民法院列入失信被执行人、无被人民检察院列入行贿犯罪档案、无被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、无被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、无被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。若有虚假，同意按政府采购法第七十七条处理。

供应商名称：（公章）

授权代表姓名（签字）：            电话：
日期：

供应商开户行:                     账号:

技术指标要求响应表 

	序号
	货物名称
	数量
	市场比选文件要求的质量标准和技术参数
	市场比选响应
	是否偏离
	偏离对产品的影响
	品牌
	生产厂家

	1
	实验柜
	5
	
	
	
	
	
	

	2
	悬挂桥架
	55
	
	
	
	
	
	

	3
	悬挂伸缩插排
	13
	
	
	
	
	
	

	4
	排烟系统
	1
	
	
	
	
	
	


注：1.本表按市场比选文件中主要技术参数及要求逐项填写，详细说明有关产品及配置的情况，并标出是否偏离。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其成交资格，并按有关规定进行处罚。

3.附偏离后货物的型号及规格的产品说明书（《产品样册》）。

4.优于项为正偏离，劣于项为负偏离。 

供应商名称（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：           

  年   月   日

投标报价表

	序号
	设备名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	实验桌椅
	
	
	张
	8
	
	
	.提供桌椅图片

	2
	实验台
	
	
	张
	3
	
	
	

	3
	除湿机
	
	
	台
	3
	
	
	

	4
	水槽
	
	
	个
	2
	
	
	

	5
	超声清洗装置
	
	
	台
	2
	
	
	

	6
	移动台
	
	
	个
	2
	
	
	

	7
	实验柜
	
	
	个
	5
	
	
	

	8
	照明灯
	
	
	套
	2
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	
	大写
	
	


注：投标报价为综合报价。
供 应 商：（公章）

法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）
日期：     年    月    日
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